» Технические характеристики » Бумага » Поддерживаемые типы бумаги |

Поддерживаемые типы бумаги
Формат бумаги
Поддерживаются следующие форматы бумаги.
: поддерживается

Формат бумаги | Источник бумаги
Кассета для бумаги*1 | Универсальный лоток Отверстие для ручной подачи
A4 (210,0 мм x 297,0 мм)*2*3 |  |
B5 (182,0 мм x 257,0 мм)*2 |  |
A5 (148,0 мм x 210,0 мм) |  |
Legal (215,9 мм x 355,6 мм)*2 |  |
Letter (215,9 мм x 279,4 мм)*2*3 |  |
Statement (139,7 мм x 215,9 мм) |  |
Executive (184,0 мм x 266,7 мм)*2 |  |
Officio (215,9 мм x 317,5 мм) |  |
B-officio (215,9 мм x 355,6 мм) |  |
M-officio (215,9 мм x 341 мм) |  |
Government - Letter (203,2 мм x 266,7 мм) |  |
Government - Legal (203,2 мм x 330,2 мм) |  |
Foolscap (215,9 мм x 330,2 мм)*2 |  |
Конверт COM10 (104,7 мм x 241,3 мм)*4 |  |
Конверт Monarch (98,4 мм x 190,5 мм)*4 | *5 |
Конверт C5 (162 мм x 229 мм)*4 |  |
Конверт B5 (176 мм x 250 мм)*4 |  |
Конверт DL (110 мм x 220 мм)*4 |  |
Специальный формат бумаги | *6 | *7

*1 | Только для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: этот тип бумаги также можно загружать в дополнительную кассету для бумаги (Кассету 2).
*2 | Только для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: возможна также автоматическая 2-сторонняя печать.
*3 | Можно печатать принятые документы, отчеты или списки.
*4 | Используйте конверты с закрытыми клапанами.
*5 | Конверт Monarch можно загружать только в кассету для бумаги для модели MF8080Cw/MF8040Cn.
*6 | Можно загружать бумагу специальных форматов, перечисленных ниже. MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Ширина 100 – 215,9 мм; длина 148 – 355,6 мм MF8080Cw/MF8040Cn Ширина 76,2 – 215,9 мм; длина 127 – 355,6 мм
*7 | Можно загружать бумагу специальных форматов, перечисленных ниже. Ширина 76,2 – 215,9 мм; длина 127 – 355,6 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
Формат бумаги по умолчанию Формат бумаги по умолчанию — A4. В случае использования бумаги другого формата необходимо изменить настройки формата бумаги. «Установка формата и типа бумаги»

Тип
Поддерживаются следующие типы бумаги.

| : недоступно

Тип бумаги | Настройки драйвера принтера | Источник бумаги
Ресурс бумаги (Кассета для бумаги) | Ресурс бумаги (Универсальный лоток) (Отверстие для ручной подачи)
Обычная бумага*1(MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | 60 – 74 г/м² | [Обычная 1] | 250 листов | 50 листов
70 – 90 г/м² | [Обычная 2]
Обычная бумага*1(MF8080Cw/MF8040Cn) | 60 – 74 г/м² | [Обычная 1] | 150 листов | 1 листов
75 – 90 г/м² | [Обычная 2]
Плотная бумага*1(MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | 86 – 119 г/м² | [Плотная 1] | 200 листов | 30 листов
120 – 128 г/м² | [Плотная 2] | 150 листов | 20 листов
129 – 163 г/м² | [Плотная 3]
Плотная бумага(MF8080Cw/MF8040Cn) | 91 – 120 г/м² | [Плотная 1] | 120 листов | 1 листов
121 – 163 г/м² | [Плотная 2] | 100 листов | 1 листов
164 – 176 г/м² | [Плотная 3] |
Переработанная бумага*1 | 60 – 74 г/м² | [Восстановленная] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 250 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 150 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист
Цветная бумага*1 | 60 – 74 г/м² | [Цветная] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 250 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 150 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист
Бумага с покрытием | 100 – 110 г/м² | [Глянцевая 1]*2 | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 100 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 20 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист
120 – 130 г/м² | [Глянцевая 2]*2
155 – 165 г/м² | [Глянцевая 3]*2
210 – 220 г/м² | [Глянцевая 4] |
Прозрачная пленка*3 | [OHP-пленка] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 50 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 20 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист
Этикетка | [Этикетки] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 50 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 20 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист
Карта указателя | [Плотная 2] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 50 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 15 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 10 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист
Конверт | [Конверт] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 10 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 10 листов | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 5 листов MF8080Cw/MF8040Cn: 1 лист

*1 | Только для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: возможна также автоматическая 2-сторонняя печать.
*2 | Только для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: возможна также автоматическая 2-сторонняя печать в формате A4 или Letter.
*3 | Используйте только прозрачные пленки, разработанные для лазерных принтеров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о бумаге, отбеленной без использования хлора На данном аппарате можно использовать бумагу, отбеленную без использования хлора.

Во избежание замятия бумаги не используйте бумагу следующих типов:
мятую бумагу или бумагу с изломами;
скрученную или рулонную бумагу;
рваную бумагу;
влажную бумагу;
очень тонкую бумагу;
документы, напечатанные на принтере для термопечати (не делайте копий на обратной стороне).
Качество печати на бумаге следующих типов может быть низким:
текстурную бумагу;
очень гладкую бумагу;
глянцевую бумагу.
Убедитесь, что на бумаге нет пыли, ворсинок и жирных пятен.
Обязательно проверьте бумагу, прежде чем приобретать большую партию.
Не снимайте оригинальную упаковку бумаги (закрытая или открытая), и храните бумагу в прохладном сухом месте до использования. Храните ее на ровной поверхности.
Храните стопки бумаги в помещении с температурой 18 – 24 °C и относительной влажностью 40 % – 60 %.

ВНИМАНИЕ
При печати на влажной бумаге Могут возникнуть следующие проблемы: Пар из области вывода аппарата. Капли воды на задней стороне панели управления и в области вывода. При использовании влажной бумаги вследствие нагрева устройства фиксации испаряется влага (чаще всего это происходит в помещениях с низкой температурой). Это не является неполадкой, однако возникновение таких проблем можно предотвратить, используя пачку новой нераспечатанной бумаги. При появлении запаха гари, немедленно выключите аппарат, отсоедините штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока, затем обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon. Продолжение эксплуатации может привести к пожару или поражению электрическим током.

056S-044