» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Использование программы ScanGear MF » Создание рамки обрезки |

Создание рамки обрезки
Можно создать или удалить области сканирования (области обрезки) для изображений, отображающихся в области предварительного просмотра.
Автоматический выбор области обрезки
Создание рамки обрезки
Создание нескольких рамок обрезки (только при использовании стекла экспонирования)
Удаление рамок обрезки
Автоматический выбор области обрезки
1.
Отобразите изображение для предварительного просмотра.
2.
Щелкните [] (Автоматическая обрезка) на панели инструментов.
Нажав эту кнопку, можно постепенно обрезать изображение по границам, определенным на изображении для предварительного просмотра.
Создание рамки обрезки
1.
Отобразите изображение для предварительного просмотра.
2.
Щелкните [] (Обрезка) на панели инструментов.
3.
Щелкните изображение для предварительного просмотра и перетащите рамку в область, которую нужно выделить.
Если требуется отрегулировать выбранную область
Перетащите угол или край выбранной рамки или введите нужные значения ширины и высоты в разделе [Input Settings] (Настройки ввода) вкладки [Advanced Mode] (Расширенный режим).
Если требуется переместить область сканирования
Щелкните внутри области сканирования и перетащите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдение соотношения ширины и высоты изображения Щелкните [] в разделе [Input Settings] (Настройки ввода).
Если используется податчик При создании новой рамки обрезки существующая рамка обрезки будет удалена. Если выбран параметр [ADF (2-sided)] (УАП (2-сторонний)), использовать рамку обрезки нельзя. (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

Создание нескольких рамок обрезки (только при использовании стекла экспонирования)
Можно создать несколько рамок обрезки.
1.
Отобразите изображение для предварительного просмотра.
2.
Щелкните [] (Обрезка) на панели инструментов.
3.
Щелкните изображение для предварительного просмотра и перетащите рамку в область, которую нужно выделить.
4.
Щелкните вне существующей рамки обрезки и перетащите рамку в область, которую нужно добавить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество рамок обрезки, которое можно указать Можно указать до 10 рамок обрезки.

5.
При необходимости настройте рамки обрезки.
Щелкните, чтобы выбрать рамки обрезки, которые нужно настроить.
Удаление рамок обрезки
Чтобы удалить рамку обрезки, выберите рамку и выполните одно из следующих действий.
Нажмите клавишу [Delete] (Удалить) на клавиатуре.
Щелкните [] (Удалить рамку обрезки) на панели инструментов.
Щелкните правой кнопкой мыши область обрезки и выберите команду [Delete] (Удалить).
Удерживая клавишу [Ctrl] на клавиатуре, щелкните правой кнопкой мыши вне области обрезки, а затем выберите команду [Delete] (Удалить).
056S-0AF