» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров приема » Продолжать печать, когда тонера мало |

Продолжать печать, когда тонера мало
Укажите, следует ли продолжать печать принятых факсов при низком уровне тонера.

ВАЖНО
Если для настройки <Продолжать печать, когда тонера мало> выбрано значение <Вкл.> Обратите внимание, что отпечатки могут быть нечеткими, поскольку мелкие детали, такие как тонкие линии и светлые цвета, могут воспроизводиться нечетко из-за малого количества тонера, оставшегося внутри картриджа с тонером. Помимо этого, факсы удаляются после печати.

Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Параметры печати при приеме> -> <Продолжать печать, когда тонера мало>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию)

Выкл. | Аппарат не печатает принятые факсы.
Вкл. | Аппарат печатает принятые факсы.

056S-084