» Обслуживание » Очистка аппарата » Автоматическая очистка податчика » Внимание (Очистка аппарата) |

Внимание (Очистка аппарата)

См. раздел «Техническое обслуживание и осмотры» в разделе «Важные указания по технике безопасности».

Перед очисткой аппарата обратите внимание на следующее.
Перед выключением переключателя питания или отсоединением шнура питания убедитесь, что в памяти не сохранены задания.
Используйте мягкую ткань, чтобы не поцарапать детали.
Не выполняйте очистку компонентов аппарата с помощью папиросной бумаги, бумажных полотенец и аналогичных материалов. Эти материалы могут прилипать к компонентам или создавать электростатические заряды.

ВНИМАНИЕ
Никогда не используйте для очистки аппарата летучие жидкости, такие как растворитель, бензол, ацетон или любой другой химический очиститель. Это может привести к повреждению компонентов аппарата. Меры предосторожности при очистке крышки податчика или стекла для документов Не смачивайте ткань слишком сильно, так как при этом можно порвать документ или повредить аппарат. Меры предосторожности при закрытии крышки податчика или стекла для документов Будьте осторожны, чтобы не поранить пальцы. Меры предосторожности при попадании тонера на руки или одежду При попадании тонера на руки или одежду немедленно промойте их холодной водой. Теплая вода закрепляет тонер на руках или одежде. После закрепления пятная тонера становятся трудновыводимыми.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения об отправке и приеме факсов Если штепсель шнура питания отсоединен, аппарат не сможет отправлять или принимать факсы.
Если задание ожидает печати При выключении питания от электросети задание удаляется.
Сведения о заданиях, сохраненных в памяти После отсоединения шнура питания задания могут храниться в памяти приблизительно пять минут. Для просмотра заданий, хранящихся в памяти, см. следующий раздел. «Управление факсами, сохраненными в памяти»

056S-0RX