» Безопасность » Ввод PIN-кода для печати (защищенная печать) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Печать с помощью функции защищенной печати |

Печать с помощью функции защищенной печати
В этом разделе описан порядок отправки задания защищенной печати с компьютера, выбора задания на панели управления и последующего ввода PIN-кода для завершения печати.
Проверка параметра принтера для защищенной печати
Отправка задания защищенной печати
Ввод PIN-кода для печати

ВАЖНО
При сохранении задания защищенной печати на аппарате Если задание защищенной печати сохранено в памяти аппарата, печать других заданий на печать может не выполняться. В этом случае напечатайте задание защищенной печати. Если задание по-прежнему не печатается, попробуйте отправить задание с компьютера еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
Экран драйвера печати Подробнее об отображении драйвера принтера см. в следующих разделах. «Печать» «Указание настроек печати по умолчанию»

Проверка параметра принтера для защищенной печати

ВАЖНО
Для настройки параметров печати необходимо войти в систему компьютера в качестве члена группы администраторов или опытных пользователей.

1.
Откройте папку принтера.
«Основные операции в среде Windows»
2.
Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, чтобы указать его настройки, и выберите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).
3.
Выберите вкладку [Device Settings] (Параметры устройства) и убедитесь, что флажок [Allow Use of Secured Print] (Разрешить использовать защищенную печать) установлен.
Если флажок [Allow Use of Secured Print] (Разрешить использовать защищенную печать) не установлен, установите его и нажмите [OK].
Отправка задания защищенной печати
1.
Нажмите [Page Setup] (Макет страницы), [Finishing] (Окончательная обработка), [Paper Source] (Источник бумаги) или [Quality] (Качество) на экране драйвера принтера.
2.
Выберите [Secured Print] (Защищенная печать) в списке [Output Method] (Метод вывода) и нажмите [OK].
3.
Щелкните [OK].
4.
Щелкните [Print] (Печать) (или [OK]).
5.
Укажите необходимые параметры для задания защищенной печати и нажмите [OK].

[Document Name] (Имя документа) | Введите имя, содержащее до 32 буквенно-цифровых символов.
[User Name] (Имя пользователя) | Введите имя, содержащее до 32 буквенно-цифровых символов.
[PIN] | Введите число, включающее до 7 знаков.

Задание защищенной печати отправлено на аппарат.
Ввод PIN-кода для печати
1.
Нажмите кнопку [] (Защищенная печать).
Выполнение защищенной печати невозможно, пока ожидается сканирование (пока параметр <Удаленный сканер> выбран в качестве типа сканирования на основном экране сканирования). Нажмите [] (Назад) перед выполнением защищенной печати.
2.
Выберите пользователя клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если показанный выше экран не отображается, переходите к шагу 3.
3.
Выберите документ для печати клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Введите PIN-код и нажмите [OK].
Начнется печать.
5.
Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена), чтобы закрыть экран Задание на коп./печать.
056S-0HS