» Основные операции » Картриджи с тонером » Проверка уровня тонера |

Проверка уровня тонера
1.
Нажмите кнопку [] (Уровень тонера).
Отобразится уровень тонера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отображение уровня тонера Предусмотрены три этапа отображения уровня картриджа с тонером. <Доступно> <Низкий> На дисплее появляется сообщение <Подготовьте картридж с <цвет тонера>* тонером.>. <Почти отсутствует> На дисплее появляется сообщение <Истек срок службы к. с <цвет тонера>* тонером.> или <Кач-во не гарантир. Реком. заменить <цвет тонера>*.>.
* | Вместо <цвет тонера> указан черный, желтый, малиновый или голубой. (Могут отображаться несколько цветов.) Сведения о решении проблемы см. в следующем разделе. «Сообщения на экране»
| Если отображается уровень <Доступно>, <Низкий> или <Почти отсутствует>, на дисплее может появиться сообщение <Истек срок сл. деталей картр. Реком.зам. <цвет тонера>*.>.

2.
Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [] (Сброс).
056S-017