» Безопасность » Настройка аутентификации IEEE802.1X » Проверка информации об ошибках аутентификации IEEE802.1X » Внимание (Аутентификация IEEE802.1X) |

Внимание (Аутентификация IEEE802.1X)

ВАЖНО
Условия для использования аутентификации IEEE802.1X На данном аппарате аутентификация IEEE802.1X доступна только в средах проводных локальных сетей. Для использования аутентификации IEEE802.1X потребуется сервер аутентификации (RADIUS-сервер).

ПРИМЕЧАНИЕ
Протокол аутентификации IEEE802.1X Этот продукт поддерживает протоколы TLS, TTLS и PEAP для аутентификации IEEE802.1X. Протокол TLS реализует перекрестную сертификацию между сертификатом, отправленным с сервера аутентификации, и сертификатом, указанным для данного продукта. Протоколы TLS и PEAP реализуют перекрестную сертификацию между сертификатом, отправленным с сервера аутентификации, и именем пользователя и паролем, указанными для данного продукта.
Настройка аутентификации IEEE802.1X Рекомендуется, чтобы настройку сети выполнял администратор сети.

056S-0HK