» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Параметры системы |

Параметры системы

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Настройки или значения с отметкой «*2» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn. Настройки или значения с отметкой «*3» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw. Настройки с пометкой «*4» нельзя импортировать или экспортировать с использованием Удаленного ИП. Для настроек или значений с пометкой «*7» значение по умолчанию изменяется в зависимости от страны, в которой используется аппарат. Настройки или значения с отметкой «*9» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn. Настройки или значения с отметкой «*10» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw.

Настройки сети
«Настройки сети»
Настройки сведений об админ. системы
Зарегистрируйте сведения об администраторе системы на аппарате.

ИД админ. системы: до семи цифр PIN админ. системы: до семи цифр Имя админ. системы: до 32 символов

«Настройка сведений об администраторе системы»
Настройки сведений об устройстве
Регистрация имени аппарата и места установки.

Имя устройства: до 32 символов Размещение: до 32 символов

«Регистрация имени и расположения аппарата»
Вкл./Выкл. управление ИД отдела

Настройки | Описания
Вкл./Выкл. упр.ИД отд. | Укажите, следует ли использовать функцию управления идентификаторами отделов.
Выкл., Вкл.
«Включение управления ИД отдела»

Настройки защиты

Настройки | Описания
Использовать SSL | Укажите, следует ли использовать шифрование SSL при обмене данными между аппаратом и удаленным ИП.
Выкл., Вкл.
«Указание SSL»
Фильтр IPv4-адресов | Задайте на аппарате запрет или разрешение обмена данными с определенными IP-адресами в сети IPv4.
Фильтр при передаче: Выкл., Вкл. Фильтр при приеме: Выкл., Вкл.
«Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов»
Фильтр IPv6-адресов | Задайте на аппарате запрет или разрешение обмена данными с определенными IP-адресами в сети IPv6.
Фильтр при передаче: Выкл., Вкл. Фильтр при приеме: Выкл., Вкл.
«Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов»
Фильтр MAC-адресов | Задайте на аппарате запрет или разрешение обмена данными с определенными MAC-адресами в сети.
Фильтр при передаче: Выкл., Вкл. Фильтр при приеме: Выкл., Вкл.
«Ограничение отправки на определенные MAC-адреса или приема с этих адресов»

Настройки управления связью*3

Настройки | Описания
Настройки факса | Указание настроек факса.
Начальная скорость передачи: 33600 бит/с, 14400 бит/с, 9600 бит/с, 7200 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с Начальная скорость приема: 33600 бит/с, 14400 бит/с, 9600 бит/с, 7200 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с Настройка R-клавиши*7: PSTN PBX: Префикс, Разъединение
«Начальная скорость передачи» «Начальная скорость приема» «Настройка R-клавиши»
Настройки блокировки памяти | Укажите, следует ли сохранять принятые документы в памяти без распечатывания.
Выкл., Вкл.
«Настройки блокировки памяти»
PIN блок. памяти | Укажите PIN-код (семь знаков), необходимый для изменения настроек Настройки блокировки памяти. «Настройки блокировки памяти»
Печать отчета | Укажите, следует ли печатать результаты приема.
Выкл., Вкл.
«Настройки блокировки памяти»
Время блок. памяти | Укажите, следует ли принимать документы только в течение определенного времени.
Выкл. Вкл.: Время начала блокировки памяти Время окончания блокировки памяти
«Настройки блокировки памяти»

Выбор страны/региона*4
Укажите страну или регион, в которых будет использоваться аппарат.

| Настройка по умолчанию может отличаться в зависимости от настройки, выбранной при первоначальном включении.

Австрия (AT), Белоруссия (BY), Бельгия (BE), Чешская Республика (CZ), Дания (DK), Египет (EG), Финляндия (FI), Франция (FR), Германия (DE), Греция (GR), Венгрия (HU), Ирландия (IE), Италия (IT), Иордания (JO), Люксембург (LU), Нидерланды (NL), Норвегия (NO), Польша (PL), Португалия (PT), Россия (RU), Саудовская Аравия (SA), Словения (SI), ЮАР (ZA), Испания (ES), Швеция (SE), Швейцария (CH), Украина (UA), Великобритания (GB), Другая

«Выбор страны/региона»
Настройки переадресации*3*4
Укажите, следует ли пересылать факсы другим адресатам.
Документы можно переслать на номера факсов, адреса электронной почты*9, SMB*9 или группам, которые зарегистрированы в адресной книге.

Выкл., Вкл.

«Настройка передачи документа (автоматическая переадресация)»
Сохр./Печать при переадресации*3

Настройки | Описания
Печатать изображения | Можно указать, следует ли печатать переадресованные документы.
Выкл., Вкл., Только при возн. ошибки
«Настройка операций на случай возникновения ошибок передачи»
Сохран. изобр.в памяти | Можно указать, следует ли сохранять переадресованные документы в памяти изображений.
Не сохранять, Только при возн. ошибки
«Настройка операций на случай возникновения ошибок передачи»

Вкл./Выкл. удален. ИП*4
Укажите, следует ли использовать Удаленный ИП.
Удаленные ИП позволяет указывать настройки аппарата и т. д. на компьютере по сети.

Выкл., Вкл.

«Настройка Удаленного ИП»
Ограничить функцию передачи*10

Настройки | Описания
PIN-код адресной книги | Задайте PIN-код для защиты адресной книги. Если указан PIN-код, этот зарегистрированный PIN-код потребуется вводить перед регистрацией адресатов. «Настройка PIN-кода для адресной книги»
Огранич. нового назначения | Укажите, следует ли разрешать указывать адресатов с помощью цифровых клавиш.
Выкл., Вкл.
«Ограничение указываемых адресатов»
Разрешить передачу с пом. драйвера факса*3 | Можно указать разрешение на отправку факсов с компьютеров с помощью драйвера факса.
Выкл., Вкл.
«Ограничение отправки факсов с компьютера (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)»
Ограничить передачу из журнала | Укажите разрешение на указание адресатов из журнала.
Выкл., Вкл.
«Ограничение отправки из журнала заданий»
Повторн. ввод N. факса для подтверждения*3 | Укажите, следует ли отображать экран повторного ввода номера факса при его вводе с помощью цифровых клавиш.
Выкл., Вкл.
«Подтверждение введенного номера факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)»
Ограничить последовательную трансляцию*3 | Укажите, следует ли разрешать отправку факса нескольким получателям. Кроме того, можно указать запрос подтверждения при отправке факса нескольким получателям.
Выкл., Подтверждение последовательн. трансляции, Отклонение последовательной трансляции
«Ограничение последовательной трансляции (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)»

Отобр. журнала заданий
Укажите, следует ли отображать информацию из журнала заданий для заданий факса или печати и т. д.

Выкл., Вкл.

«Указание настроек отображения для журнала заданий»
Вкл./Выкл. устр. USB
Укажите, следует ли использовать порт USB, расположенный на задней панели аппарата.

Выкл., Вкл.

«Ограничение подключений внешних устройств через порт USB»
Вкл./Выкл. сохр. в устр. памяти
Можно указать, следует ли сохранять отсканированные данные на запоминающем устройстве USB.

Выкл., Вкл.

«Ограничение сохранения данных на запоминающем устройстве»
Вкл./Выкл. прямую печать из устр-ва USB
Укажите, следует ли разрешать печать с запоминающего устройства USB.

Выкл., Вкл.

«Ограничение сохранения данных на запоминающем устройстве»
Настройки защищенной печати*2
Укажите, следует ли включить защищенную печать.

Выкл. Вкл. Вр.уд.данных защ.печ.: 10 – 30 – 240 (мин)

«Настройка защищенной печати»
Выбор PDL (Plug-n-Play)

Настройки | Описания
Сеть | Укажите язык описания страниц, который будет выбран при подключении устройства PnP к сети.
ФАКС*3, UFRII LT, UFRII LT (XPS)
USB | Укажите язык описания страниц, который будет выбран при подключении устройства PnP к порту USB.
UFRII LT, UFRII LT (XPS)

Обновить встроенную программу*4
Эта настройка используется при обновлении микропрограммы. Следуйте инструкциям на экране.
Инициализация ключа и сертификата*4
Выберите, чтобы восстановить для ключа и сертификата, а также сертификата CA состояние по умолчанию. Следуйте инструкциям на экране.
«Инициализация ключа и сертификата»
Инициализация адресной книги*4*10
Выберите, чтобы сбросить адресную книгу до состояния по умолчанию. Следуйте инструкциям на экране.
«Инициализация адресной книги (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»
Инициализ. настр. системы*4
Выберите для восстановления для параметров системы значений по умолчанию.

Настройки сети Настройки сведений об админ. системы Настройки сведений об устройстве Вкл./Выкл. управление ИД отдела Настройки защиты Настройки управления связью*3 Настройки переадресации*3 Сохр./Печать при переадресации*3 Вкл./Выкл. удален. ИП Ограничить функцию передачи*10 Отобр. журнала заданий Вкл./Выкл. устр. USB Вкл./Выкл. сохр. в устр. памяти Вкл./Выкл. прямую печать из устр-ва USB Настройки защищенной печати*2 Выбор PDL (Plug-n-Play) Инициализировать все

«Инициализация настроек управления системой»
056S-0KH