» Настройки сети » Основные настройки сети » Установка IP-адреса » Настройка адреса IPv4 |

Настройка адреса IPv4

Перед настройкой IP-адреса см. раздел «Внимание (Настройка адреса IPv4)».

По умолчанию адрес IPv4 получается автоматически.
Выполните описанные ниже действия для изменения параметра IP-адреса.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки TCP/IP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Настройки IPv4> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Настройки IP-адреса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Выберите метод установки IP-адреса клавишей [] или [].

<Автоматич. получение> | Установка IP-адреса с помощью DHCP, BOOTP, RARP или Авто IP.
<Ручное получение> | Настройка IP-адреса аппарата вручную. Данную настройку можно указать, только если для настроек <Выбор протокола> и <Авто IP> в разделе <Автоматич. получение> установлено значение <Выкл.>.

7.
Изменение настроек IP-адреса.
Если выбран параметр <Автоматич. получение>
Если выбран параметр <Ручное получение>
Если выбран параметр <Автоматич. получение>

(1) | Измените настройки <Автоматич. получение>. <Выбор протокола> <Выкл.> Не получать IP-адрес автоматически. <DHCP> Получать IP-адрес автоматически с помощью DHCP. (Должен быть запущен сервер DHCP.) <BOOTP> Получать IP-адрес автоматически с помощью BOOTP. (Должен быть запущен демон BOOTP.) <RARP> Получать IP-адрес автоматически с помощью RARP. (Должен быть запущен демон RARP.) <Авто IP> <Выкл.> Не получать IP-адрес автоматически. <Вкл.> Получать IP-адрес автоматически.
(2) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если выбран параметр <Ручное получение>
Данную настройку можно указать, только если для настроек <Выбор протокола> и <Авто IP> в разделе <Автоматич. получение> установлено значение <Выкл.>.

(1) | Введите IP-адрес. «Ввод текста» После ввода нажмите [OK].
(2) | Введите маску подсети. «Ввод текста» После ввода нажмите [OK].
(3) | Введите адрес шлюза. «Ввод текста» После ввода нажмите [OK].

8.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
9.
Перезапустите аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0E4