» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP) » Настройка SNMPv3 |

Настройка SNMPv3

ВАЖНО
Настройка SNMPv3 Сначала необходимо включить функции SSL. «Регистрация из Удаленного ИП»

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки SNMPv3 <Настройки SNMPv3> Сведения можно указать только с помощью Удаленного ИП.

Регистрация из Удаленного ИП
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настройки SNMP].
4.
Щелкните [Исправить].
5.
Укажите SNMPv3.

(1) | Установите флажок [Использовать SNMPv3].
(2) | Установите флажок [Вкл. пользователя].
(3) | Укажите протокол SNMPv3.

[Имя пользователя] | Введите имя пользователя.
[Разрешение на доступ к MIB] | Укажите разрешение на доступ к MIB. Если разрешены операции чтения и записи, пользователь может получать доступ к данному продукту с компьютера по сети и изменять параметры.
[Чтение/Запись] | Разрешены чтение и запись.
[Только чтение] | Разрешено только чтение.
[Настройки защиты] | Указание настроек защиты.
[Аутентификация Вкл./Кодирование Вкл.] | Используются и аутентификация, и шифрование.
[Аутентификация Вкл./Кодирование Выкл.] | Используется только аутентификация.
[Аутентификация Выкл./Кодирование Выкл.] | Не используются ни аутентификация, ни шифрование.
[Алгоритм аутентификации] | Выберите алгоритм, который будет использоваться для аутентификации.
[MD5] | Используется MD5.
[SHA1] | Используется SHA1.
Для изменения пароля установите флажок [Изменить пароль] и введите от 6 до 16 буквенно-цифровых символов в поля [Пароль аутентификации] и [Подтвердить].
[Алгоритм кодирования] | Выберите алгоритм, который будет использоваться для шифрования.
[DES] | Используется алгоритм DES.
[AES] | Используется AES.
Для изменения пароля установите флажок [Изменить пароль] и введите от 6 до 16 буквенно-цифровых символов в поля [Пароль кодирования] и [Подтвердить].

6.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
Регистрация с помощью панели управления
Параметры SNMPv3 можно включить или выключить на панели управления.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки SNMP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Настройки SNMPv3> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Вкл.> или <Выкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Протокол SNMPv3 недоступен.
<Вкл.> | Протокол SNMPv3 доступен.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
7.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0J2