» Факс » Использование факсимильной связи с помощью компьютера (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Требования к системе (факсимильная связь с помощью компьютера) |

Требования к системе (факсимильная связь с помощью компьютера)
Для использования драйвера факса требуются следующие системные среды.
Операционная система:
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Компьютер:
любой компьютер, совместимый с указанными выше ОС
Память:
Любое запоминающее устройство, имеющее объем, необходимый для работы совместимых операционных систем

ПРИМЕЧАНИЕ
Поддерживаемые операционные системы могут варьироваться в зависимости от используемой версии драйвера факса. В зависимости от операционной системы или настройки порта необходимо указать очередь, как описано ниже. LPR Для Windows TCP/IP введите в качестве очереди [Print] (Печать), [Hold] (Поставить на удержание) или [Direct] (Прямое подключение). RAW Доступны следующие четыре номера порта: 9100: Введите в качестве очереди [Print] (Печать), [Hold] (Поставить на удержание) или [Direct] (Прямое подключение). 9101: В качестве очереди будет установлено значение [Direct] (Прямое подключение). 9102: В качестве очереди будет установлено [Print] (Печать). 9103: В качестве очереди будет установлено [Hold] (Поставить на удержание).

056S-08E