» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки факсимильной связи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Неполадки при приеме » Не выполняется автоматическое переключение режимов телефона и факса |

Не выполняется автоматическое переключение режимов телефона и факса

Установлено ли на аппарате автоматическое переключение режимов телефона и факса?
| НЕТ | Выберите для режима приема значение <Авт. переключение Факс/Тел> или <Автоответчик>. «Изменение режима приема» Если установлен параметр <Автоответчик>, убедитесь, что внешний телефон со встроенной функцией автоответчика подключен к аппарату. Также убедитесь, что он всегда включен и записанное сообщение ответа можно прослушать в любое время.
ДА |  |
Возможно, для параметра <Время начала звонка> установлено слишком короткое время?
| ДА | Если устанавливается слишком короткое время звонка, входящие факсы могут считаться входящими телефонными вызовами. Установите более продолжительное время звонка для входящих факсов в разделе <Время начала звонка>. «Дополнительные настройки для режима автоматического переключения Факс/Тел»
НЕТ |  |
Хорошее ли качество связи аппарата отправителя?
| НЕТ | Измените настройку <Нач. скорость приема>. «Начальная скорость приема»
ДА |  |
Память заполнена?
| ДА | Распечатайте, отправьте или удалите задания, сохраненные в памяти.
НЕТ |  |
Может ли аппарат отправителя передавать сигнал переключения, извещающий ваш аппарат о входящем факсе?
| НЕТ | Некоторые аппараты не передают такой сигнал. В этом случае примите факс вручную.

056S-0LC