» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Ограничение отправки на определенные MAC-адреса или приема с этих адресов |

Ограничение отправки на определенные MAC-адреса или приема с этих адресов
Выберите [Отказать] или [Разрешить] для отправки или приема данных на данный аппарат или с него. Можно указать MAC-адреса, которые должны быть исключены для функций [Отказать] и [Разрешить] соответственно.
Укажите MAC-адреса с помощью Удаленного ИП. На панели управления можно выбрать только включение или отключение данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если параметр <Беспроводная ЛВС> выбран в разделе <Выбор проводной/беспроводной ЛВС> Параметры в этом разделе отключены. Число MAC-адресов, которые можно указать Можно указать до 32 MAC-адресов.

Регистрация из Удаленного ИП
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки защиты] -> [Фильтр MAC-адресов].
4.
Нажмите [Правка] для фильтра, который необходимо указать.
5.
Задайте фильтр.

(1) | Установите флажок [Использовать фильтр].
(2) | Выберите [Отказать] или [Разрешить].

[Отказать] | Разрешить доступ только с тех компьютеров, адреса которых указаны в списке [Адреса исключений].
[Разрешить] | Запретить доступ с компьютеров, адреса которых указаны в списке [Адреса исключений].

ВАЖНО
Если флажок [Использовать фильтр] установлен: Нельзя получать доступ с перечисленных ниже MAC-адресов. Убедитесь, что MAC-адрес введен правильно. MAC-адреса не указаны в списке [Адреса исключений] для функции [Отказать] MAC-адреса указаны в списке [Адреса исключений] для функции [Разрешить]
| Аппарат не может получать доступ к сети, если указанный MAC-адрес не существует. В этом случае инициализируйте параметры безопасности для восстановления доступа к сети. «Инициализация настроек управления системой»

6.
Укажите MAC-адрес.

(1) | Введите MAC-адрес.
| Введите MAC-адрес в формате AABBCCDDEEFF без дефисов.
(2) | Щелкните [Добавить].

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление зарегистрированных MAC-адресов
(1) | Выберите MAC-адрес, который требуется удалить.
(2) | Щелкните [Удалить].

7.
Щелкните [OK].
8.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
Регистрация с помощью панели управления

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки защиты> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Фильтр MAC-адресов> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Фильтр при передаче> или <Фильтр при приеме> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Выберите <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Фильтр MAC-адресов недоступен.
<Вкл.> | Фильтр MAC-адресов доступен.

7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
8.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0HY