» Настройки сети » Проверка MAC-адреса |

Проверка MAC-адреса
Выполните действия, описанные в следующей процедуре, для просмотра MAC-адреса аппарата.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки драйвера Ethernet> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Символы и числа, показанные под заголовком <MAC-адрес>, представляют MAC-адрес аппарата.
5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0FK