» Основные операции » Картриджи с тонером » Правила обращения с картриджами с тонером |

Правила обращения с картриджами с тонером
При обращении с картриджем с тонером обратите внимание на указанное ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не бросайте картридж с тонером в огонь. Это может стать причиной возгорания остатков тонера и привести к ожогам.

ВНИМАНИЕ
Если из картриджа просыпался тонер Будьте осторожны, чтобы не вдохнуть тонер и не позволить ему попасть на кожу. При попадании тонера на кожу смойте его водой с мылом. В случае возникновения кожного раздражения или вдыхания тонера немедленно обратитесь к врачу.
При удалении картриджа с тонером Будьте осторожны при его удалении. При несоблюдении этих мер тонер может просыпаться и попасть в глаза или рот. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.
Держите картридж с тонером в месте, недоступном для детей. При случайном проглатывании тонера или каких-либо компонентов немедленно обратитесь к врачу.
Не разбирайте картридж с тонером. Тонер может просыпаться и попасть в глаза или рот. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

ВАЖНО
Правила обращения с картриджами с тонером Не храните картридж с тонером рядом с экраном компьютера, дисководами и гибкими дисками. Они могут быть повреждены магнитом, находящимся внутри картриджа с тонером. Не подвергайте картридж воздействию высокой температуры, высокой влажности или резких колебаний температуры. Не держите картридж с тонером на ярком свету или на солнце более пяти минут. Храните картридж с тонером в защитном пакете. Не открывайте пакет, пока не будете готовы установить картридж с тонером в устройство. Сохраните защитный пакет картриджа с тонером. Он может понадобиться при транспортировке аппарата. Не храните картридж с тонером в насыщенной солями атмосфере и в помещениях, где присутствуют агрессивные газы (например, входящие в состав аэрозолей). Не извлекайте картридж с тонером из аппарата без необходимости. Качество печати может ухудшиться, если поверхность барабана подвергнется воздействию света или будет повреждена. Держите картридж с тонером только за рукоятки, не прикасаясь к барабану. Не ставьте картридж с тонером вертикально и не переворачивайте его. Хранение тонера в вертикальном или перевернутом положении приведет к его отвердеванию, и исходная консистенция тонера может не восстановиться даже после встряхивания. Перед утилизацией использованного картриджа с тонером поместите его в защитный пакет, чтобы предотвратить просыпание тонера, а затем утилизируйте картридж с тонером в соответствии с местными законами.
Избегайте использования поддельных картриджей с тонером. В продаже встречаются картриджи с тонером, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных картриджей с тонером может привести к ухудшению качества печати или работы аппарата. Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неполадки, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельного картриджа с тонером. Дополнительные сведения см. на веб-странице http://www.canon.com/counterfeit.

056S-015