Информация о продукте / Технические характеристики

# Дополнительная оснастка и расходные материалы

> Кассета на 500 листов
> Блок для двусторонней печати
> Модуль памяти
> Тонерные картриджи
> Блок формирования изображения
> Коллектор использованного тонера
> Фильтр печатающей головки
> Смазочный валик термозакрепителя
> Набор термозакрепителя (содержит блок термозакрепителя и второй бумаговедущий валик)
> Блок транспортной ленты

## Кассета на 500 листов

Номер продукта: | C813461
Размер бумаги: | A4, Letter
Плотность бумаги: | От 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 фунтов)
Подача бумаги: | Установлена одна кассета для бумаги Система автоматической подачи До 500 листов бумаги
Скорость подачи бумаги (формата A4): | 5 листов в минуту при цветной печати 20 листов в минуту только при черно-белой печати
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, вторичная бумага
Электропитание: | Постоянный ток 5 В и 24 В от принтера
Габаритные размеры и вес: |
Высота: Ширина: Длина: Вес: | 116 мм (4.6 дюйма) 435 мм (17.1 дюйма) 488 мм (19.2 дюйма) 6 кг (13.2 фунта), с кассетой для бумаги

[К началу]

## Блок для двусторонней печати

Номер продукта: | C813471
Размер бумаги: | A4
Плотность бумаги: | От 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 фунтов)
Скорость подачи: | 5 листов в минуту только при черно-белой печати и 2,5 листа в минуту при цветной печати (с подачей из стандартной нижней кассеты в выходной лоток)
Электропитание: | Постоянный ток 5 В и 24 В от принтера
Габаритные размеры и вес:
Высота: | 228 мм (9 дюймов)
Ширина: | 353 мм (13.9 дюйма)
Длина: | 135 мм (5.3 дюйма)
Вес: | 1,7 кг (3,74 фунтов)

[К началу]

## Модуль памяти

Типа DRAM: | Модуль синхронной динамической памяти типа ОЗУ с двухсторонним расположением контактов (SDRAM DIMM)
Объем памяти: | 32, 64, 128 или 256 Мбайт
Тип: | 168-штырьковый, 64-разрядный, с SPD*
Скорость доступа: | 66,66 МГц или выше (не более 15 нс)

* SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, скорости выборки и других характеристиках памяти, а также информация производителя, которую может считывать материнская плата через электронные сигналы.

[К началу]

## Тонерные картриджи

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%) | Черный: До 6000 изображений
Желтый, пурпурный, голубой До 6000 изображений

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать тонерными картриджами изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок формирования изображения

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения 5%) | 30 000 страниц только для черно-белой печати 7500 страниц для цветной печати

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать одним формирователем изображения изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Коллектор использованного тонера

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения 5%) | Требует замены одновременно с заменой блока формирования изображения. Однако в некоторых случаях может потребоваться замена коллектора использованного тонера раньше замены блока формирования изображения.

Фактическое число страниц, которое вы сможете отпечатать до замены коллектора использованного тонера, зависит от вида печати.

[К началу]

## Фильтр печатающей головки

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения 5%) | Требует замены одновременно с заменой блока формирования изображения.

[К началу]

## Смазочный валик термозакрепителя

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения 5%) | 21 000 страниц только для черно-белой печати 7500 страниц для цветной печати

[К началу]

## Набор термозакрепителя (содержит блок термозакрепителя и второй бумаговедущий валик)

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 или Letter при односторонней печати) | 100 000 страниц только для черно-белой печати 100 000 страниц для цветной печати

[К началу]

## Блок транспортной ленты

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 30 до 85% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения 5%) | 100 000 изображений 130 000 страниц при непрерывной черно-белой печати 30 000 страниц при непрерывной цветной печати

[К началу]

Предыдущая | Далее