Как сделать / Замена расходных материалов

# Блок транспортной ленты

Подготовьте новый блок транспортной ленты для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение.

### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой блока транспортной ленты:

- Обязательно берите блок транспортной ленты за ручку. Не прикасайтесь к ленточному участку.

- Храните блок транспортной ленты в местах, не доступных для детей.

### Замена блока транспортной ленты

Выполните следующую процедуру по замене блока транспортной ленты:

| Выключите принтер.

| Откройте переднюю крышку.

| Отсоедините коллектор использованного тонера.

|  | Примечание:

|  | При обращении с коллектором использованного тонера постарайтесь не просыпать тонер.

|  | Положите коллектор использованного тонера в надежное место на время замены.

| Поверните большой рычаг против часовой стрелки в вертикальное положение.

| Вытяните блок формирования изображения из принтера.

|  | Примечание:

|  | Держите блок формирования изображения в надежном месте во время замены. Запрещается касаться зеленого барабана.

| Поверните большой рычаг и правый рычаг по часовой стрелки в положения, показанные на рисунке.

| Плавно вытяните блок транспортной ленты примерно на 20 см. В этом положении ручка под действием пружины подскакивает вверх.

| Захватите блок транспортной ленты за ручку и медленно вытяните весь блок из принтера, наклоняя блок слегка вниз.

| Выньте новый блок транспортной ленты из его упаковки.

|  | Примечание:

|  | Все новые блоки транспортной ленты снабжены штоком снятия натяжения с желтой ручкой в форме кольца, который вставлен в блок. Пока не вытягивайте этот шток.

| Держа новый блок транспортной ленты за ручку, задвиньте его в слот, при этом боковые полки блока должны лечь на направляющие рейки, когда вы будете заталкивать блок внутрь до упора.

| Удерживая блок транспортной ленты на месте посадки левой рукой, правой рукой вытяните шток снятия натяжения на себя за кольцо.

|  | Примечание:

|  | Шток снятия натяжения служит для предохранения ленты от повреждений при транспортировке и когда принтером не пользуются длительное время. Сохраните шток в надежном месте, чтобы вы могли его вставить обратно перед перевозкой принтера.

| Поверните большой рычаг и правый рычаг против часовой стрелки в положения, показанные на рисунке.

| Вновь установите снятый блок формирования изображения, при этом основание блока должно войти между направляющими рейками.

|  | Предостережение:

|  | Блок формирования изображения должен быть вставлен правильно. Иначе он повредит принтер.

|  | Примечание:

|  | Обязательно задвиньте блок в слот до конца. В противном случае вы не сможете вернуть большой рычаг в положение, допускающее установку коллектора использованного тонера.

| Поверните большой рычаг по часовой стрелке до фиксации на блоке формирования изображения, как показано ниже.

| Вновь установите коллектор использованного тонера, постарайтесь не просыпать тонер.

| Закройте переднюю крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее