Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Накопитель на жестком диске

> Установка накопителя на жестком диске
> Снятие накопителя на жестком диске

Дополнительный накопитель на жестком диске (C82377 ) позволяет вам расширить объем буфера принтера, когда применяется интерфейс Ethernet. Он предоставляет вам дополнительную память для печати графики, ускоряет сортировку многостраничных документов и обеспечивает множественный выход.

Когда на принтере установлен также дополнительный модуль ПЗУ Adobe PostScript 3, загружаемые шрифты формата PostScript 3 требуют 1 Гбайт свободного пространства на дополнительном накопителе на жестком диске.

## Установка накопителя на жестком диске

Выполните следующие указания по установке дополнительного накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

| Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Найдите розеточное гнездо для накопителя на жестком диске. Его расположение показано на рисунке ниже.

| Выньте накопитель на жестком диске из его упаковки.

| Ухватите накопитель так, чтобы его контактный соединитель был с той же стороны, что и розеточное гнездо на монтажной плате, затем надавите на накопитель, обращая внимание на то, чтобы контактный соединитель надежно сел в розеточное гнездо.

| Закрепите накопитель приложенными винтами.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки накопителя на жестком диске, распечатайте карту состояния. Если накопитель не указан в карте состояния, попытайтесь повторно установить его. Обратите внимание на надежность посадки контактного соединителя у накопителя на жестком диске в розеточное гнездо монтажной платы.

[К началу]

## Снятие накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия по удалению накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

| Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Отверните винты, которые крепят накопитель на жестком диске к монтажной плате.

| Захватите накопитель на жестком диске с двух сторон и вытяните из розеточного гнезда.

| Храните накопитель на жестком диске в антистатическом защитном пакете, например в таком, в каком вы его приобрели.

| Установите на место крышку, закрывающую монтажную плату, и закрепите ее винтами.

| Присоедините все интерфейсные кабели к интерфейсным разъемам.

| Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее