Как сделать / Работа со шрифтами

# Шрифты EPSON BarCode Fonts

> Системные требования
> Установка программы Шрифты EPSON BarCode Fonts
> Печать шрифтами EPSON BarCode Fonts
> Характеристики шрифта EPSON BarCode Font

Программа Шрифты EPSON BarCode Fonts позволяет вам легко создавать и печатать большинство типов штриховых кодов.

Обычно создание штрихового кода - это трудоемкий процесс, требующий назначения различных командных кодов, например Стартового штриха, Стопового штриха и OCR-B, в дополнение к самим штрихкодовым символам. Однако программа Шрифты EPSON BarCode Fonts разработана для того, чтобы подобные коды добавлялись автоматически. Это позволяет вам легко печатать штриховые коды, отвечающие множеству стандартов на штриховые коды.

Программа Шрифты EPSON BarCode Fonts поддерживает следующие типы штриховых кодов:

Стандарт на штриховые коды | EPSON BarCode | OCR-B | Контрольный разряд | Замечания
EAN | EPSON EAN-8 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (сокращенный вариант).
EPSON EAN-13 | Да | Да | Создает штриховые коды EAN (нормальный вариант).
UPC-A | EPSON UPC-A | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-A.
UPC-E | EPSON UPC-E | Да | Да | Создает штриховые коды UPC-E.
Code39 | EPSON Code39 | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных разрядов можно задавать через имя шрифта.
EPSON Code39CD | Нет | Да
EPSON Code39 CD Num | Да | Да
EPSON Code39 Num | Да | Нет
Code128 | EPSON Code128 | Нет | Да | Создает штриховые коды Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF) | EPSON ITF | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных разрядов можно задавать через имя шрифта.
EPSON ITF CD | Нет | Да
EPSON ITF CD Num | Да | Да
EPSON ITF Num | Да | Нет
Codabar | EPSON Codabar | Нет | Нет | Печать OCR-B и контрольных разрядов можно задавать через имя шрифта.
EPSON Codabar CD | Нет | Да
EPSON Codabar CD Num | Да | Да
EPSON Codabar Num | Да | Нет

## Системные требования

Для пользования программой Шрифты EPSON BarCode Fonts ваша компьютерная система должна отвечать следующим требованиям:

Принтер: | EPSON AL-C2000/EPL-C8200/EPL-C8000/EPL-5800/EPL-5700/EPL-5700i/EPL-5700L/EPL-N1600/EPL-N4000 EPL-N2700/EPL-N4000+/ EPL-N2050 или новейшие принтеры с установленными шрифтами EPSON BarCode Fonts
Компьютер: | Серии IBM PC или IBM, совместимой с i386SX или ЦПУ более высокого класса
Операционная система: | Microsoft Windows 98/95, Windows 2000, NT 4.0
Жесткий диск: | Свободная область 15-30 Kбайт, в зависимости от шрифта.
Драйвер принтера: | EPSON AL-C2000, EPSON EPL-5800 Улучшенный, EPSON EPL-5700 Улучшенный, EPSON EPL-N1600 Улучшенный, EPSON EPL-N4000 Улучшенный, EPSON EPL-C8000 Улучшенный, EPSON EPL-N2700 Улучшенный, EPSON EPL-C8200 Улучшенный, EPSON EPL-N4000+ Улучшенный, EPSON EPL-N2050 Улучшенный или драйвер более новой версии с установленными шрифтами EPSON BarCode Fonts.

| Примечание:

| Шрифты EPSON BarCode Fonts можно применять только с драйверами принтеров EPSON.

[К началу]

## Установка программы Шрифты EPSON BarCode Fonts

Выполните следующую процедуру по установке программы Шрифты EPSON BarCode Fonts. Ниже описана инсталляция в Windows NT 4.0; процедуры для других операционных систем Windows отличаются незначительно.

| Включите компьютер и запустите ОС Windows.

| Вставьте компакт-диск или дискету с программой Шрифты BarCode Fonts в соответствующий дисковод.

| Щелкните Пуск , укажите на Настройка , затем щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните Шрифты.

| В меню Файл выберите Установить новый шрифт.

| Выберите соответствующий CD-ROM-дисковод или дискетный дисковод, затем выберите папку BarCode Fonts в списке Папки.

| В блоке Список шрифтов выберите шрифт BarCode Font, который вы хотите установить, или щелкните кнопку Выбрать все, чтобы установить все шрифты из программы Шрифты EPSON BarCode Fonts.

| Щелкните OK. Выбранные по программе EPSON BarCode Fonts шрифты устанавливаются в папке Шрифты Windows.

[К началу]

## Печать шрифтами EPSON BarCode Fonts

Выполните следующие шаги по созданию и печати штриховых кодов с использованием шрифтов EPSON BarCode Fonts. В этих инструкциях применена программа блокнота Microsoft WordPad. Фактическая процедура может слегка отличаться, если вы печатаете из других программных приложений.

| Откройте документ в своем программном приложении и введите символы, которые вы хотите преобразовать в штриховой код.

| Выберите символы, затем выделите Шрифт в меню Формат.

| Выберите шрифт EPSON BarCode Font который вы хотите использовать, после чего установите размер шрифта и щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | При печати штриховых кодов в Windows NT 4.0/3.5x вы не сможете задавать размеры шрифтов более 96 пунктов.

| Выбираемые вами символы появляются на экране в виде штриховых кодов, показанных ниже.

| Выделите Печать в меню Файл, затем выберите свой принтер EPSON и щелкните Свойства . Выполните следующие установки через драйвер принтера:

| Драйвер монохромного принтера | Драйвер цветного принтера
Цветной | (не доступен) | Черный
Качество печати | 600 dpi | 600 dpi
Экономия тонера | Не задано | Не задано
Опции масштабирования | Не заданы | Не заданы
Графический режим (доступен в диалоговом окне Расширенные установки через вкладку Дополнительные установки) | Стандартный | (не доступен)
Режим печати (доступен в диалоговом окне Подробные установки через вкладку Основные установки) | (не доступен) | Стандартный

| Щелкните OK, чтобы напечатать штриховой код.

|  | Примечание:

|  | При наличии ошибки в строке символов штрихового кода, например некорректных данных, штриховой код будет напечатан так, как он показан на экране, но его не сможет распознать устройство считывания штрихового кода.

### Указания по вводу и форматированию штриховых кодов

Обращайте внимание на следующее при вводе и форматировании символов штриховых кодов:

- Не применяйте затенений или специального форматирования символов, например полужирный, курсив или подчеркивание.

- Печатайте штриховые коды только в черно-белом режиме.

- Для поворота символов задавайте только углы 90°, 180° и 270°.

- В своем приложении отключите все установки автоматического ввода разрядки символов и разбивки слов.

- Не применяйте через свое приложение функций по увеличению или уменьшению размеров символов только в вертикальном или в горизонтальном направлении.

- В своем приложении отключите все установки автоматической корректировки орфографии, грамматики, пробелов и т. п.

- Чтобы еще легче отличать штриховые коды от текста в вашем документе, задайте в своем приложении отображение на экране текстовых символов таких, как знаки конца абзацев, меток табуляции и др.

- Так как после выбора шрифта EPSON BarCode Font автоматически добавляются специальные символы, например Стартовый штрих и Стоповый штрих, то в напечатанном штриховом коде будет больше символов, чем вы ввели первоначально.

- Для достижения отличных результатов назначайте только те размеры шрифтов, которые рекомендованы в разделе Характеристики шрифта EPSON BarCode Font для того шрифта EPSON BarCode Font, которым вы пользуетесь. Штриховые коды других размеров могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов.

| Примечание:

| В зависимости от плотности печати либо от качества или цвета бумаги штриховые коды могут не распознаваться устройствами для считывания штриховых кодов. Напечатайте пробный образец и убедитесь в читаемости штриховых кодов, прежде чем печатать их в больших количествах.

[К началу]

## Характеристики шрифта EPSON BarCode Font

В этом разделе содержатся подробные сведения об условиях ввода символов по каждому шрифту EPSON BarCode Font.

#### EPSON EAN-8

- EAN-8 - это сокращенная восьмиразрядная версия стандарта на штриховой код EAN.

- Поскольку контрольный разряд добавляется автоматически, можно вводить только 7 символов.

Тип символов | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 7 символов
Размер шрифта | От 52 до 130 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT). Рекомендуемые размеры 52, 65 (нормальный), 97,5 и 130 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную:

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец отпечатка

EPSON EAN-8

#### EPSON EAN-13

- EAN-13 - это стандартный 13-разрядный штриховой код EAN.

- Так как контрольный разряд добавляется автоматически, то можно вводить только 12 символов.

Тип символов | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 12 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец отпечатка

EPSON EAN-13

#### EPSON UPC-A

- UPC-A - это стандартный штриховой код UPC-A, введенный в соответствии с Американским Универсальным кодом продуктов (Техническое руководство по символике UPC).

- Поддерживаются только регулярные коды UPC. Дополнительные коды не поддерживаются.

Тип символов | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 11 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Центральный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

##### Образец отпечатка

EPSON UPC-A

#### EPSON UPC-E

- UPC-E - это штриховой код UPC-A, отбрасывающий незначащие нули и введенный в соответствии с Американским Универсальным кодом продуктов (Техническое руководство по символике UPC).

Тип символа | Цифры (от 0 до 9)
Число символов | До 6 символов
Размер шрифта | От 60 до 150 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT). Рекомендуемые размеры 60, 75 (нормальный), 112,5 и 150 пунктов.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левое/правое поле

- Левый/правый защитный штрих

- Контрольный разряд

- OCR-B

- Числовой "0"

##### Образец отпечатка

EPSON UPC-E

#### EPSON Code39

- Доступны четыре шрифта кода Code39, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом на код Code39. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Пробелы в штриховых кодах Code39 следует вводить как символы подчеркивания "_".

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды шагом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code39, штриховой код не будет правильным.

Тип символов | Буквенно-цифровые символы (от A до Z, от 0 до 9) Символы ( -. пробел $ / + %)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 26, 52, 78 и 104 пункта Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 36, 72, 108 и 144 пункта

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левая/правая спокойная зона

- Контрольный разряд

- Стартовый/Стоповый символ

##### Образец отпечатка

EPSON Code39 | EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num | EPSON Code39 CD Num

#### EPSON Code128

- Шрифты Code128 поддерживают кодовые наборы A, B и C. Когда кодовый набор, состоящий из строки символов, изменяется в середине строки, автоматически вставляется код преобразования.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом на код Code128. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Некоторые программные приложения автоматически удаляют пробелы в конце строк или заменяют множественные пробелы шагом табуляции. Штриховые коды с пробелами могут печататься неправильно в тех приложениях, которые автоматически стирают пробелы в конце строк или заменяют множественные пробелы на шаги табуляции.

- При печати двух и более штриховых кодов в одной строке разделяйте штриховые коды символом табуляции либо воспользуйтесь другим шрифтом, а не BarCode Font, и вводите пробел. Если пробел введен при выбранном шрифте Code128, штриховой код не будет правильным.

Тип символов | Все символы ASCII (всего 95)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | От 26 до 104 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT). Рекомендуемые размеры 26, 52, 78 и 104 пункта.

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левая/правая спокойная зона

- Стартовый/Стоповый символ

- Контрольный разряд

- Заменяют символ кодового набора

##### Образец отпечатка

EPSON Code128

#### EPSON ITF

- Шрифты EPSON ITF соответствуют американскому стандарту USS Interleaved 2-of-5 (Перемежающиеся 2-из-5).

- Доступны четыре шрифта EPSON ITF, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом Interleaved 2-of-5. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Interleaved 2 of 5 воспринимает каждые два символа за один набор. При нечетном числе символов, шрифты EPSON ITF автоматически добавляют ноль к началу строки символов.

Тип символов | Цифры (от 0 до 9)
Чи6ло символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 26, 52, 78 и 104 пункта Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 36, 72, 108 и 144 пункта

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левая/правая спокойная зона

- Стартовый/Стоповый символ

- Контрольный разряд

- Числовой "0" (добавляется при необходимости к началу строки символов)

##### Образец отпечатка

EPSON ITF | EPSON ITF CD
EPSON ITF Num | EPSON ITF CD Num

#### EPSON Codabar

- Доступны четыре шрифта Codabar, позволяющие включать и выключать автоматический ввод контрольных разрядов и OCR-B.

- Высота штрихового кода автоматически подстраивается до величины, составляющей не менее 15% от общей длины, в соответствии со стандартом Codabar. По этой причине важно выдерживать хотя бы один пробел между штриховым кодом и окружающим его текстом, чтобы избежать перекрытия.

- Когда введен Стартовый или Стоповый символ, шрифты Codabar автоматически вставляют дополнительный символ.

- Если не введен ни Стартовый, ни Стоповый символ, эти символы автоматически вставляются как буква A.

Тип символов | Цифры (от 0 до 9) Символы ( - $ : / . +)
Число символов | Не ограничено
Размер шрифта | Когда OCR-B не используется: не менее 26 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 26, 52, 78 и 104 пункта Когда OCR-B используется: не менее 36 пунктов (до 96 пунктов в Windows NT) Рекомендуемые размеры: 36, 72, 108 и 144 пункта

Следующие коды добавляются автоматически и их не нужно вводить вручную.

- Левая/правая спокойная зона

- Стартовый/Стоповый символ (если не введен)

- Контрольный разряд

##### Образец отпечатка

EPSON Codabar | EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num | EPSON Codabar CD Num

[К началу]

Предыдущая