Как сделать / Функции панели управления

# Установки SelecType

> Меню Проверка
> Меню Эмуляция
> Меню Печать
> Меню Лоток
> Меню Конфигурация
> Меню Настройка
> Меню Параллельный
> Меню Сеть
> Меню AUX
> Меню LJ4
> Меню GL2
> Меню PS3
> Меню ESCP2
> Меню FX
> Меню I239X

В этом разделе приведено полное описание установок, доступных в меню режима SelecType.

## Меню Проверка

Через это меню вы сможете распечатать карту состояния и карты образцов, отражающих текущие установки принтера, доступные шрифты и краткое обобщение возможностей.

Нажмите Item, чтобы выбрать карту состояния или образец шрифта, затем нажмите Enter, чтобы распечатать ваш выбор. После нажима кнопки Value выбор установок отсутствует.

#### Карта состояния, Сетевая карта состояния, AUX карта состояния*, PS3 карта состояния**

Распечатывает карту с описанием текущего состояния принтера. Пользуйтесь этой функцией для проверки, работает ли ваш принтер правильно.

#### PS3 образец шрифта**, LJ4 образец шрифта, ESCP2 образец шрифта, FX образец шрифта, I239X образец шрифта

Распечатывает образец шрифтов, доступных в выбранной вами эмуляции принтера.

| * Доступна только, если установлена дополнительная интерфейсная карта.

| ** Доступна только, если установлен дополнительный модуль ПЗУ Adobe PostScript3.

[К началу]

## Меню Эмуляция

Пользуйтесь этим меню при выборе режима эмуляции принтера. Вы можете задавать различные эмуляции для каждого интерфейса; иначе говоря, для каждого компьютера, который вы будете подключать к принтеру. Поскольку каждый режим эмуляции имеет свои особые параметры, при необходимости задавайте установки в меню LJ4, ESCP2, FX, GL2 или I239X. Параметры, которые вы можете задавать, одинаковые для каждого интерфейса.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Параллельный | Auto, LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
Сеть | Auto, LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
AUX** | Auto, LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2

| * Доступна только, если установлен дополнительный модуль ПЗУ Adobe PostScript3.

| ** Доступна только, если установлена дополнительная интерфейсная карта.

[К началу]

## Меню Печать

Это меню позволяет вам задавать стандартные установки печати, например источник бумаги (способ ее подачи) и размер страницы, когда вы печатаете через программное приложение или в операционной системе, которые не поддерживают драйвер вашего принтера. По возможности старайтесь задавать эти установки через драйвер принтера, потому что программно заданные установки всегда подавляют установки SelecType.

К большинству элементов в меню Печать можно получить доступ непосредственно из режимов OneTouch. Эти элементы перечислены на панели управления принтера рядом с индикаторами режима OneTouch. См. также Пользование режимами OneTouch

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Источник бумаги | Auto , MP, LC1, LC2*
Размер страницы | , A5, B5, LT, HLT, GLT, EXE, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
Широкий A4 | Выкл , Вкл
Ориентация | Книж , Альб
Число копий | От 1 до 999
Ручная подача | Выкл , Вкл
Разрешение | 600 , 300
Прогон через пустую страницу | Выкл , Вкл
Автовывод страницы | Выкл , Вкл
Двусторонняя* | Выкл , Вкл
Скрепление* | По длинной кромке , По короткой кромке
Страница начала печати * | Первая , Последняя

| * Эти элементы доступны, когда установлено дополнительное оборудование.

#### Источник бумаги

Задает, будет ли бумага подаваться в принтер из МЦ лотка, стандартной нижней кассеты или из дополнительной кассеты на 500 листов.

При выборе Auto бумага будет подаваться из источника с бумагой, соответствующей вашей установке Размер страницы.

| Примечание:

| Вы можете задать эту установку прямо из режима OneTouch mode 1.

#### Размер страницы

Задает размер бумаги.

| Примечание:

| Вы можете задать эту установку прямо из режима OneTouch mode 1.

#### Широкий A4

Позволяет печатать из DOS-приложения с книжной ориентацией при плотности 80 символов в строке на бумаге формата А4. На этой установке правое и левое поля уменьшаются с 4 до 3,4 мм.

#### Ориентация

Задает печать с книжной или с альбомной ориентацией.

| Примечание:

| Вы можете задать эту установку прямо из режима OneTouch mode 1.

#### Число копий

Задает число печатаемых экземпляров от 1 до 999.

| Примечание:

| Вы можете задать эту установку прямо из режима OneTouch mode 2.

#### Ручная подача

Позволяет задать ручную подачу для всех источников бумаги. Подробнее о режиме ручной подачи см. Ручная загрузка бумаги

| Примечание:

| Вы можете задать эту установку прямо из режима OneTouch mode 1.

#### Разрешение

Переключает разрешение между 300 и 600 dpi.

#### Прогон через пустую страницу

Позволяет во время печати пропускать пустые страницы. Установка недоступна при печати в режиме GL2 или PS3.

#### Автовывод страницы

Устанавливает, выводить бумагу или нет по достижении предельного тайм-аута в соответствии с установкой Тайм-аут в меню Настройка. Она выключена по умолчанию или на бумаге не начнется печать, если достигнут предел тайм-аута.

#### Двусторонняя

Включает или выключает двустороннюю печать. Элемент доступен только тогда, когда на принтере установлен дополнительный Блок двусторонней печати.

#### Скрепление

Задает направление скрепления отпечатков. Элемент доступен только тогда, когда на принтере установлен дополнительный Блок двусторонней печати.

#### Страница начала печати

Задает начало печати с лицевой стороны или с оборота страницы. Элемент доступен только тогда, когда на принтере установлен дополнительный Блок двусторонней печати.

[К началу]

## Меню Лоток

Это меню позволяет вам задавать размер и тип бумаги, заложенной в МЦ лоток. Через это меню вы можете также проверять размер бумаги, заложенной в данный момент в нижние кассеты.

Установки типа бумаги в этом меню вы также можете задавать через драйвер вашего принтера. Установки, выполненные из драйвера принтера, подавляют установки SelecType, поэтому по возможности выполняйте настройку через драйвер принтера.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
МЦ режим | Нормальный , Длительный
Размер МЦ лотка | A4**, A5, B5,LT**, HLT, GLT, EXE, MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Размер LC1 | A4, LT
Размер LC2* | A4, LT
МЦ тип | Простая , Фирменный бланк, Вторичная, Цветная, Прозрачная пленка, Этикетки
LC1 тип | Простая , Вторичная, Цветная
LC2 тип* | Простая , Вторичная, Цветная

| * Доступно, когда установлена дополнительная Кассета на 500 листов.

| ** Установка по умолчанию зависит от страны приобретения.

#### МЦ режим

Эта установка действует в режиме SelecType, когда для параметра Источник бумаги в драйвере принтера задано Auto . При выборе Нормальная МЦ лоток имеет наивысший приоритет как источник бумаги. Если выбрано Последний, то МЦ лоток имеет самый низкий приоритет.

#### Размер МЦ лотка

Выбирайте размер бумаги из этого меню.

| Примечание:

| Вы также можете задать эту установку прямо в режиме OneTouch mode 2.

#### Размер LC1, Размер LC2

Отображает размер бумаги, заложенной в стандартную или дополнительную нижние кассеты. В этом меню нельзя изменять размер бумаги.

#### МЦ тип

Позволяет вам установить тип бумаги, заложенной в МЦ лоток.

#### LC1 тип, LC2 тип

Позволяет вам выбрать тип бумаги, заложенной в стандартную или дополнительную нижние кассеты.

[К началу]

## Меню Конфигурация

Это меню позволяет вам управлять определенными принтерными установками, например RITech, Экономия тонера и Тип бумаги.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
RITech | Вкл, Выкл
Экономия тонера | Выкл , Вкл
Смещение сверху | -99 ... 0.0 ... 99 мм приращениями по 0,5 мм
Смещение слева | -99 ... 0.0 ... 99 мм приращениями по 0,5 мм
Смещение сверху B* | -99 ... 0.0 ... 99 мм приращениями по 0,5 мм
Смещение слева B* | -99 ... 0.0 ... 99 мм приращениями по 0,5 мм
Игнорировать размер | Выкл , Вкл
Автопродолжение | Выкл , Вкл
Защита страницы | Auto , Вкл
Оптимальное изображение | Auto , Выкл, Вкл
Тип бумаги | Нормальная , Толстая, Прозрачная пленка

| * Доступно, если установлен Блок для двусторонней печати.

#### RITech

Когда включена установка RITech, вы можете получать более ровные и более четкие линии, текст и графику.

| Примечание:

| Вы также можете задавать установку RITech непосредственно в режиме OneTouch mode 2.

#### Экономия тонера

Когда вы выбираете Вкл, принтер экономит тонер, заменяя черный цвет внутри символов на серый. Символы окантованы черным по правой и нижней кромкам.

| Примечание:

| Вы также можете задавать установку Экономия тонера непосредственно в режиме OneTouch 2.

#### Смещение сверху

Выполняет точную настройку вертикального расположения печатного материала на странице.

| Предостережение:

| Печатаемое изображение не должно выходить за край бумаги, чтобы не повредить принтер.

#### Смещение слева

Выполняет точную настройку горизонтального расположения печатного материала на странице. Такая настройка необходима при печати в ручном режиме подачи.

| Предостережение:

| Печатаемое изображение не должно выходить за край бумаги, чтобы не повредить принтер.

#### Смещение сверху B

Выполняет точную настройку вертикального расположения печатного материала на обороте бумаги при печати с двух сторон. Пользуйтесь этой функцией, если отпечаток на обороте смещен. Этот элемент доступен только, если на принтере установлен блок для двусторонней печати.

#### Смещение слева B

Выполняет точную настройку горизонтального расположения печатного материала на обороте бумаги при печати с двух сторон. Пользуйтесь этой функцией, если отпечаток на обороте смещен. Этот элемент доступен только, если на принтере установлен блок для двусторонней печати.

#### Игнорировать размер

Если вы хотите игнорировать ошибку размера бумаги, задайте Вкл. Когда вы включаете этот элемент, принтер будет продолжать печатать даже, если размер изображения превышает область печати для заданного размера бумаги. Может возникнуть размазывание, потому что тонер не ложится точно на бумагу. Если этот элемент выключен, принтер останавливается при появлении ошибки в размере бумаги.

#### Автопродолжение

Когда вы включаете эту установку принтер автоматически продолжает печатать еще некоторое время при появлении одной из следующих ошибок: Набор бумаги, Обгон печати или Переполнение памяти. Если эта опция выключена, вы должны нажать кнопку Continue, чтобы возобновить печать.

#### Защита страницы

Выделяет дополнительную память для печатания данных, а не для приема их. Функция Защита страницы может потребоваться вам при печати очень сложной страницы. Если возникнет ошибка Обгон печати, измените эту установку на Вкл и перепечатайте свои данные. Этим сокращается объем памяти, зарезервированной для приема данных, поэтому ваш компьютер будет тратить больше времени на пересылку задания печати, однако он позволит вам печатать очень сложные задания. Функция Защита страницы обычно лучше работает в режиме Auto. Вам придется увеличить объем памяти принтера, если ошибки памяти будут продолжать появляться.

| Примечание:

| Изменение установки Защита страницы переконфигурирует память принтера, что будет связано с удалением загружаемых шрифтов.

#### Оптимальное изображение

Когда этот режим включен, качество графики понижается. Он сокращает объем графических данных, когда они достигают предела памяти, но зато позволяет печатать сложные документы.

#### Тип бумаги

Пользуйтесь этой установкой при печатании на толстой бумаге или на прозрачных пленках.

[К началу]

## Меню Настройка

Это меню позволяет приспосабливать под свой вкус различные принтерные режимы, например выбирать язык для ЖКД-панели, проверять общее количество уже отпечатанных страниц к текущему времени и проверять расход тонера.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Тайм-аут | 0,5 ... ... 300 приращениями в 1
Ожидание | Включить , Выключить
Язык | Английский , Francais, Deutsch, ITALIANO, ESPANOL, SVENSKA, Dansk, Nederl., SUOMI, Portugues
Голубой тонер | E****F
Пурпурный тонер | E****F
Желтый тонер | E****F
Черный тонер | E****F
Нет тонера | Стоп , Продолжить
Фотобарабан | 100% до 0%
Всего страниц | 0 до 99999999
Цветных страниц | 0 до 99999999
Ч/Б страниц | 0 до 99999999
Инициализация SelecType | -

#### Тайм-аут

Устанавливает продолжительность времени ожидания принтера, когда он находится в состоянии online и новых данных не поступило. По истечении этого времени принтер ищет данные по другим каналам.

#### Ожидание

Экономит электроэнергию, расходуемую на нагрев термозакрепителя, если принтер не получит никаких данных за 60 минут. В этом режиме принтер начинает разогреваться, как только вы пошлете ему задание печати. Он будет готов печатать примерно через 160 секунд при номинальном напряжении питания.

#### Язык

Задает язык отображения на ЖКД-панели и язык распечатки карты состояния.

#### C Toner/M Toner/Y Toner/K Toner

Отображает количество тонера, оставшегося в тонерных картриджах, как показано ниже:

E**** F | (100 до 76%)
E*** F | (75 до 51%)
E** F | (50 до 26%)
E* F | (25 до 1%)
E F | (0%)

#### Нет тонера

Печать автоматически прекращается при появлении сообщения об ошибке Нет xxxx тонера. Вы можете продолжить печать, нажимая кнопку Continue для каждой страницы, которую вы хотите напечатать. Однако эту процедуру можно обойти, заменив установку Нет тонера на Продолжить.

#### Фотобарабан

Показывает остаточный ресурс блока формирования изображения. Когда остаточный ресурс снизится до 20%, на ЖКД-панели появится сообщение Фотобарабан изношен. Показания счетчика сбрасываются после установки на принтере нового блока формирования изображения.

#### Всего страниц

Отображает общее число листов, отпечатанных на принтере в цвете и в черно-белом режиме.

#### Цветных страниц

Отображает общее число листов, отпечатанных на принтере в цвете

#### Ч/Б страниц

Отображает общее число листов, отпечатанных на принтере в черно-белом режиме.

#### Инициализация SelecType

Стирает все установки SelecType, которые вы изменяли, и восстанавливает их заводские установки по умолчанию. Однако интерфейсные настройки не инициализируются.

[К началу]

## Меню Параллельный

Эти установки управляют связью между принтером и компьютером, когда вы пользуетесь параллельным интерфейсом.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Параллельный интерфейс | Вкл, Выкл
Скорость | Быстрая , Нормальная
Bi-D | Полубайтовый, ECP , Выкл
Размер буфера | Нормальный , Максимальный, Минимальный

#### Параллельный интерфейс

Позволяет активизировать и отключать параллельный интерфейс.

#### Скорость

Задает длительность импульса у сигнала ACKNLG при приеме данных в режиме Совместимости или в Полубайтовом режиме. Когда для этой опции установлено Быстрая, длительность импульса составляет около 1 мс. Когда для этой опции установлено Нормальная, импульс длится примерно 10 мс.

#### Bi-D

Позволяет задать режим двусторонней связи. В состоянии Выкл двусторонняя связь отключена.

#### Размер буфера

Определяет объем памяти для приема данных через параллельный интерфейс и для печати данных. При установке Максимальная больше памяти выделено для приема данных. При установке Минимальная больше памяти выделено для печати данных.

| Примечание:

| Чтобы активизировать новые установки нажимайте кнопки ALT и Reset одновременно, пока на ЖКД-панели не появится сообщение Сброс всего (Reset All). Либо выключите принтер и не ранее чем через 5 секунд включите его вновь.

| Сброс настройки принтера стирает все задания печати. Обратите внимание на индикатор On Line , который не должен мигать в момент сброса настройки принтера.

[К началу]

## Меню Сеть

Эти элементы предназначены для выполнения сетевых установок. Пусть эти установки выполняет администратор сети в соответствии с Руководством администратора.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Сетевой интерфейс | Вкл, Выкл
Конфигурация сети | Нет, Да
Get IPAddress* | Панель, Auto **, PING
IP Byte 1* | 0... 192 ... 255
IP Byte 2* | 0... 168 ... 255
IP Byte 3* | 0... 192 ... 255
IP Byte 4* | 0... 168 ... 255
SM Byte 1* | 0 до 255
SM Byte 2* | 0 до 255
SM Byte 3* | 0 до 255
SM Byte 4* | до 255
GW Byte 1* | 0 до 255
GW Byte 2* | 0 до 255
GW Byte 3* | 0 до 255
GW Byte 4* | 0 до 255
Размер буфера* | Нормальный , Максимальный, Минимальный

| * Доступен только, когда Конфигурация сети настроена на Да.

| ** Когда Get IPAddress настроено на Auto, все элементы между и включая IP Byte 1 и GW Byte 4 недоступны. Будут использованы их значения по умолчанию.

| Примечания:

| Для активизации новых установок нажимайте кнопки ALT и Reset одновременно, пока на ЖКД-панели не появится сообщение Сброс всего (Reset All). Либо выключите принтер и не ранее чем через 5 секунд включите его вновь.

| Сброс настройки принтера стирает все задания печати. Обратите внимание на индикатор On Line , который не должен мигать в момент сброса настройки принтера.

[К началу]

## Меню AUX

Это меню позволяет вам управлять установками дополнительного интерфейса.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
AUX интерфейс | Вкл, Выкл
AUX конфигурация* | Нет, Да
Get IPAddress** | Панель, Auto, PING
IP Byte 1** | 0 до 255
IP Byte 2** | 0 до 255
IP Byte 3** | 0 до 255
IP Byte 4** | 0 до 255
SM Byte 1** | 0 до 255
SM Byte 2** | 0 до 255
SM Byte 3** | 0 до 255
SM Byte 4** | 0 до 255
GW Byte 1** | 0 до 255
GW Byte 2** | 0 до 255
GW Byte 3** | 0 до 255
GW Byte 4** | 0 до 255
NetWare** | Вкл, Выкл
AppleTalk** | Вкл, Выкл
NetBEUI** | Вкл, Выкл
AUX Init** | -
Размер буфера | Нормальный , Максимальный, Минимальный

| * Доступно, когда у принтера имеется дополнительная интерфейсная карта с конфигурируемой установкой Сетевая конфигурация. Этот параметр отсутствует у карты параллельного интерфейса Type-B.

| ** Доступно, когда параметр AUX конфигурация настроен на Да.

#### AUX интерфейс

Позволяет включать и выключать AUX интерфейс, если установлена дополнительная интерфейсная карта.

#### Размер буфера

Определяет объем памяти для приема данных через AUX интерфейс и для печати данных. При установке Максимальный больше памяти выделяется для приема данных. При установке Минимальный больше памяти выделяется для печати данных.

| Примечания:

| Чтобы активизировать новые установки, нажмите кнопки ALT и Reset одновременно и удерживайте их, пока на ЖКД-панели не появится Сброс всего. Либо выключите принтер, а затем не ранее чем через 5 секунд включите его вновь.

| Сброс настройки принтера удаляет все задания печати. Следите за тем, чтобы индикатор On Line не мигал, когда вы сбрасываете настройку принтера.

[К началу]

## Меню LJ4

Эти установки управляют шрифтами и символьными наборами, когда принтер находится в режиме LJ4.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Источник шрифта | Резидентный , Загрузить, ПЗУ А, ПЗУ В
Номер шрифта | От 0 до 65535 (в зависимости от ваших установок
Шаг* | 0,44 ... 10,00 ... 99,99 cpi с приращениями 0,01 cpi
Высота* | 4,00 ... 12,00 ... 999,75 пункта с приращениями 0,25 пункта
Символьный набор (SymSet) | IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, PcIcelandic, PcLt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcCanFrench, PcS1437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCII, BpAbicomp, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, PcLt866, PcUkr866, PcLit771, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B
Формат страницы | 5 ...60/64** ... 128 строк
SymSet отправителя | 0 ... 277 ... 3199
SymSet получателя | 0 ... 277 ... 3199
Функция CR | CR, CR + LF
Функция LF | LF, CR + LF
Выделение лотка | 4, 4K, 5S

| * В зависимости от установленного набора шрифтов.

| ** В зависимости от выбранного формата бумаги Letter (60) или A4 (64).

| Примечание:

| Если вы обычно пользуетесь во время печати драйвером принтера HP LaserJet 4, вы должны изменять установки по возможности через этот драйвер. Установки из драйвера принтера всегда подавляют опции меню LJ4.

#### Источник шрифта

Устанавливает источник шрифта по умолчанию.

#### Номер шрифта

Устанавливает номер шрифта по умолчанию для источника шрифта по умолчанию. Доступный номер зависит от сделанных вами установок.

#### Шаг

Задает шаг шрифта по умолчанию, если шрифт масштабируемый и постоянной ширины. Вы можете выбрать от 0,44 до 99,99 cpi (символов на дюйм), с приращениями 0,01 cpi. Этот элемент может не открыться, что зависит от установок Источника шрифта или Номера шрифта.

#### Высота

Задает высоту шрифта по умолчанию, если шрифт масштабируемый и пропорциональный. Вы можете выбирать кегль от 4,00 до 999,75 пункта с приращениями 0,25 пункта. Этот элемент может не открыться, что зависит от установок Источника шрифта или Номера шрифта.

#### SymSet

Выбирает символьный набор по умолчанию. Если шрифт, который вы выбрали из Источника шрифта и Номера шрифта, не доступен на новой установке SymSet, выбранные вами значения Источника шрифта и Номера шрифта автоматически заменяются на их значения по умолчанию IBM-US.

#### Формат страницы

Задает число строк для выбранных размера бумаги и ориентации. Изменяется также междустрочный интервал (VMI), а новое значение VMI хранится в памяти принтера. Это означает, что в дальнейшем изменения Размера страницы или Ориентации вызовут соответствующие изменения Формата страницы на основе хранимого в памяти междустрочного интервала (VMI).

#### SymSet отправителя, SymSet получателя

Доступны только в определенных регионах, где принтеры продаются с установленным специальным ПЗУ для печати на специфических национальных языках.

#### Функция CR, Функция LF

Эти функции добавлены для пользователей особых операционных систем, например Unix.

#### Выделение лотка

Изменяет присвоение для команды выбора источника бумаги. Когда выбрано 4, команды задаются совместимыми с HP LaserJet 4. При выборе 4K команды задаются совместимыми с HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. При выборе 5S команды задаются совместимыми с HP LaserJet 5Si.

[К началу]

## Меню GL2

Это меню позволяет вам настраивать принтер для эмуляции плоттера, что допускает использование программного обеспечения, которое требует установки плоттера на выходе. Режим LJ4GL2 подобен режиму GL/2, поддерживаемому в режиме HP LaserJet 4. GL-подобный режим эмулирует некоторые из команд плоттера HP-GL и включает все команды, которые вы найдете в режиме GL/2 фирмы HP, а также две дополнительные команды.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Режим GL | LJ4GL2 , GL-подобный
Масштаб | Выкл , A0, A1, A2, A3
Начало | В углу , В центре
Перо | Перо 0 , Перо 1, Перо 2*, Перо 3*, Перо 4*, Перо 5*, Перо 6*
Конец | Торцовый, Прямоугольный, Треугольный, Полукруглый
Сопряжение | Угловое , С остроугольной разделкой, С треугольной разделкой, С закругленной разделкой, Со скосом, Без разделки.
Перо 0 ... 6 | 0,05 ... 0,35 ... 5,00 мм с приращениями 0,05

| * Доступно только в GL-подобном режиме.

### Перед началом печати в режиме GL/2

Перед вами может встать задача изменить следующие параметры печати в вашем программном приложении, что зависит от потребностей на выходе. Проверьте эти установки для достоверности, что они соответствуют данным, которые вы намерены печатать.

Параметры печати | Установки
Размер бумаги | Установка размера бумаги на принтере
Драйвер (выбор плоттера) | HP-GL/2 или HP-GL
Конфигурация пера | Толщина пера
Начало линии | В центре или в углу
Ориентация | GL-подобный режим допускает только альбомную ориентацию. В режиме LJ4GL2 возможны альбомная и книжная ориентации

При необходимости сконфигурировать принтерные установки вначале включите режим эмуляции GL/2, а затем измените установки через драйвер принтера или в режиме SelecType.

| Примечание:

| Установки или данные, сохраненные в принтерном ОЗУ (например, загруженные шрифты), могут быть стерты, когда вы измените режим эмуляции.

#### Режим GL

Задает, будет ли принтер пользоваться прямой эмуляцией плоттерного языка GL/2 или его эмуляцией через HP LaserJet 4.

#### Масштаб

Указывает, будет ли выход от программного обеспечения масштабирован. Коэффициент масштабирования зависит от размера бумаги на выходе у программного приложения.

#### Начало отсчета

Устанавливает, будет ли логическое начало отсчета "плоттера" находиться в углу или в центре бумаги.

#### Перо

Позволяет вам выбрать перо, для которого вы затем сможете задать толщину, как элемент меню от Пера 0 до Пера 6 включительно. Режим LJ4GL2 поддерживает два пера (0 и 1), тогда как GL-подобный режим поддерживает семь перьев (0 ... 6).

#### Конец

Определяет, как линии будут оканчиваться.

#### Сопряжение

Определяет, как линии будут сопрягаться.

#### Перья 0 ... 6

Позволяет вам устанавливать толщину используемых "перьев" для выполнения отпечатка. Перо 0 и Перо 1 доступны в режиме LJ4GL2, а перья от Перо 0 до Перо 6 включительно доступны в GL-подобном режиме.

[К началу]

## Меню PS3

Установки этого меню доступны, когда на принтер имеет дополнительный модуль ПЗУ Adobe PostScript3. Об указаниях по установке см. Модуль ПЗУ Adobe PostScript 3 . См. также документацию Adobe PostScript3 Kit.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Карта ошибок | Выкл , Вкл
Красочность печати | Цветная , Моно, TrueCol.
Защита изображения | Выкл , Вкл

#### Карта ошибок

Когда вы выбираете Вкл, принтер печатает карту ошибок.

#### Красочность печати

Позволяет задавать способ цветной печати. Цветная означает цветная печать с 1 бит/пиксел, Моно относится к монохромной печати, тогда как TrueCol подразумевает печать с 8 бит/пиксел.

#### Защита изображения

Дает вам возможность применять сжатие с потерями. Сжатие с потерями относится к технологии сжатия информации с частичной потерей данных.

[К началу]

## Меню ESCP2

В этом меню вы можете задать установки, которые окажут влияние на принтер, когда он будет в режиме эмуляции ESCP2.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Шрифт | Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Шаг | 10, 12, 15 cpi, Проп.
Сжатый | Выкл , Вкл
Верхнее поле | 0,40 ... 0,50 ... 1,50 дюйма с приращениями 0,05 дюйма
Текст | 1...62/66*... (доступных) строк
CGTable | PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcS1437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864
Страна | США , Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Италия, Испания1, Япония, Норвегия, Дания2, Испания2, Латинская Америка, Корея, Юридический
Auto CR | Вкл, Выкл
Auto LF | Выкл , Вкл
Растровое изображение | Темное , Светлое, BarCode
ZeroChar | 0, (или символ ноль с перечеркиванием)

| * В зависимости от выбора формата бумаги Letter (62) или A4 (66).

#### Шрифт

Выбирает шрифт.

#### Шаг

Выбирает шаг (интервал по горизонтали) шрифта с постоянным шагом, выраженный в cpi (символов на дюйм). Вы можете выбрать пропорциональный интервал.

#### Сжатый

Включает или выключает печать сжатым шрифтом.

#### Верхнее поле

Устанавливает расстояние от верха страницы до линии шрифта на первой печатаемой строке. Это расстояние измеряется в дюймах. Чем меньше его величина, тем ближе будет первая строка к верхней кромке.

#### Текст

Устанавливает длину страницы в строках. По этому параметру строка принимается равной 1 пайке (1/6 дюйма). Если вы измените установки Ориентации, Размера страницы или Верхнего поля, установка длины страницы автоматически вернется к значению по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### Таблица CG

Воспользуйтесь таблицей генератора символов (CG) для выбора таблицы графических символов или таблицей символов курсивного начертания. Графическая таблица содержит графические символы для печатания линий, углов, затенений, международных (национальных) литер, греческих букв и математических знаков. Если вы выберете Курсив, верхняя половина таблицы символов определяется как курсивные литеры.

#### Страна

Воспользуйтесь этим параметром для выбора одного из 15 международных наборов символов. См. Международные литерные наборы об образцах литер в наборе символов по каждой стране.

#### Auto CR

Задает, будет ли принтер выполнять операцию возврата каретки/перевода строки (CR-LF), когда позиция печати выходит за пределы правого поля. Когда эта установка выключена, принтер не печатает никаких символов за пределами правого поля и не заворачивает строку, пока не получит символ возврата каретки. Эта функция выполняется автоматически большинством программных приложений.

#### Auto LF

Если вы настроите этот параметр на Выкл, принтер не будет посылать команду на автоматический перевод строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если вы настроите его на Вкл, будет посылаться команда на перевод строки при каждом возврате каретки. Задавайте Вкл, если строки набегают одна на другую.

#### Растровое изображение

Принтер способен эмулировать графические плотности, заданные по командам принтера. Если вы выберете Темный, плотность растрового изображения будет высокой, а при выборе Светлого плотность растрового изображения будет низкой.

Если вы выберете BarCode, принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя любые вертикальные промежутки между точками. В результате получаются неразорванные вертикальные линии, которые может читать устройство считывания штрихового кода. Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения и может вызвать искажения при печатании растровой графики.

#### ZeroChar

Определяет, будет ли принтер печатать ноль перечеркнутым или неперечеркнутым.

[К началу]

## Меню FX

Это меню позволяет вам выполнять установки, которые влияют на работу принтера, когда он находится в режиме эмуляции FX.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Шрифт | Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Шаг | 10, 12, 15 cpi, Проп.
Сжатый | Выкл , Вкл
Верхнее поле | 0,40 ... 0,50 ... 1,50 дюйма с приращениями 0,05 дюйма
Текст | 1... 62/66*... (доступных) строк
Таблица CG | PcUSA , Курсив, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Страна | США , Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Италия, Испания1, Япония, Норвегия, Дания2, Испания2, Латинская Америка
Auto CR | Вкл, Выкл
Auto LF | Выкл , Вкл
Растровое изображение | Темное , Светлое, BarCode
ZeroChar | 0, (или символ перечеркнутый ноль)

| * Зависит от выбора формата бумаги Letter (62) или A4 (66).

#### Шрифт

Выбирает шрифт.

#### Шаг

Выбирает шаг (интервал по горизонтали) шрифта при постоянном шаге, выраженный в cpi (символов на дюйм), либо вы можете задать пропорциональный интервал.

#### Сжатый

Включает и выключает печать сжатым шрифтом.

#### Верхнее поле

Устанавливает расстояние от верха страницы до линии шрифта на первой печатаемой строке. Это расстояние измеряется в дюймах. Чем меньше его величина, тем ближе будет первая строка к верхней кромке.

#### Текст

Устанавливает длину страницы в строках. По этому параметру строка принимается равной 1 пайке (1/6 дюйма). Если вы измените установки Ориентации, Размера страницы или Верхнего поля, установка длины страницы автоматически вернется к значению по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### Таблица CG

Воспользуйтесь таблицей генератора символов (CG) для выбора таблицы графических символов или таблицей символов курсивного начертания. Графическая таблица содержит графические символы для печатания линий, углов, затененных участков, международных (национальных) литер, греческих букв и математических знаков. Если вы выберете Курсив, верхняя половина таблицы символов определяется как курсивные литеры.

#### Страна

Воспользуйтесь этим параметром для выбора одного из 15 международных наборов символов. См. Международные литерные наборы об образцах литер в символьном наборе по каждой стране.

#### Auto CR

Задает, будет ли принтер выполнять операцию возврата каретки/перевода строки (CR-LF), когда позиция печати выходит за пределы правого поля. Когда эта установка выключена, принтер не печатает никаких символов за пределами правого поля и не заворачивает строку, пока не получит символ возврата каретки. Эта функция выполняется автоматически большинством программных приложений.

#### Auto LF

Если вы настроите этот параметр на Выкл, принтер не будет посылать команду на автоматический перевод строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если вы настроите его на Вкл, будет посылаться команда на перевод строки при каждом возврате каретки. Задавайте Вкл, если строки набегают одна на другую.

#### Растровое изображение

Принтер способен эмулировать графические плотности, заданные по командам принтера. Если вы выберете Темный, плотность растрового изображения будет высокой, а при выборе Светлого плотность растрового изображения будет низкой.

Если вы выберете BarCode, принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя любые вертикальные промежутки между точками. В результате получаются неразорванные вертикальные линии. Которые может читать устройство считывания штрихового кода. Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения и может вызвать искажения при печатании растровой графики.

#### ZeroChar

Определяет, будет ли принтер печатать ноль перечеркнутым или неперечеркнутым.

[К началу]

## Меню I239X

Режим I239X эмулирует команды IBM ® 2390/2391 Plus. Подробную информацию по большинству установок и параметров из таблицы, представленной ниже, вы найдете в предыдущем разделе.

Эти установки доступны только, когда принтер находится в режиме I239X.

Элемент | Значения (по умолчанию выделено полужирным)
Шрифт | Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
Шаг | 10, 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Проп.
Кодовая страница | 437 , 850, 858, 860, 863, 865
Верхнее поле | 0,30 ... 0,40 ...1,50 дюйма с приращениями 0,05 дюйма.
Текст | 1 ... 63/67* ... (доступных) строк
Auto CR | Выкл , Вкл
Auto LF | Выкл , Вкл
Альтернативная графика | Выкл , Вкл
Растровое изображение | Темное , Светлое
ZeroChar | 0, (или символ перечеркнутого ноля)
Литерный набор | 1**, 2**

| * Зависит от выбора формата бумаги Letter (63) или A4 (67).

| ** Зависит от выбора формата бумаги Letter (1) или A4 (2).

#### Шрифт

Выбирает шрифт.

#### Шаг

Выбирает шаг (интервал по горизонтали) шрифта при постоянном шаге, выраженный в cpi (символов на дюйм), либо вы можете задать пропорциональный интервал.

#### Кодовая страница

Выбирает таблицы символов. Таблицы символов содержат литеры и символы, используемые в различных национальных языках. Принтер печатает текст на основе выбранной таблицы символов.

#### Верхнее поле

Устанавливает расстояние от верха страницы до линии шрифта на первой печатаемой строке. Это расстояние измеряется в дюймах. Чем меньше его величина, тем ближе будет первая строка к верхней кромке.

#### Текст

Устанавливает длину страницы в строках. По этому параметру строка принимается равной 1 пайке (1/6 дюйма). Если вы измените установки Ориентации, Размера страницы или Верхнего поля, установка длины страницы автоматически вернется к значению по умолчанию для каждого размера бумаги.

#### Auto CR

Задает, будет ли принтер выполнять операцию возврата каретки/перевода строки (CR-LF), когда позиция печати выходит за пределы правого поля. Когда эта установка выключена, принтер не печатает никаких символов за пределами правого поля и не заворачивает строку, пока не получит символ возврата каретки. Эта функция выполняется автоматически большинством программных приложений.

#### Auto LF

Если вы настроите этот параметр на Выкл, принтер не будет посылать команду на автоматический перевод строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Если вы настроите его на Вкл, будет посылаться команда на перевод строки при каждом возврате каретки. Задавайте Вкл, если строки набегают одна на другую.

#### Альтернативная графика

Включает или выключает опцию Альтернативная графика.

#### Растровое изображение

Принтер способен эмулировать графические плотности, заданные по командам принтера. Если вы выберете Темный, плотность растрового изображения будет высокой, а при выборе Светлого плотность растрового изображения будет низкой.

Если вы выберете BarCode, принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя любые вертикальные промежутки между точками. В результате получаются неразорванные вертикальные линии, которые может читать устройство считывания штрихового кода. Этот режим уменьшает размер печатаемого изображения и может вызвать искажения при печатании растровой графики.

#### ZeroChar

Определяет, будет ли принтер печатать ноль перечеркнутым или неперечеркнутым.

#### Литерный набор

Выбирает таблицу символов 1 или 2.

[К началу]

Предыдущая | Далее