Как сделать / Замена расходных материалов

# Сообщения о замене

Когда вы увидите следующие сообщения на ЖКД-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные материалы. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать короткое время, однако фирма EPSON рекомендует замену на раннем этапе, чтобы сохранить высокое качество печати и продлить срок службы вашего принтера.

Сообщение Панели управления | Сообщение EPSON Status Monitor 3 | Описание
XXXX* Toner Low (Мало тонера) | Тонерный картридж X (и X) почти пустой. | Осталось малое количество тонера в тонерном(ных) картридже(жах).
Oil Roll Near Empty (Смазочный валик почти пустой) | Смазочный валик термозакрепителя близок к концу своего срока службы. | Смазочный валик термозакрепителя близок к концу своего срока службы.
Worn Photoconductor (Изношен фотобарабан) | Блок формирования изображения близок к концу своего срока службы. | Блок формирования изображения и фильтр печатающей головки близки к концу своего срока службы.
Worn Fuser (Изношен термозакрепитель) | Термозакрепитель близок к концу своего срока службы. | Термозакрепитель и второй бумаговедущий валик близки к концу своего срока службы.
Worn Transfer Belt (Изношена транспортная лента) | Блок транспортной ленты близок к концу своего срока службы. | Блок транспортной ленты близок к концу своего срока службы.
Waste T Box Nearfull (Коробка с отходами тонера почти полная) | Коллектор использованного тонера почти заполнен. | Коллектор использованного тонера почти заполнен.

| * C, M, Y и/или K обозначают цвета тонера в заменяемых картриджах. Например, сообщение Y Toner Low означает, что вам следует заменить желтый тонерный картридж.

| Примечания:

| Если вы нажмете кнопку Continue , сообщение на ЖКД-панели пропадает.

| Когда требуется одновременно заменить несколько расходных материалов, то каждое сообщение появится после нажима на кнопку Continue .

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных материалов, а расходный продукт достигнет конца своего срока службы, принтер прекратит печать и отобразит на ЖКД-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не замените расходные материалы.

Сообщение панели управления | Сообщение EPSON Status Monitor 3 | Описание
XXXX* Toner Out (Нет тонера) | Тонерный картридж X (и X) пустой. | Тонерный картридж пустой
Replace Oil Roll (Замените смазочный валик) | Закончен срок службы смазочного валика термозакрепителя. | Закончен срок службы смазочного валика термозакрепителя.
Replace Photocondctr (Замените фотобарабан) | Закончен срок службы блока формирования изображения. | Закончен срок службы блока формирования изображения и фильтра печатающей головки.
Replace Waste T Box (Замените коробку с отходами тонера) | Заполнен коллектор использованного тонера. | Заполнен коллектор использованного тонера.
Replace Fuser (Замените термозакрепитель) | Закончен срок службы термозакрепителя. | Закончен срок службы термозакрепителя и второго бумаговедущего валика.
Replace TransferBelt (Замените транспортную ленту) | Закончен срок службы блока транспортной ленты. | Закончен срок службы блока транспортной ленты.

| * C, M, Y и/или K обозначают цвета тонера в заменяемых картриджах. Например, сообщение Y Toner Out означает, что вам следует заменить желтый тонерный картридж.

| Примечание:

| Сообщения появляются по каждому расходному материалу по одному за один раз. После замены какого-то расходного материала проверьте ЖКД-панель, нет ли на ней сообщения о замене других расходных продуктов.

[К началу]

Предыдущая | Далее