Как сделать / Техобслуживание и перевозка

# Перевозка принтера

Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно упакуйте его, используя сохраненные его коробку и упаковочные материалы.

Соблюдайте следующие правила:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите все установленные тонерные картриджи, блок формирования изображения, смазочный валик термозакрепителя и коллектор использованного тонера. Указания по удалению этих расходных материалов вы найдете в разделе "Замена расходных материалов".

|  | Примечание:

|  | Упакуйте все расходные продукты, которые вы снимаете с принтера, в их оригинальные коробки и защитные транспортные материалы.

| Вставьте шток освобождения натяжения обратно в блок транспортной ленты. Шток был снят и сохранен при первичной сборке принтера или когда был установлен новый блок транспортной ленты. См. Замена блока транспортной ленты об указаниях.

| Снимите все установленное дополнительное оборудование. Об указаниях по снятию дополнительного оборудования см. раздел "Пользование дополнительным оборудованием".

|  | Примечание:

|  | Упакуйте все дополнительное оборудование, которое вы снимаете, в оригинальные коробки и защитные транспортные материалы.

| Упакуйте принтер в его оригинальную коробку и установите все защитные транспортные вкладыши, с которыми он был вам поставлен.

### Выбор места для принтера

Когда вы будете вновь устанавливать принтер, всегда выбирайте для него место с необходимым свободным пространством вокруг для удобства работы и технического обслуживания. При установке принтера руководствуйтесь нормативами, указанными на следующих схемах размещения.

Если вы оснастите принтер следующим дополнительным оборудованием, вам потребуется дополнительное пространство вокруг принтера.

> Для кассеты на 500 листов снизу основания принтера добавьте 114 мм.

> Для блока двусторонней печати справа от принтера добавьте 33 мм.

Кроме пространственных требований всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера:

- Устанавливайте принтер так, чтобы вы могли легко вынимать вилку его сетевого шнура из розетки.

- Располагайте всю компьютерно-принтерную систему подальше от потенциальных источников помех таких, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Избегайте сетевой розетки, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания сотрет ценную информацию из памяти компьютера и принтера.

| Предостережение:

| Оставляйте вокруг принтера свободное пространство для нормальной вентиляции.

| Избегайте мест, на которые падают прямые солнечные лучи или подвергаемых чрезмерному нагреву, увлажнению или запылению.

| Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

| Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого шнура принтера. Не пользуйтесь переходником.

| Используйте розетку, которая отвечает электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее