Информация о продукте / Совокупность команд

# Команды режимов ESC/P2 и FX

> Режим ESC/P2
> Режим FX

В этом разделе перечислены принтерные команды, поддерживаемые в
режимах эмуляции ESC/P2 и FX.

## Режим ESC/P2

### Общий принцип работы

Инициализировать принтер | ESC @
Управление загрузкой и выводом бумаги | ESC EM
Удалить последний символ | DEL
Отмена | CAN

### Подача бумаги

Возврат каретки | CR
Перевод страницы | FF
Перевод строки | LF
Выбрать междустрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Выбрать междустрочный интервал в 1/6 дюйма | ESC 2
Установить междустрочный интервал в n/180 дюйма | ESC 3
Установить междустрочный интервал в n/360 дюйма | ESC +
Установить междустрочный интервал в n/60 дюйма | ESC A
Возврат | BS

### Формат страницы

Установить формат страницы | ESC ( c 40
Установить длину страницы в определенных единицах | ESC ( C 20
Установить длину страницы в строках | ESC C
Установить длину страницы в дюймах | ESC C NUL
Установить нижнее поле для бумажной ленты | ESC N
Отменить верхнее/нижнее поле для бумажной ленты | ESC O
Установить левое поле | ESC l
Установить правое поле | ESC Q

### Смещение позиции печати

Установить абсолютную горизонтальную позицию печати | ESC $ n1 n2
Установить относительную горизонтальную позицию печати | ESC \ n1 n2
Установить абсолютную вертикальную позицию печати | ESC ( V
Установить относительную вертикальную позицию печати | ESC ( v
Установить символы горизонтальной табуляции | ESC D
Установить табуляцию по горизонтали | HT
Установить символы вертикальной табуляции | ESC B
Установить табуляцию по вертикали | VT
Подать бумагу вперед на n/180 дюйма | ESC J
Подать бумагу назад на n/180 дюйма | ESC j

### Выбор шрифта

Выбрать гарнитуру | ESC k
Выбрать шрифт по шагу и кеглю | ESC X m
Выбрать 10 cpi | ESC P
Выбрать 12 cpi | ESC M
Выбрать 15 cpi | ESC g
Включить/выключить пропорциональный режим | ESC p 1/0
Выбрать высококачественную (LQ) или черновую печать | ESC x
Выбрать курсивный шрифт | ESC 4
Отменить курсивный шрифт | ESC 5
Выбрать полужирный шрифт | ESC E
Отменить полужирный шрифт | ESC F
Главный выбор | ESC !
Выбрать шаг печати | ESC c
Выбрать надстрочную/подстрочную печать | ESC Sn

### Улучшение шрифта

Выбрать плотную печать | SI
Отменить плотную печать | DC2
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | SO
Включить/выключить печать шрифтом двойной ширины | ESC W 1/0
Отменить печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | DC4
Включить/выключить печать шрифтом двойной высоты | ESC w 1/0
Выбрать печать с двойным ударом | ESC G
Отменить печать с двойным ударом | ESC H
Выбрать надстрочную печать | ESC S 0/1
Выбрать подстрочную печать | ESC S I
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | ESC S0
Отменить надстрочную/подстрочную печать | ESC T
Выбрать линию/черту | ESC ( - 301
Включить/выключить подчеркивание | ESC - 1/0
Выбрать начертание шрифта | ESC q

### Разрядка (разбивка)

Установить межбуквенную разрядку | ESC SP
Определить единицу измерения | ESC ( U 10

### Обращение с символами

Назначить таблицу символов | ESC ( t 30 n dd
Выбрать таблицу символов | ESC t
Выбрать международный литерный набор | ESC R
Определить загружаемый символ | ESC &
Скопировать содержимое ПЗУ в ОЗУ | ESC : NUL s
Выбрать загружаемый литерный набор | ESC %
Включить распечатку старших управляющих кодов | ESC 6
Включить старшие управляющие коды | ESC 7
Распечатать данные как символы (литеры) | ESC ( ^

### Растровое изображение

Выбор и печать растрового изображения | ESC *
Выбрать графический режим | ESC ( G 10
Печать растровой графики | ESC . c v hm
8-битовое растровое изображение нормальной плотности | ESC K
8-битовое растровое изображение двойной плотности | ESC L
8-битовое двухскоростное растровое изображение двойной плотности | ESC Y
8-битовое двухскоростное растровое изображение учетверенной плотности | ESC Z
Переназначить режим печати растрового изображения | ESC ?

### Штриховой код

Печать штрихового кода | ESC ( B

[К началу]

## Режим FX

### Принтерные команды, разделенные по темам

В этом подразделе перечислены и описаны все команды классов FX и LQ по темам.

### Работа принтера

Инициализировать принтер | ESC @
Управление загрузкой/выдачей бумаги | ESC EM
Удалить последний символ | DEL
Отменить | CAN

### Управление данными

Возврат каретки | CR
Возврат | BS

### Вертикальное перемещение

Перевод страницы | FF
Установить длину страницы в строках | ESC C
Установить длину страницы в дюймах | ESC C NUL
Установить длину страницы в определенных единицах | ESC ( C 20
Установить или отменить верхнее/нижнее поле | ESC ( c 40
Установить прогон через перфорацию | ESC N
Отменить прогон через перфорацию | ESC O
Перевод строки | LF
Выбрать междустрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Выбрать междустрочный интервал в 7/72 дюйма | ESC 1
Выбрать междустрочный интервал в 1/6 дюйма | ESC 2
Подать бумагу обратно на n/216 дюйма | ESC j
Выбрать междустрочный интервал в n/216 дюйма | ESC 3
Выполнить междустрочный интервал в n/216 дюйма | ESC J
Задать вертикальную табуляцию | VT
Расставить символы вертикальной табуляции | ESC B
Установить междустрочный интервал в n/72 дюйма | ESC A

| Примечание:

| Ваш принтер не будет печатать символы за пределами длины одной страницы (заданной командой ESC C или ESC C 0), тогда как принтер типа FX мог бы их напечатать.

### Горизонтальное перемещение

Установить абсолютную позицию печати по горизонтали | ESC $ n1 n2
Установить относительную позицию печати по горизонтали | ESC\ n1 n2
Установить левое поле | ESC l
Установить правое поле | ESC Q
Задать горизонтальную табуляцию | HT
Расставить символы горизонтальной табуляции | ESC D

### Общий стиль печати

Выбрать высококачественную или черновую печать | ESC x

| Примечание:

| Качество и скорость печати не изменятся, даже если вы пошлете команду ESC x.

Выбрать гарнитуру шрифта | ESC k
Главный выбор | ESC !

### Размер отпечатка и ширина символов

Выбрать 10 cpi | ESC P
Выбрать 12 cpi | ESC M
Включит/выключить пропорциональный режим | ESC p 1/0
Выбрать режим плотной печати | SI
Отменить режим плотной печати | DC2
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | SO
Отменить печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | DC4
Включит/выключить печать шрифтом двойной ширины | ESC W 1/0
Включит/выключить печать шрифтом двойной высоты | ESC w 1/0
Выбрать режим плотной печати | ESC S1
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | ESC S0

### Улучшение шрифта

Выбрать режим выделения | ESC E
Отменить режим выделения | ESC F
Выбрать режим печати с двойным ударом | ESC G
Отменить режим печати с двойным ударом | ESC H

| Примечание:

| Команды ESC G и ESC E производят одинаковые эффекты, поэтому вы не сможете получить более темный отпечаток сочетанием этих команд.

Выбрать режим надстрочной/подстрочной печати | ESC S 0/1
Отменить режим надстрочной/подстрочной печати | ESC T
Выбрать режим печати курсивом | ESC 4
Отменить режим печати курсивом | ESC 5
Включить/выключить режим подчеркивания | ESC - 1/0

### Редактирование текста

Установить междубуквенную разрядку | ESC SP
Выбрать таблицы символов | ESC t
Присвоить таблицы символов | ESC ( t 30 n dd
Выбрать международный литерный набор | ESC R
Расширение поля для печати, заданного кодом | ESC 6
Задать старшие управляющие коды | ESC 7
Определить единицу измерения | ESC ( U 10 n

### Символы, определяемые пользователем

Определить пользовательские символы | ESC &

| Примечание:

| Начертание символов (литер), определенных с помощью команды ESC &, может слегка отличаться от фактической распечатки на принтере FX.

Скопировать содержимое ПЗУ в ОЗУ | ESC : NUL s
Выбрать загружаемый литерный набор | ESC %
Задать старший управляющий код | ESC I

### Растровое изображение

Выбрать графический режим | ESC * m
Выбор и печать растрового изображения | ESC ^ m
8-битовое растровое изображение нормальной плотности | ESC K
8-битовое растровое изображение двойной плотности | ESC L
8-битовое двухскоростное растровое изображение двойной плотности | ESC Y
8-битовое двухскоростное растровое изображение учетверенной плотности | ESC Z
Переназначить режим печати растрового изображения | ESC ?

### Штриховой код

Печать штрихового кода | ESC ( B

[К началу]

Предыдущая | Далее