Как сделать / Функции панели управления

# Пользование режимом SelecType

> Когда применять режим SelecType
> Как выполнять установки
> Таблица меню режима SelecType

## Когда применять режим SelecType

Обычно пользуйтесь режимом SelecType для выбора только тех установок, которые вы не можете задать через свое программное приложение или драйвер принтера, включая следующие:

- Изменение режимов эмуляции и выбор режима IES (Интеллектуальное переключение режимов эмуляции)

- Назначение канала и конфигурирование интерфейса

- Выбор размера буфера для приема данных

Обращайте внимание на следующие моменты при пользовании установками SelecType :

- Ряд установок SelecType можно задать непосредственно через режимы OneTouch

- Для проверки текущих установок SelecType распечатайте карту состояния

[К началу]

## Как выполнять установки

Для входа в режим SelecType пользуйтесь кнопками на панели управления принтера. Установки SelecType появляются на ЖКД-панели.

> 1. Меню
> 2. Элемент
> 3. Значение
> 4. Ввести

| Примечание:

| Вы можете получить прямой доступ к определенным элементам меню с помощью режимов OneTouch. См. также Пользование режимами OneTouch

Выполните следующие действия для входа в режим SelecType, перемещения по нему и выхода из него:

| Нажимайте кнопку SelecType несколько раз, пока не засветится индикатор над SelecType .

| Нажмите кнопку Menu для входа в режим SelecType .

| Пользуйтесь кнопками Menu, Item и Value, чтобы отображать установки, подобные следующей:

> Для показа меню нажмите Menu
> Для показа элементов в меню нажмите Item.
> Для показа значений элемента нажмите Value.

> Звездочка ( ) появляется рядом с только что активизированным значением.

> Нажимайте ALT в комбинации с каждой кнопкой для показа меню, элементов или значений в обратном порядке.

> См. Таблица меню режима SelecType о перечне меню SelecType и их элементов.

| Чтобы активизировать новую установку, нажмите Enter. Звездочка ( ) появляется рядом с этой установкой.

| Для выхода из режима SelecType нажмите кнопку On Line или SelecType .

См. Установки SelecType о подробном описании установок SelecType .

[К началу]

## Таблица меню режима SelecType

В следующей таблице показана очередность, с какой меню SelecType и элементы меню появляются на ЖКД-панели.

Нажмите кнопку Menu, чтобы показать очередное меню. Нажмите вместе кнопки Alt и Menu для показа предыдущего меню.

Меню | Элементы
Меню Проверка | Карта состояния, Сетевая карта состояния, AUX карта состояния*, PS3 карта состояния*, PS3 образец шрифта*, LJ4 образец шрифта, ESCP2 образец шрифта, FX образец шрифта, I239X образец шрифта
Меню Эмуляция | Параллельный, Последовательный, Сетевой, AUX**
Меню Печать | Источник бумаги, Размер бумаги, Широкий A4, Ориентация, Число копий, Ручная подача, Разрешение, Прогон через пустую страницу, Автовывод страницы, Двусторонняя*, Скрепление*, Страница начала печати*
Меню Лоток | МЦ режим, Размер МЦ лотка, LC1 размер, LC2 размер*, МЦ тип, LC1 тип, LC2 тип*
Меню Конфигурация | RITech, Экономия тонера, Верхнее смещение, Левое смещение, Верхнее смещение B*, Левое смещение B*, Игнорировать размер, Автопродолжение, Защита страницы, Оптимальное изображение, Тип бумаги
Меню Настройка | Тайм-аут, Ожидание, Язык, Голубой тонер, Пурпурный тонер, Желтый тонер, Черный тонер, Нет тонера, Фотобарабан, Всего страниц, Цветных страниц, Ч/Б страниц, Инициализация SelecType
Меню Часы | Разница Местного времени, Год, Месяц, Число, Час, Минута
Меню Параллельный | Параллельный интерфейс, Скорость, Bi-D, Размер буфера
Меню Сеть | Сетевой интерфейс, Сетевая конфигурация, Get IPAddress, IP Byte1, IP Byte2, IP Byte3, IP Byte4, SM Byte1, SM Byte2, SM Byte3, SM Byte4, GW Byte1, GW Byte2, GW Byte3, GW Byte4, Размер буфера
Меню AUX* | AUX интерфейс, AUX конфигурация, Get IPAddress, IP Byte1, IP Byte2, IP Byte3, IP Byte4, SM Byte1, SM Byte2, SM Byte3, SM Byte4, GW Byte1, GW Byte2, GW Byte3, GW Byte4, Netware, AppleTalk, NetBEUI, AUX инициализация, Размер буфера
Меню LJ4 | Источник шрифта, Номер шрифта, Шаг, Высота, SymSet, Формат страницы, SymSet отправителя, SymSet получателя, Функция CR, Функция LF, Выделение лотка
Меню GL2 | Режим GL, Масштаб, Начало, Перо, Конец, Сопряжение, Перо0 - Перо6
Меню PS3* | Карта ошибок, Расцветка, Защита изображения
Меню ESCP2 | Шрифт, Шаг, Сжатый, Верхнее поле, Текст, Таблица CG, Страна, Auto CR, Auto LF, Растровое изображение, ZeroChar
Меню FX | Шрифт, Шаг, Сжатый, Верхнее поле, Текст, Таблица CG, Страна, Auto CR, Auto LF, Растровое изображение, ZeroChar
Меню I239X | Шрифт, Шаг, Кодовая страница, Верхнее поле, Текст, Auto CR, Auto LF, Альтернативная графика, Растровое изображение, ZeroChar, Литерный набор

| * Эти элементы появляются только, если на принтере установлено соответствующее дополнительное оборудование.

[К началу]

Предыдущая | Далее