Указания по технике безопасности

# Меры предосторожности

Внимательно соблюдайте эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы:

- Так как принтер без дополнительного оборудования и расходных материалов весит примерно 39,5 кг, вы не должны поднимать или переносить его в одиночку. Принтер должны переносить не менее двух человек, которые подхватывают его из положений, показанных ниже.

- Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться! или к деталям вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и детали вокруг него можгут быть сильно нагретыми.

- Не трогайте деталей внутри принтера, если только это не требуется по инструкциям данного руководства.

- Не сажайте деталей принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его.

- При замене тонерных картриджей, блоков формирования изображения и смазочных валиков термозакрепителя всегда кладите его на чистую и ровную поверхность.

- Не пытайтесь переделывать или разбирать картридж. Его нельзя повторно наполнять тонером.

- Не трогайте тонер руками. Защищайте глаза от попадания в них тонера.

- Не бросайте отработавших картриджей, смазочных валиков термозакрепителя или коллекторов использованного тонера в огонь, так как они могут взорваться и причинить травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

- Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонерным картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений от образования конденсата.

- Вынутый из упаковки блок формирования изображения не подвергайте воздействию комнатного света дольше, чем это необходимо для операции установки. Внутри блока находится зеленый светочувствительный барабан. Передержка барабана на свету может повредить его и вызвать появление затемненных или, наоборот, светлых участков на отпечатанной странице. Она также сокращает срок службы фотобарабана. Закрывайте блок светонепроницаемой тканью, если вам приходится держать его вне принтера длительное время.

- Не поцарапайте поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения всегда кладите на чистую и ровную поверхностью. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего соли или вызывающие коррозию газы (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха.

- Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей.

- Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера, чтобы избежать его перегрева.

- Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

- Используйте розетку, отвечающую электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Далее