Решение проблем

# Удаление защемленной бумаги

> Сообщения об ошибках по заклиниванию бумагой
> Предосторожности при удалении защемленной бумаги
> Заклинивание A (термозакрепитель и верхняя крышка)
> Заклинивание B (МЦ лоток)
> Заклинивание C1 (стандартная нижняя кассета )
> Заклинивание C2 (дополнительная кассета на 500 листов)
> Заклинивание DM (дополнительный блок для двусторонней печати)
> Очистка основного пути проводки бумаги

Когда бумага защемлена в принтере, ЖКД-панель принтера и утилита EPSON Status Monitor 3 выдают предупредительные сообщения.

## Сообщения об ошибках по заклиниванию бумагой

Если на ЖКД-панели появится следующее сообщение, вы должны удалить всю защемленную бумагу.

##### Заклинивание xxxx

Вместо xxxx указывается место (Подача, Выход или Двусторонняя), где произошло заклинивание бумагой. Если бумага защемлена в двух и более местах одновременно, отображается несколько соответствующих мест заклинивания.

Подача: | Заклинивание B, Заклинивание C1, Заклинивание C2 B: МЦ лоток или основной путь проводки бумаги C1: боковая крышка стандартной нижней кассеты C2: боковая крышка кассеты на 500 листов Бумага защемлена в соответствующем месте загрузочного участка. Указания, как удалять защемленную бумагу на участках подачи, см. Заклинивание B (МЦ лоток), Очистка основного пути проводки бумаги, Заклинивание C1 (стандартная нижняя кассета) и Заклинивание C2 (дополнительная кассета на 500 листов)
Выход: | Заклинивание A Бумага защемлена во внешней зоне. Проверьте, открывая верхнюю крышку принтера. Об указаниях, как удалять защемленную бумагу на участке выхода, см. Заклинивание A (термозакрепитель и верхняя крышка)
Двусторонняя: | Заклинивание DM Бумага защемлена в блоке для двусторонней печати. Проверьте, открывая крышку блока. Об указаниях, как удалять защемленную бумагу из блока для двусторонней печати, см. Заклинивание DM (дополнительный блок для двусторонней печати)

[К началу]

## Предосторожности при удалении защемленной бумаги

Соблюдайте следующие правила, когда вы удаляете защемленную бумагу:

- Не удаляйте защемленную бумагу с силой. Оборванную бумагу труднее удалять и она может вызвать другия заклинивания. Вытягивайте бумагу осторожно, чтобы не порвать ее.

- Всегда старайтесь удалять защемленную бумагу обеими руками, чтобы не порвать ее.

- Если защемленная бумага оборвалась и остается в принтере или если бумага защемлена в другом месте, не описанном в этом разделе, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к термозакрепителю, помеченному предупредительной надписью ОСТОРОЖНО! Горячая Поверхность! Не прикасаться! , или к участкам вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и участки вокруг него могут быть очень горячими.

[К началу]

## Заклинивание A (термозакрепитель и верхняя крышка)

Сообщение об ошибке типа Заклинивание A появляется на ЖКД-панели, когда произошло заклинивание бумагой у термозакрепителя или в верхней крышке. Если вы не находите защемленной бумаги в термозакрепителе, всегда проверяйте верхнюю крышку и наоборот.

### Очистка термозакрепителя

Когда бумага защемлена у термозакрепителя, на ЖКД-панели отображено сообщение об ошибке типа Заклинивание A.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний в термозакрепителе:

| Надавите на рычаг и поднимите верхнюю крышку принтера.

| Осторожно удалите защемленную бумагу обеими руками.

|  | Предостережение:

|  | Не прикасайтесь к термозакрепителю, помеченному предупредительной надписью ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться! , или к участкам вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и участки вокруг него могут быть очень горячими.

|  | Примечание:

|  | Бумага может быть защемлена в месте, показанном ниже на рисунке. Осторожно вытяните защемленную бумагу обеими руками.

| Закройте верхнюю крышку с защелкиванием.

### Очистка верхней крышки

Когда бумага защемлена у верхней крышки, на ЖКД-панели отображено сообщение об ошибке типа Заклинивание A.

| Предостережение:

| Даже если вы увидите часть защемленной бумаги в выходном лотке, не вытягивайте ее из выходного лотка. Соблюдайте меры предосторожности из этого раздела при удалении защемленной бумаги.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний в верхней крышке принтера:

| Надавите на рычаг и поднимите верхнюю крышку принтера.

| Вращайте механизм против часовой стрелки до тех пор, пока защемленная бумага не будет полностью выведена с пути проводки в верхней крышке.

|  | Предостережение:

|  | Не прикасайтесь к термозакрепителю с предупредительной надписью ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться! , или к участкам вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и участки вокруг него могут быть очень горячими.

|  | Примечание:

|  | Если бумага защемлена в верхней крышке, когда вы пользуетесь дополнительным блоком для двусторонней печати, защемленная бумага может оказаться в месте, показанном на рисунке ниже. Осторожно вытяните защемленную бумагу обеими руками.

| Закройте верхнюю крышку с защелкиванием.

[К началу]

## Заклинивание B (МЦ лоток)

Когда бумага защемлена в МЦ лотке, ЖКД-панель показывает Заклинивание B.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний в МЦ лотке:

| Осторожно вытяните защемленную бумагу.

|  | Примечание:

|  | Если бумага защемлена туго, не вытягивайте ее с силой. Переходите к следующему шагу.

| Откройте правую боковую крышку. Проявляйте осторожность, чтобы не оборвать защемленную бумагу.

| Поднимите внутреннюю панель за ручку и удалите защемленную внутри бумагу. Затем закройте панель.

|  | Примечание:

|  | Если листы оборваны, удалите все клочки бумаги.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к блоку транспортной ленты. Он нагревается во время работы.

| Закройте правую боковую крышку.

Когда заклинивание бумаги устранено полностью и крышка закрыта, данные печати по заклиненной странице вновь распечатаются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание C1 (стандартная нижняя кассета)

Когда имеется заклиненная бумага в стандартная нижняя кассета, ЖКД-панель показывает ошибку Заклинивание C1.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний в стандартной нижней кассете:

| Откройте правую крышку стандартной нижней кассеты.

| Осторожно вытяните защемленную бумагу обеими руками, затем закройте правую крышку стандартной нижней кассеты.

|  | Примечание:

|  | Если защемленная бумага подана наполовину в принтер по основному пути проводки и ее трудно удалить, переходите к следующему шагу.

| Откройте правую крышку принтера.

| Поднимите внутреннюю панель за ручку и удалите защемленную внутри бумагу. Затем закройте панель.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к блоку транспортной ленты. Он нагревается во время работы.

| Выньте кассету из принтера и удалите замятую бумагу.

| Осторожно удалите бумагу, поданную наполовину в принтер.

|  | Примечание:

|  | Если листы оборваны, обязательно удалите все куски бумаги.

| Удалите стопку бумаги из кассеты, постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, чтобы выровнять края, затем заложите стопку обратно в кассету. Бумага должна быть выровнена и верх стопки должен быть ниже предельной метки и должен находиться под металлическим прижимом.

| Установите кассету обратно в принтер.

Когда заклинивание бумаги устранено полностью, данные печати по заклиненной странице вновь распечатаются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание C2 (дополнительная кассета на 500 листов)

Когда имеется заклиненная бумага в дополнительной кассете на 500 листов, ЖКД-панель сообщает об ошибке Заклинивание C2. Устранение заклиниваний бумаги в этой кассете почти аналогично устранению в стандартной нижней кассете.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний в дополнительной кассете на 500 листов:

| Откройте правую крышку кассеты на 500 листов.

| Осторожно вытяните защемленную бумагу обеими руками, затем закройте правую крышку кассеты на 500 листов.

|  | Примечание:

|  | Если защемленная бумага подана наполовину в стандартную нижнюю кассету, выполните шаги 1 ... 4 процедуры по устранению бумажных заклиниваний в стандартной нижней кассете, прежде чем переходить к следующему шагу. Об указаниях см. Заклинивание C1 (стандартная нижняя кассета)

| Выньте кассету из блока и удалите замятую бумагу.

| Осторожно удалите бумагу, поданную наполовину в принтер.

|  | Примечание:

|  | Если листы оборваны, обязательно удалите все куски бумаги.

| Удалите стопку бумаги из кассеты, постучите ребрами стопки о плоскую поверхность, чтобы выровнять края, затем заложите стопку обратно в кассету. Бумага должна быть выровнена и верх стопки должен быть ниже предельной метки и должен находиться под металлическим прижимом.

| Установите кассету обратно в принтер.

Когда заклинивание бумаги устранено полностью, данные печати по заклиненной странице вновь распечатаются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание DM (дополнительный блок для двусторонней печати)

Когда имеется заклиненная бумага в блоке для двусторонней печати, ЖКД-панель отображает ошибку Заклинивание DM.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний в блоке для двусторонней печати:

| Откройте крышку блока для двусторонней печати .

| Осторожно удалите защемленную или замятую бумагу.

|  | Примечание:

|  | Если листы оборваны, обязательно удалите все куски бумаги.

|  | Откройте правую боковую крышку принтера, если вы не в состоянии удалить защемленную бумагу из блока для двусторонней печати. См. Очистка основного пути проводки бумаги о дополнительной информации.

| Закройте крышку блока для двусторонней печати .

Когда заклинивание бумаги устранено полностью, данные печати по заклиненной странице вновь распечатаются автоматически.

[К началу]

## Очистка основного пути проводки бумаги

Когда бумага защемлена на основном пути проводки бумаги, ЖКД-панель отображает сообщение об ошибке Заклинивание B.

Сообщение о заклинивании B также указывает на наличие заклинивания бумагой в МЦ лотке. Старайтесь всегда проверять основной путь проводки бумаги на наличие заклиниваний даже если вам кажется, что заклинивание произошло в МЦ лотке, стандартной нижней кассете, термозакрепителе или в дополнительном блоке для двусторонней печати, потому что все эти элементы подключены к основному пути проводки бумаги.

Выполняйте следующие действия по устранению бумажных заклиниваний на основном путь проводки бумаги:

| Удалите бумагу любого типа, заложенную в МЦ лоток.

| Откройте правую крышку принтера.

| Поднимите внутреннюю панель за крышку и удалите защемленную внутри бумагу. Затем закройте панель.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к блоку транспортной ленты. Он нагревается во время работы.

|  | Примечание:

|  | Бумага может быть защемлена в месте, показанном на рисунке ниже. Осторожно извлеките защемленную бумагу обеими руками.

| Закройте правую крышку принтера.

[К началу]

Далее