Как сделать / Техобслуживание и перевозка

# Чистка принтера

> Чистка внешних поверхностей принтера
> Чистка бумаговедущих валиков

Принтер требует лишь минимальной чистки. Если вы встретите затруднение с подачей бумаги, а ваша бумага отвечает требованиям, то эту проблему можно решить очисткой бумаговедущих валиков от грязи как описано далее в этом разделе.

## Чистка внешних поверхностей принтера

Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, выключите принтер и оботрите его чистой и мягкой салфеткой, смоченной в слабом растворе стирального порошка.

| Предостережение:

| При чистке корпусных деталей принтера никогда не пользуйтесь спиртами, разбавителями и растворителями красок или лаков; эти вещества могут повредить, как детали, так и сам корпус. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.

[К началу]

## Чистка бумаговедущих валиков

Если проблемы с подачей бумаги возникают, когда вы пользуетесь правильной бумагой, то могут быть загрязнены бумаговедущие валики в стандартной нижней кассете или в дополнительной кассете на 500 листов.

Процедура чистки стандартной нижней кассеты и дополнительной кассеты на 500 листов одинаковая. Ниже проиллюстрирован порядок чистки стандартной нижней кассеты.

Выполните следующие действия по чистке бумаговедущих валиков:

| Откройте боковую крышку стандартной нижней кассеты.

| Осторожно протрите два бумаговедущих валика чистой увлажненной салфеткой.

|  | Предостережение:

|  | Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.

| Закройте боковую крышку стандартной нижней кассеты.

[К началу]

Предыдущая | Далее