Информация о продукте / Совокупность команд

# Команды режима эмуляции I239X

> Формат страницы
> Текст
> Вспомогательные функции
> Режим AGM

В этом разделе перечислены принтерные команды, поддерживаемые в режиме эмуляции I239X. Дополнительные сведения по этим командам вы найдете в справочном руководстве 2390/2391 фирмы IBM.

## Формат страницы

### Область печати

Установить длину страницы в строках | ESC C n
Установить длину страницы в дюймах | ESC C NUL n
Установить прогон через перфорацию | ESC N n
Отменить прогон через перфорацию | ESC O
Установить поля по горизонтали | ESC X

### Междустрочный интервал

Установить междустрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Установить междустрочный интервал в 7/72 дюйма | ESC 1
Включить междустрочный интервал для текста | ESC 2
Установить междустрочный интервал для графики (в n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC 3 n
Установить междустрочный интервал для текста (в n/72 дюйма) | ESC A n

### Определение единицы деления

Установить деления по вертикали (в 1/180, 1/216 или 1/360 дюйма) | ESC [ \

### Табуляция

Установить позиции вертикальной табуляции | ESC B
Установить позиции табуляции по умолчанию | ESC R
Установить позиции горизонтальной табуляции | ESC D

### Подача бумаги/смещение позиции печати

Возврат каретки | CR
Перевод строки | LF
Перевод страницы | FF
Переместить бумагу по вертикали (на n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC J
Автоматический перевод строки | ESC 5
Обратный перевод строки | ESC ]
Возврат | BS
Пробел | SP
Горизонтальная табуляция | HT
Вертикальная табуляция | VT
Сместить текущую позицию печати (на 1/120 дюйма) | ESC d
Установить начало страницы | ESC 4

[К началу]

## Текст

### Выбор шрифта

Выбрать шрифт шага 10 | DC2
Выбрать шрифт шага 12 | ESC:
Запустить печать с шагом 17 cpi | SI
Запустить печать с шагом 17 cpi | ESC SI
Пропорциональная междубуквенная разрядка | ESC P
Начать подстрочную/надстрочную печать | ESC S
Закончить подстрочную/надстрочную печать | ESC T
Выбрать шрифт и его шаг | ESC[I
Выбрать печать или шрифт | ESC I
Выбрать литерный набор 2 | ESC 6
Выбрать литерный набор 1 | ESC 7
Выбрать карту кодов | ESC[T
Напечатать один символ | ESC ^
Напечатать символ из таблицы кодов | ESC \
Выбрать качество символа | ESC[d

### Улучшение шрифта

Провести непрерывную черту сверху | ESC_
Подчеркнуть непрерывной чертой | ESC-
Выбрать черту | ESC[-
Выбрать начертание шрифта | ESC[@
Начать построчную печать шрифтом двойной ширины | SO
Начать построчную печать шрифтом двойной ширины | ESC SO
Закончить построчную печать шрифтом двойной ширины | DC4
Печатание шрифтом двойной ширины | ESC W
Начать печать с (полужирным) выделением | ESC E
Закончить печать с (полужирным) выделением | ESC F
Начать печать с двойным ударом | ESC G
Закончить печать с двойным ударом | ESC H

### Растровое изображение

Растровая графика изображений нормальной плотности | ESC K
Растровая графика изображений двойной плотности (половинная скорость) | ESC L
Растровая графика изображений двойной плотности (нормальная скорость) | ESC Y
Растровая графика изображений высокой плотности | ESC Z
Графический режим печати | ESC [g

### Штриховой код

Установка штрихового кода | ESC [f
Перенос штрихового кода | ESC [P-

[К началу]

## Вспомогательные функции

### Инициализировать

Установить исходные условия | ESC [K

### Управление вводом данных

Удалить 1 строку | CAN

### Вспомогательная функция

Выбрать лоток для бумаги | ESC [F

[К началу]

## Режим AGM

### Междустрочный интервал (интерлиньяж)

Установить междустрочный интервал для графики (в n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC 3
Установить междустрочный интервал для текста (в n/60 дюйма) | ESC A

### Подача бумаги/смещение позиции печати

Переместить бумагу по вертикали (на n/180, n/216 или n/360 дюйма) | ESC J
Перевод строки | LF

### Растровое изображение

Растровая графика изображений нормальной плотности | ESC K
Растровая графика изображений двойной плотности (половинная скорость) | ESC L
Растровая графика изображений двойной плотности (нормальная скорость) | ESC Y
Растровая графика изображений высокой плотности | ESC Z
Графический режим печати | ESC [g
Выбрать графический режим | ESC *

[К началу]

Предыдущая