Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Блок для двусторонней печати

> Установка блока для двусторонней печати
> Снятие блока для двусторонней печати

Дополнительный блок для двусторонней печати (C813471) позволяет вам автоматически печатать с двух сторон на бумаге (A4/LT).

Чтобы установить блок для двусторонней печати, см. следующий раздел или Руководство по установке.

## Установка блока для двусторонней печати

Выполните следующие действия по установке блока для двусторонней печати:

| Выключите принтер

| Выньте вилку сетевого шнура принтера из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Встаньте справа от принтера и выверните все винты на правой крышке принтера.

| Откройте правую крышку принтера.

| Снимите крышку правой боковины с принтера, затем втолкните боковину принтера до защелкивания в закрытом положении.

|  | Примечания:

|  | Крышку боковины нельзя снять, если правая крышка принтера закрыта.

|  | Сохраните крышку правой боковины и два винта в надежном месте на случай, если вы будете снимать блок для двусторонней печати с принтера.

| Распакуйте блок для двусторонней печати и удалите липкую ленту, фиксирующую крышку блока в закрытом положении.

| Поднимите блок для двусторонней печати двумя руками и вставьте его в принтер справа с обеспечением плотной посадки, чтобы контакты внутренних электрических разъемов сочленились надежно с защелкиванием.

| Откройте крышку блока для двусторонней печати.

|  | Предостережения:

|  | При открывании крышки придерживайте блок на месте другой рукой. Блок тяжелый и может выскользнуть из принтера до того, как вы закрепите его винтами на месте посадки.

|  | МЦ лоток должен быть открытым, иначе вы не сможете открыть крышку блока для двусторонней печати.

| Закрепите блок на месте посадки двумя винтами, приложенными к нему.

|  | Предостережение:

|  | Блок тяжелый и может выскользнуть из принтера до того, как вы закрепите его винтами на месте посадки. Поэтому для надежности ваш помощник должен удерживать его на месте посадки, пока вы будете заворачивать крепежные винты.

| Закройте крышку блока.

| Откройте правую крышку принтера.

| Вытяните небольшую пластмассовую деталь, прикрепленную к самоубирающемуся шнурку с правой стороны блока для двусторонней печати.

| Присоедините пластмассовую деталь к крюку справа, как показано на рисунке.

| Осторожно закройте правую крышку принтера.

| Подсоедините вновь все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы удостовериться в правильности установки блока для двусторонней печати, напечатайте карту состояния. Если блок не будет указан на карте состояния, проверьте надежность сопряжения разъемов, подсоединяющих блок для двусторонней печати к принтеру.

| Примечание:

| Сохраните все упаковочные материалы на будущее.

[К началу]

## Снятие блока для двусторонней печати

Выполните следующие действия по снятию блока для двусторонней печати:

| Выключите принтер

| Выньте вилку сетевого шнура принтера из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Откройте правую крышку принтера.

| Снимите с крюка пластмассовую деталь с правой стороны принтера, затем закройте правую крышку принтера.

| Откройте крышку блока для двусторонней печати.

|  | Предостережение:

|  | МЦ лоток должен быть открытым, иначе вы не сможете открыть крышку блока для двусторонней печати.

| Отверните два винта.

|  | Предостережение:

|  | Блок тяжелый и может выскользнуть из принтера после того, как вы отвернете винты. Поэтому для надежности ваш помощник должен удерживать его на месте посадки, пока вы будете отворачивать крепежные винты.

|  | Примечание:

|  | Сохраните два винта вместе с блоком для двусторонней печати. Они потребуются вам, когда вы будете вновь устанавливать блок на принтер.

| Закройте крышку блока.

| Осторожно снимите блок для двусторонней печати с принтера так, чтобы не погнуть контактов внутренних разъемов.

| Откройте правую крышку принтера.

| Прикрепите оригинальную крышку правой боковины к принтеру и закрепите их винтами, приложенными к принтеру.

|  | Примечание:

|  | Крышку боковины нельзя прикрепить, если правая крышка принтера закрыта.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее