Как сделать / Обращение с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
> Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага
> Загрузка бумаги нестандартного размера

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на вашем принтере.

Вы можете печатать на специальной бумаге, например на Бумаге для цветных лазерных принтеров EPSON, Прозрачных пленках для цветных лазерных принтеров EPSON, толстой бумаге, конвертах и этикетках.

## Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON

Ниже представлена важная информация о пользовании Бумагой для цветных лазерных принтеров EPSON:

Источник бумаги | МЦ лоток, стандартная нижняя кассета, дополнительная кассета на 500 листов

[К началу]

## Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

Фирма EPSON рекомендует пользоваться Прозрачными пленками для цветных лазерных принтеров EPSON

| Примечание:

| Двустороннюю печать нельзя применять на прозрачных пленках.

В следующей таблице приведены важные установки, которые необходимо задавать при пользовании Прозрачными пленками для цветных лазерных принтеров EPSON:

Источник бумаги | МЦ лоток (до 50 листов)
Установка Размер МЦ лотка в Меню Лоток в режиме SelecType | A4 или LT (Letter)
Установка Тип МЦ лотка в Меню Лоток в режиме SelecType | Trnsprncy
Вкладка Основные установки в драйвере принтера | Размер бумаги: A4 или LT (Letter) Источник бумаги: МЦ лоток Тип бумаги: Прозрачная пленка

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

- Держите каждый лист за края, иначе жир с ваших пальцев будет перенесен на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности появляется логотип EPSON.

- Закладывайте прозрачные пленки в принтер узкой стороной листа вперед и печатной поверхностью вниз.

- Если вы попытаетесь загружать прозрачные пленки иным способом, принтер выведет пленку наружу без печати на ней, предотвращая поломку.

При ошибках в пользовании прозрачными пленками на ЖКД-панели появляется сообщение Check Media Type (Проверьте тип носителя). Загрузите принтер правильным носителем, затем нажмите кнопку Continue .

| Предупреждение:

| Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

| Не пользуйтесь конвертами с прозрачным пластиковым окошком для адреса получателя, если только такие конверты не изготовлены специально для печати адреса отправителя на лазерных принтерах. Пластик у большинства конвертов с окошком для адреса получателя будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

В следующей таблице приведены важные сведения о пользовании конвертами:

Источник бумаги | Только МЦ лоток (до 10 конвертов)
Установка Размер МЦ лотка в Меню Лоток в режиме SelecType | Mon, C10, DL, C6, C5, IB5
Вкладка Основные установки в драйвере принтера | Размер бумаги: Mon, C10, DL, C6, C5, IB5 Источник бумаги: МЦ лоток Тип бумаги: Толстая

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

| Предостережения:

| Не загружайте конверты с открытым клапаном, если на обороте клапана нанесен клей.

- Всегда загружайте конверты печатной поверхностью вниз.

- Загружайте конверты с клапаном на длинной стороне так, как показано на рисунке. Клапан должен быть закрытым.

- Конверты с клапаном на узкой стороне должны загружаться клапаном вперед, если клапан закрыт. Если же клапан открыт, то вперед должен подаваться противоположный конец. Однако вы должны задавать размер конверта с учетом открытого клапана.

[К началу]

## Этикетки

В МЦ лоток можно закладывать за один раз несколько листов с этикетками. Однако вам может потребоваться подавать некоторые этикетки поштучно или загружать их в принтер вручную.

Используйте только этикетки, предназначенные для печати на лазерных принтерах или аппаратах для копирования на простую бумагу.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, которые полностью перекрывают лист основы, при этом между соседними этикетками, наклеенными на лист основы, не должно быть зазоров.

Проверьте лист этикеток на вытекание клея, прижимая к нему сверху лист простой бумаги. При слипании листов не пользуйтесь такими этикетками.

В таблице представлена важная информация о пользовании этикетками:

Источник бумаги | Только МЦ лоток (до 50 листов)
Установка Размер МЦ лотка в Меню Лоток в режиме SelecType | (Выберите соответствующий размер)
Вкладка Основные установки в драйвере принтера | Размер бумаги: (Выберите соответствующий размер) Источник бумаги: МЦ лоток Тип бумаги: Толстая

[К началу]

## Толстая бумага

В таблице представлена важная информация о пользовании толстой бумагой.

| Примечание:

| Двустороннюю печать нельзя применять к толстой бумаге.

Источник бумаги | Только МЦ лоток (до 50 листов)
Установка Размер МЦ лотка в Меню Лоток в режиме SelecType | (Выберите соответствующий размер)
Вкладка Основные установки в драйвере принтера | Размер бумаги: (Выберите соответствующий размер) Источник бумаги: МЦ лоток Тип бумаги: Толстая

[К началу]

## Загрузка бумаги нестандартного размера

Вы можете загружать бумагу нестандартного размера в МЦ лоток, если она отвечает следующим требованиям, предъявляемым к размеру и плотности:

Простая бумага | от 92 x 148 мм до 216 x 297 мм (от 3.6 x 8.3 дюйма до 8.5 x 14 дюймов) (Плотность: 60 ... 90 г/м2)
Этикетки | от 92 x 148 мм до 216 x 297 мм (от 3.6 x 8.3 дюйма до 8.5 x 14 дюймов) (Плотность: 91 ... 163 г/м2)

Перед печатью на бумаге нестандартного размера или пользовательских размеров, выполните установку размера бумаги любым из следующих путей:

- Войдите в драйвер принтера, затем щелкните вкладку Основные установки . Выберите Размер, определяемый пользователем, из списка Размер бумаги. В диалоговом окне Размер, определяемый пользователем , отрегулируйте установки Ширина бумаги, Длина бумаги и Размерность в соответствии с вашей пользовательской бумагой. Затем щелкните кнопку OK и ваш пользовательский размер бумаги будет сохранен.

- Войдите в Меню Печать режима SelecType и задайте установку Размер страницы для параметра CTM (пользовательский).

[К началу]

Предыдущая | Далее