Как сделать / Замена расходных материалов

# Набор термозакрепителя

Набор термозакрепителя состоит из следующих элементов:

- Термозакрепитель

- Второй бумаговедущий валик

Эти элементы продаются в виде комплектного набора, потому что их обычно заменяют одновременно.

### Термозакрепитель

Подготовьте новый термозакрепитель для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение.

#### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой термозакрепителя:

- Храните термозакрепитель в местах, не доступных для детей.

| Предупреждение:

| Термозакрепитель будет очень горячим, если принтер перед этим печатал. Выключите электропитание принтера и подождите, пока термозакрепитель не остынет, прежде чем заменять его.

#### Замена термозакрепителя

Выполните следующую процедуру по замене термозакрепителя:

| Отожмите рычаг и поднимите верхнюю крышку принтера.

| Поверните два рычага внутрь для освобождения смазочного валика термозакрепителя, как показано ниже.

| Захватите смазочный валик термозакрепителя за ручку и осторожно поднимите его из принтера.

|  | Примечания:

|  | Держите смазочный валик термозакрепителя в безопасном месте во время замены термозакрепителя.

|  | Если масло попадет на кожу вашего тела или на одежду, немедленно смойте его.

|  | Не касайтесь белой поверхности смазочного валика термозакрепителя.

|  | Валик всегда должен занимать горизонтальное положение. Не наклоняйте его и не прислоняйте его ни к чему, иначе масло вытечет, что приведет к ухудшению качества печати.

| Поверните два рычага фиксации термозакрепителя внутрь на 90 градусов, чтобы освободить термозакрепитель в принтере.

|  | Примечание:

|  | Оба рычага отскакивают вверх после поворота внутрь.

| Захватите термозакрепитель за ручки и поднимите строго вверх для удаления из принтера.

| Выньте новый термозакрепитель из его упаковки.

| Удерживая новый термозакрепитель за ручки, опустите его в принтер для устойчивой посадки на место.

| Отожмите и поверните два рычага фиксации термозакрепителя наружу на 90 градусов, как показано ниже.

| Опустите смазочный валик термозакрепителя в принтер так, чтобы два боковых клапана вошли в свои пазы на термозакрепителе.

| Разверните два рычага наружу, чтобы они зафиксировались сверху на смазочном валике термозакрепителя.

| Осторожно закройте верхнюю крышку принтера до защелкивания.

### Второй бумаговедущий валик

Замените второй бумаговедущий валик после замены термозакрепителя.

#### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой второго бумаговедущего валика:

- Не прикасайтесь к рабочей поверхности второго бумаговедущего валика, иначе качество печати может ухудшиться.

#### Замена второго бумаговедущего валика

Выполните следующую процедуру по замене второго бумаговедущего валика:

| Откройте правую крышку принтера.

| Поднимите два рычага фиксации второго бумаговедущего валика.

| Удалите второй бумаговедущий валик из правой крышки принтера.

| Выньте новый второй бумаговедущий валик из его упаковки.

| Захватите новый второй бумаговедущий валик за рычаги и опустите в выемку в правой крышке принтера.

| Отожмите два рычага вниз.

| Закройте правую крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее