Как сделать / Замена расходных материалов

# Набор фотобарабана

Набор фотобарабана состоит из следующих частей:

- Блок формирования изображения

- Коллектор использованного тонера

- Фильтр печатающей головки

Эти элементы продаются в виде комплектного набора, потому что их обычно заменяют одновременно. Однако коллектор использованного тонера продается и отдельно для индивидуальной замены.

### Блок формирования изображения

Подготовьте новый блок формирования изображения для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение.

#### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой блока формирования изображения:

- Когда вы заменяете блок формирования изображения, не подвергайте его воздействию комнатного света дольше, чем необходимо.

- Не поцарапайте поверхность барабана. Также запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы оставят на его рабочей поверхности жировые отпечатки, что ухудшит качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, не храните блок формирования изображения под воздействием прямых солнечных лучей, в запыленном помещении, если воздух насыщен соляными парами или вызывающим коррозию газом (например, аммиаком). Избегайте хранилищ с резкими перепадами температур и влажности воздуха.

- Храните блок формирования изображения в местах, не доступных для детей.

| Предупреждение:

| Не бросайте отработавший блок формирования изображения в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

### Коллектор использованного тонера

Подготовьте новый коллектор использованного тонера для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение. Коллектор использованного тонера продается в составе набора фотобарабана, потому что его обычно заменяют одновременно с заменой блока формирования изображения. Однако коллектор использованного тонера продается и отдельно для индивидуальной замены.

#### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с коллектором использованного тонера перед его заменой:

- Не используйте повторно тонер из коллектора использованного тонера.

- Храните коллектор использованного тонера в местах, не доступных для детей.

| Предупреждение:

| Не бросайте отработавший коллектор использованного тонера в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

### Фильтр печатающей головки

Фильтр печатающей головки продается в составе набора фотобарабана, потому что его обычно заменяют одновременно с заменой блока формирования изображения.

#### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с фильтром печатающей головки перед его заменой:

- Не используйте повторно тонер из фильтра печатающей головки.

- Храните фильтр печатающей головки в местах, не доступных для детей.

| Предупреждение:

| Не бросайте отработавший фильтр печатающей головки в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

#### Замена блока формирования изображения, коллектора использованного тонера и фильтра печатающей головки

Выполните следующую процедуру по замене блока формирования изображения, коллектора использованного тонера и фильтра печатающей головки:

| Откройте переднюю крышку.

| Отсоедините коллектор использованного тонера, как показано ниже.

|  | Примечание:

|  | При обращении с коллектором использованного тонера постарайтесь не просыпать тонер.

| Отверните и удалите два круглых колпачка из середины отработавшего коллектора использованного тонера и наверните их на отверстия. (На рисунке показана операция с одним колпачком).

| Удалите квадратный колпачок и заглушите им квадратное отверстие, как показано ниже.

| Поверните большой рычаг против часовой стрелки в вертикальное положение.

| Вытяните блок формирования изображения из принтера.

| Выньте новый блок формирования изображения из его упаковки.

|  | Предостережения:

|  | Не испачкайте и не поцарапайте поверхность барабана.

|  | Запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы оставят на его рабочей поверхности нестираемые жировые отпечатки, что ухудшит качество печати.

|  | Примечание:

|  | Установите блок формирования изображения на место. Пока не снимайте с него протектор.

| Удерживая блок формирования изображения, как показано на рисунке, вставьте его устойчиво в слот, при этом основание блока должно войти между направляющими рейками.

|  | Предостережение:

|  | Блок формирования изображения должен быть вставлен правильно. Иначе он повредит принтер.

|  | Примечание:

|  | Обязательно задвиньте блок в слот до конца. В противном случае вы не сможете вернуть большой рычаг в положение, допускающее установку коллектора использованного тонера.

| Придерживая блок формирования изображения на месте посадки левой рукой, потяните кольцо на себя, чтобы удалить протектор.

|  | Предостережение:

|  | Если вы не удалите протектор, то повредите принтер.

| Поверните большой рычаг по часовой стрелке до фиксации на блоке формирования изображения, как показано ниже.

| Надавите на ручку фильтра печатающей головки большим пальцем и осторожно вытяните его из слота.

|  | Примечание:

|  | Не рассыпьте тонер, скопившийся на фильтре печатающей головки.

| Выньте новый фильтр печатающей головки из его упаковки.

|  | Примечание:

|  | Не прикасайтесь к стеклянной поверхности. Жировые пятна от ваших пальцев ухудшат качество печати.

| Держа новый фильтр печатающей головки за ручку, осторожно вставьте его до упора в слот.

| Выньте из упаковки новый коллектор использованного тонера.

| Прикрепите новый коллектор использованного тонера, посадив его надежно на место.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее