Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка бумаги

> Закладка бумаги в МЦ лоток
> Закладка бумаги в стандартную нижнюю кассету
> Закладка бумаги в кассету на 500 листов

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в МЦ лоток, стандартную нижнюю кассету и в дополнительную кассету на 500 листов. Если вы пользуетесь такими специальными носителями, как Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON или конверты, см. также Печать на специальных носителях

## Закладка бумаги в МЦ лоток

МЦ лоток - это самый универсальный источник подачи бумаги, допускающий закладку бумаги различных размеров и типов носителей. См. МЦ лоток о подробностях.

Выполните следующие действия по закладке бумаги в МЦ лоток:

| Поднимите подставку для бумаги у МЦ лотка, чтобы в него можно было заложить носитель требуемого размера.

| Раздвиньте направляющие наружу до упора.

| Заложите стопку требуемого носителя печатной стороной вниз, затем плотно пододвиньте направляющие к сторонам стопки.

| Задайте установки Размер бумаги и Тип бумаги в соответствии с заложенным носителем через драйвер принтера или панель управления в режиме SelecType.

[К началу]

## Закладка бумаги в стандартную нижнюю кассету

Кроме простой бумаги вы можете также закладывать в стандартную нижнюю кассету специальные носители, например Бумагу для цветных струйных принтеров EPSON. См. Стандартная нижняя кассета о подробностях.

Выполните следующие действия по закладке бумаги в стандартную нижнюю кассету :

| Извлеките кассету из принтера.

| Надавите на металлическую пластину до защелкивания в утопленном положении.

| Надавите на боковую часть направляющих и сдвиньте их наружу, чтобы можно было заложить в кассету бумагу нужного размера.

| Распушите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку правильно, когда вы печатаете на простой бумаге, попробуйте перевернуть стопку и заложить в кассету вновь.

| Вставьте стопку в кассету, выравнивая ее по заднему и правому бортикам кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

|  | Если вы заложите в кассету слишком много бумаги, то принтер может заклиниваться.

| Пододвиньте направляющие к стопке с легким касанием ее краев. Обязательно отрегулируйте направляющую узкой стороны бумаги, чтобы она указывала на метку размера в соответствии с заложенной бумагой.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь в том, что вы правильно отрегулировали положение направляющей узкой стороны бумаги, потому что принтер автоматически проверяет размер бумаги, заложенной в в кассету, по положению этой направляющей.

| Задвиньте кассету в принтер до упора.

| Задайте установку LC1 Тип в соответствии с типом бумаги, заложенной в принтер, через меню Лоток в режиме SelecType. О подробностях см. Меню Лоток

[К началу]

## Закладка бумаги в кассету на 500 листов

Дополнительная кассета на 500 листов предназначена для закладки в нее бумаги, которой вы пользуетесь регулярно и в больших количествах. Кассета вмещает 500 листов, что увеличивает ваши возможности по закладке бумаги до 1150 листов, когда и МЦ лоток, и стандартная нижняя кассета, и кассета на 500 листов загружены бумагой до их максимальной вместимости.

Помимо простой бумаги вы можете также закладывать в эту кассету специальные носители, например Бумагу для цветных струйных принтеров EPSON. См. Кассета на 500 листов о подробностях.

Выполните следующие действия по закладке бумаги в дополнительную кассету на 500 листов:

| Извлеките кассету из принтера.

| Надавите на металлическую пластину в кассете до защелкивания в утопленном положении.

| Надавите на направляющие и сдвиньте их наружу, чтобы можно было заложить в кассету бумагу нужного размера.

| Распушите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку правильно, когда вы печатаете на простой бумаге, попробуйте перевернуть стопку и заложить в кассету вновь.

| Вставьте стопку в кассету, выравнивая ее по заднему и правому бортикам кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

|  | Если вы заложите в кассету слишком много бумаги, то принтер может заклиниваться.

| Пододвиньте направляющие к стопке с легким касанием ее краев. Обязательно отрегулируйте направляющую узкой стороны бумаги, чтобы она указывала на метку размера в соответствии с заложенной бумагой.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь в том, что вы правильно отрегулировали положение направляющей узкой стороны бумаги, потому что принтер автоматически проверяет размер бумаги, заложенной в в кассету, по положению этой направляющей.

| Задвиньте кассету в принтер до упора.

| Задайте установку LC2 Тип в соответствии с типом бумаги, заложенной в принтер, через меню Лоток в режиме SelecType. О подробностях см. Меню Лоток

[К началу]

Предыдущая | Далее