Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Модули памяти

> Установка модуля памяти
> Удаление модуля памяти

Ваш принтер обладает стандартной памятью емкостью 32 Мбайт. Устанавливая в слот принтера дополнительный модуль с двухрядным расположением микросхем памяти (DIMM), вы сможете увеличить емкость памяти принтера до 512 Мбайт. Увеличение емкости позволит вам печатать сложные или насыщенные графикой документы.

Этот принтер имеет два слота типа DIMM, однако один слот уже занят. На заводе в него установлен 32-мегабайтный модуль DIMM. Чтобы довести емкость памяти принтера до максимальной величины 512 Мбайт, вы должны приобрести два модуля DIMM по 256 Мбайт каждый и удалить оригинальный модуль DIMM емкостью 32 Мбайт.

Как установить модули типа DIMM, см. следующий раздел или Руководство по установке.

Модули памяти DIMM можно приобрести у различных поставщиков. Приобретая модуль DIMM, проверьте, отвечает ли он следующим требованиям:

Модуль типа DRAM | Синхронное динамическое ОЗУ с двухсторонним линейным расположением контактов (SDRAM DIMM)
Емкость | 32, 64, 128 или 256 Мбайт
Тип | 168-штырьковый, 64-разрядный, с SPD
Скорость выборки информации | 66,66 МГц или выше (не более 15 нс)
Высота | Менее 40 мм

| Примечание:

| Общая емкость памяти принтера складывается из стандартной 32 MB и дополнительной DIMM. Например, если вы установили дополнительный модуль DIMM емкостью 32 Мбайт, то общая емкость памяти принтера составляет 64 Мбайт.

## Установка модуля памяти

Выполните следующие указания по установке дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Найдите DIMM-слот. Его расположение показано на рисунке ниже.

| Выньте модуль DIMM из его упаковки.

| Расположите модуль памяти над DIMM-слотом со следующей ориентацией, затем вставьте модуль в слот. Не прилагайте слишком большого усилия.

|  | Предостережение:

|  | Обязательно вставьте модуль DIMM в SO слот.

| Надавите на один конец модуля DIMM, чтобы приподнялся зажим.

| Другой рукой вдавите второй конец модуля DIMM в слот, чтобы зажим приподнялся и надежно зафиксировал модуль памяти на месте посадки.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль DIMM в слот с большой силой.

|  | Обязательно перед установкой модуля DIMM правильно сориентируйте его.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы и заверните крепежные винты.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки модуля памяти, распечатайте карту состояния. Если указанная в ней общая емкость памяти принтера не отражает размера дополнительного модуля памяти, попытайтесь повторно установить модуль. Обратите внимание на надежность закрепления модуля в DIMM-слоте

[К началу]

## Удаление модуля памяти

Выполните следующие указания по удалению дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Раздвиньте зажимы с обеих сторон DIMM-слота наружу, чтобы освободить модуль памяти.

| Захватите модуль памяти за оба конца, потяните его вверх и удалите из слота.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы и заверните крепежные винты.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее