Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Кассета на 500 листов

> Установка кассеты на 500 листов
> Снятие кассеты на 500 листов

Дополнительная кассета на 500 листов (813461) дает возможность закладывать в принтер до 500 листов бумаги формата A4 или Letter.

Чтобы установить это дополнительное устройство, см. следующий раздел или Руководство по установке. Как закладывать бумагу в кассету, см. Загрузка кассеты на 500 листов бумагой

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которую можно закладывать в кассету на 500 листов:

Тип бумаги | Размер (формат) бумаги | Вместимость
Простая бумага Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 500 листов (Плотность: 60 ... 90 г/м2

| Примечание:

| Закладывайте бумагу в кассету печатной стороной листов вверх.

## Установка кассеты на 500 листов

Выполните следующую процедуру по установке нижней кассеты на 500 листов:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Осторожно выньте нижнюю кассету на 500 листов из упаковки и поставьте ее на пол или на устойчивую плоскую поверхность.

|  | Примечания:

|  | Проверьте наличие трех винтов и трех небольших металлических фитингов, упакованных вместе с кассетой на 500 листов.

|  | Удалите все защитные материалы из кассеты.

|  | Сохраните все упаковочные материалы на случай перевозки кассеты на 500 листов в будущем.

| С двумя или более помощниками захватите принтер за участки, показанные на рисунках, и осторожно поднимите.

| Совместите каждый из углов принтера с углами кассеты, затем опускайте принтер, чтобы он надежно сел на кассету.

|  | Предостережение:

|  | Принтер весит примерно 45 кг; всегда поднимайте его с двумя или более помощниками.

| Вытяните стандартную нижнюю кассету из принтера. Прикрепите металлические фитингов с надписями L (левый) и R (правый) в обозначенных местах с помощью приложенных винтов и затяните винты.

|  | Примечание:

|  | Для затяжки винтов воспользуйтесь монетой, потому что отвертка нормальной длины не войдет в нишу под стандартную кассету.

| Вставьте стандартную кассету в принтер.

| Встаньте перед задней панелью принтера и выверните винт, показанный ниже на рисунке.

| Прикрепите третий металлический фитинг с надписью B (задний) в обозначенном месте винтом, который вы только что вывернули.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, правильно ли установлена кассета на 500 листов, распечатайте карту состояния. Если кассета не будет указана в карте состояния, убедитесь в том, что электрические разъемы, соединяющие кассету на 500 листов с принтером, сочленены надежно.

[К началу]

## Снятие кассеты на 500 листов

Выполните следующую процедуру по снятию нижней кассеты на 500 листов:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Вытяните стандартную нижнюю кассету из принтера.

| Отверните два винта и удалите два металлических фитинга с надписями L (левый) и R (правый), как показано на рисунке ниже.

|  | Примечание:

|  | Для отвинчивания винтов воспользуйтесь монетой, потому что отвертка нормальной длины не войдет в нишу под стандартную кассету.

| Вставьте стандартную кассету в принтер.

| Встаньте перед задней панелью принтера. Выверните винт и удалите металлический фитинг с надписью B (задний), как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Сохраните два винта и три фитинга в надежном месте. Они потребуются вам, когда вы будете вновь устанавливать кассету на 500 листов на принтер.

| Заверните только что снятый третий винт, но без металлического фитинга.

| С двумя или более помощниками осторожно снимите принтер с кассеты на 500 листов и поставьте его на плоскую устойчивую поверхность.

| Вновь упакуйте кассету на 500 листов в ее оригинальную коробку.

| Присоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее