Решение проблем

# Режим шестнадцатеричного дампа

Режим шестнадцатеричного дампа (также известен как дамп данных) - это специальная функциональная возможность, которая облегчает опытным пользователям найти причину неполадок связи между принтером и компьютером. В Режиме шестнадцатеричного дампа принтер осуществляет точную распечатку кодов по мере их получения.

Выполните следующую процедуру для печати в Режиме шестнадцатеричного дампа:

| Убедитесь в том, что бумага загружена, а принтер выключен.

| Придержите нажатой кнопку Form Feed при включении принтера. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока вы не увидите на ЖКД-панели сообщение HEX Dump.

| Запустите любую программу, которая активизирует печать на принтере. Ваш принтер распечатывает все коды, которые он получает, в шестнадцатеричном формате.

Чтобы выключить Режим шестнадцатеричного дампа, выключите принтер или сбросьте его настройку, одновременно нажав и придержав кнопки ALT и Continue. Когда на ЖКД-панели появится сообщение Reset All (Сброс всего), отпустите обе кнопки.

[К началу]

Предыдущая | Далее