Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Набор Adobe PostScript 3

> Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3
> Удаление модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

В некоторые страны набор Adobe PostScript 3 (C832421) модуля ПЗУ поставляется в качестве дополнительной оснастки. Этот модуль наделяет ваш принтер возможностью печатать документы в формате управляющего языка PostScript. Когда он установлен, то требует 1 Гбайт свободной области памяти на жестком диске под загружаемые шрифты.

Как установить модуль ПЗУ Adobe PostScript 3, см. следующий раздел или Руководство по установке.

## Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

Выполните следующие действия по установке дополнительного модуля ПЗУ Adobe PostScript 3 ROM:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля ПЗУ обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Найдите слот ПЗУ. Его расположение показано на рисунке ниже.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Выньте модуль ПЗУ из его упаковки.

| Вставьте модуль в слот A до конца с ориентацией, показанной ниже. Кнопка X, расположенная в вверхней части слота, должна приподняться, если модуль вставлен правильно.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль ПЗУ в слот с большим усилием.

|  | Обязательно вставляйте модуль, правильно сориентировав его.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы и заверните крепежные винты.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки модуля памяти ПЗУ Adobe PostScript 3, распечатайте карту состояния. Если PS3 не будет указано на карте состояния как установленная эмуляция, попробуйте повторить установку модуля, обращая внимание на надежность фиксации модуля в ПЗУ-слоте.

[К началу]

## Удаление модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

Выполните следующую процедуру по удалению модуля ПЗУ Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля ПЗУ обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Сзади принтера отверните крепежные винты и снимите крышку, закрывающую монтажную плату.

| Нажмите кнопку на слоте A, чтобы освободить модуль ПЗУ.

| Осторожно, но уверенно вытяните модуль ПЗУ из слота A.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Установите на прежнее место крышку монтажной платы и заверните крепежные винты.

| Вновь подсоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее