Информация о продукте / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Окружающие условия
> Соответствие стандартам безопасности
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Скорость непрерывной печати (на A4/Letter): |
Цветная печать: | Не менее 5 страниц в минуту
Только черная печать: | Не менее 20 страниц в минуту
Первый отпечаток (на A4/Letter): |
Цветная печать: | Менее чем через 25 секунд
Только черная печать: | Менее чем через 16 секунд
Время разогрева: | Примерно 160 секунд (у модели на 220 В) или 150 секунд (у модели на 120 В)при нормальной окружающей температуре
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная
Выравнивание загружаемой бумаги: | По центру для всех размеров
Закладка бумаги: |
В МЦ-лоток: | До 150 листов простой бумаги, Бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON До 10 конвертов До 50 листов этикеток, толстой бумаги или прозрачных пленок
В стандартную нижнюю кассету: | До 500 листов простой бумаги, Бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
В дополнительную нижнюю кассету на 500 листов: | До 500 листов простой бумаги, Бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
Выдача листов: | Для всех типов бумаги
Предельная выдача: | До 500 листов простой бумаги, Бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
Внутренняя эмуляция: | Эмуляция HP LaserJet 4 (Режим LJ4)
| Эмуляции HP-GL/2 (Режим GL2)
| Эмуляция ESC/P2 24-игольчатого принтера (Режим ESCP2)
| Эмуляция ESC/P 9-игольчатого принтера (Режим FX)
| Эмуляция пропринтера IBM (Режим I239X)
Резидентные шрифты: | 49 масштабируемых шрифтов и семь растровых шрифтов
ОЗУ: | 32 Мбайт с расширением до 512 Мбайт (вам необходимо удалить стандартный модуль на 32 Мбайт и установить два модуля по 256 Мбайт, чтобы расширить память вашего принтера до 512 Мбайт)

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха: | При работе: | От 10 до 35°C (50 до 95°F)
| При хранении: | От 0 до 35°C (32 до 95°F)
Влажность воздуха: | При работе: | От 15 до 85% (относительная)
| При хранении: | От 30 до 85% (относительная)
Высота над уровнем моря: | Макс. 2500 метров (8200 футов)

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Стандарты безопасности:

Модель США | UL 1950 CSA C22.2 No.950
Европейская модель | Директива 73/23/EEC EN60950 ГОСТ Р 50377-92

ЭМС:

Модель США | FCC, часть 15, подчасть B, класс B
Европейская модель | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022 (CISPR, Изд. 22), класс B EN 50082-1 IEC 801-2 IEC 801-3 IEC 801-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91
Австралийская модель | AS/NZS 3548, класс B

[К началу]

## Механические характеристики

Размеры и вес: | Высота: | 511 мм (20,1 дюйма)
| Ширина: | 463 мм (18,2 дюйма)*
|  | *При выдвинутых всех лотках 620 мм (24,5 дюйма)
| Глубина: | 548 мм (21,6 дюйма)
| Вес: | Прим. 45 кг (99,2 фунта) без дополнительного оборудования Прим. 39,5 кг (86 фунтов) без дополнительного оборудования и расходных материалов
Срок службы: | 5 лет или 500 000 страниц, что наступает вперед

[К началу]

## Электротехнические характеристики

| Модель на 110/120 В | Модель на 220/240 В
Напряжение | 120 В, 10% | 220/240 В, 10%
Номинальная частота | От 50 до 60 Гц ± 3 Гц | От 50 до 60 Гц ± 3 Гц
Рабочий ток | Менее 8 A | Менее 6 A
Потребляемая мощность | Менее 1000 Вт | Менее 1100 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания | Менее 45 Вт | Менее 45 Вт

[К началу]

Предыдущая | Далее