Как сделать / Обращение с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ лоток
> Стандартная нижняя кассета
> Кассета на 500 листов
> Выбор источника бумаги

В этом разделе описаны комбинации из источников бумаги и типов бумаги, которые вы можете использовать.

## МЦ лоток

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, A5, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT), Бумага пользовательского размера: 92 x 148 мм, не менее 216 x 297 мм, не более | До 150 листов (Плотность: 60 ... 90 г/м2
Конверты | Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, International B5 | До 10 листов
Этикетки | 92 x 148 мм, не менее 216 x 297 мм, не более | До 50 листов (Плотность: 91 ... 163 г/м2
Толстая бумага | 92 x 148 мм, не менее 216 x 297 мм, не более | До 50 листов
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 150 листов
Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 50 листов

[К началу]

## Стандартная нижняя кассета

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4,Letter (LT) | До 500 листов (Плотность: 60 ... 90 г/м2
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 500 листов

[К началу]

## Кассета на 500 листов

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, Letter (LT) | До 500 листов (Плотность: 60 ... 90 г/м2
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 500 листов

[К началу]

## Выбор источника бумаги

Источник бумаги для принтера можно выбирать следующими двумя путями:

- Войдите в драйвер принтера, щелкните вкладку Основные установки и выберите источник бумаги, которым вы хотите пользоваться, из списка Источник бумаги. Затем щелкните OK.

- Войдите в режим OneTouch или SelecType через панель управления принтера и выберите тот источник бумаги, которым вы хотите пользоваться, под установкой Источник бумаги. См. OneTouch mode 1 или Меню Печать.

### Автовыбор

Если вы выберете Автовыбор в драйвере принтера или Auto в режиме SelecType, то будет использован тот источник бумаги, который содержит бумагу, соответствующую установке размера бумаги.

Если в выбранном источнике бумаги отсутствует бумага, принтер будет искать источник бумаги, содержащий бумагу того же размера в следующей очередности:

МЦ лоток
Нижняя кассета 1 (стандартная нижняя кассета )
Нижняя кассета 2 (Кассета на 500 листов)

Вы можете изменить приоритет очередности через параметр МЦ режим в меню Лоток . Подробнее см. Меню Лоток

| Примечание:

| Если вы зададите установку Размер бумаги или источник бумаги через свое программное приложение, то эти установки могут подавить установки в драйвере принтера.

### Ручная загрузка бумаги

Вы можете загружать бумагу в принтер из МЦ лотка, стандартной нижней кассеты или из дополнительной кассеты на 500 листов. Ручная загрузка бумаги полезна, если вы хотите проверять качество печати после распечатки каждой страницы.

Процедура ручной загрузки почти такая же, как и при автоматической подаче, отличаясь тем, что вы закладываете по одному листу и нажимаете кнопку On Line .

Выполните следующие действия для ручной загрузки:

| Войдите в драйвер принтера любым из следующих путей:

> - Щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл в своем программном приложении. Вам необходимо также нажать кнопки Настройка, Параметры, Свойства или комбинацию из этих кнопок.

> - Нажмите кнопку Пуск , укажите на Настройка , а затем щелкните Принтеры в Windows 98/95 или Windows NT 4.0. После этого правой клавишей мыши щелкните значок вашего принтера EPSON и щелкните Свойства (в Windows 98/95), Предпочтение при печати (в Windows 2000) или Документы по умолчанию (в Windows NT 4.0).

| Щелкните вкладку Основные установки . Установите флажок Ручная подача .

| Выберите правильный размер бумаги в списке Размер бумаги.

| Если бумага требуемого размера уже загружена в принтер, пропустите этот шаг.

> Либо заложите лист или стопку бумаги правильного размера в назначенный источник бумаги. Отрегулируйте раздвижку направляющих на размер бумаги, которую вы загружаете.

|  | Примечание:

|  | Закладывайте бумагу в МЦ лоток печатной стороной вниз, а в стандартную и дополнительную кассеты - печатной стороной вверх.

| Пошлите задание печати через ваше приложение. На ЖКД-панели отображено Ручная подача и выбранные размер страницы и источник бумаги.

| Нажмите кнопку On Line, чтобы начать печатать. Лист бумаги загружается в принтер.и распечатывается.

| Нажмите при необходимости кнопку On Line снова, чтобы распечатать данные печати на следующей странице. (Нажимайте кнопку On Line перед каждой страницей, которую вы хотите распечатать.)

[К началу]

Предыдущая | Далее