Как сделать / Обращение с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ лоток
> Стандартная нижняя кассета
> Кассета на 250 листов A3W
> Кассетный блок на 500 листов
> Вместительный кассетный блок
> Выбор источника бумаги

В этом разделе описаны комбинации из источников подачи бумаги и типов бумаги, которые вы можете использовать.

## МЦ-лоток

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага, Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3W*, A3*, A4, A5, B4*, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Ledge (LG)*, Executive (EXE), International B5 (IB5) Government Legal (GLG)*, Government Letter (GLT), Ledger (B)*, F4* Бумага пользовательского размера: 90 x 139.7 мм, не менее 330.2 x 457.2 мм, не более | До 150 листов (Общая толщина: менее 16 мм)
Конверты | Monarch (MON), C10, DL, C6 | До 20 конвертов
Этикетки | 90 x 139.7 мм, не менее 330.2 x 457.2 мм, не более | До 75 листов
Толстая бумага | 90 x 139.7 мм, не менее 330.2 x 457.2 мм, не более | До 75 листов
Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 75 листов
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, A3* | До 150 листов

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед

[К началу]

## Стандартная нижняя кассета

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)* | До 250 листов (Общая толщина:менее 26 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3*, A4, Letter (LT) | До 250 листов
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*** | A3*, A4 | До 250 листов

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед

| ** Доступность зависит от страны-импортера

| *** Этот носитель можно подавать из данного источника, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера

[К началу]

## Кассета на 250 листов A3W

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3W (328 x 453 мм) | До 250 листов (Общая толщина: менее 26 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3W (328 x 453 мм) | До 250 листов

Бумагу формата A3W следует закладывать узкой кромкой вперед.

[К началу]

## Кассетный блок на 500 листов

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)* | До 500 листов (Общая толщина: менее 53 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3*, A4, Letter (LT) | До 500 листов
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*** | A3*, A4 | До 500 листов

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед

| ** Доступность зависит от страны-импортера

| *** Этот носитель можно подавать из данного источника, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера

[К началу]

## Вместительный кассетный блок

Этот блок имеет две кассеты. В каждую кассету можно закладывать бумагу следующих размеров:

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)* | До 500 листов в каждую кассету (Общая толщина: менее 53 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3*, A4, Letter (LT) | До 500 листов в каждую кассету
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*** | A3*, A4 | До 500 листов в каждую кассету

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед

| ** Доступность зависит от страны-импортера

| *** Этот носитель можно подавать из данного источника, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера

[К началу]

## Выбор источника бумаги

Источники бумаги принтера можно выбирать следующими двумя способами:

- Войдите в драйвер принтера, щелкните вкладку Основные установки и выберите из списка Источник бумаги необходимый вам источник подачи бумаги. Затем щелкните OK.

- Войдите в режим OneTouch или в режим SelecType, пользуясь панелью управления принтера, и выберите тот источник бумаги, который вы хотите использовать для параметра Источник бумаги. См. OneTouch mode 1 или Меню Печать.

### Автовыбор

Если вы выберете Автовыбор в драйвере принтера или Auto в режиме SelecType mode, будет использован тот источник бумаги, который содержит бумагу, соответствующую установке размера страницы.

Когда в выбранном источнике бумаги не будет бумаги, принтер начнет искать источник с бумагой того же размера в следующем порядке:

#### Стандартная конфигурация:

МЦ-лоток
Нижняя кассета 1* (стандартная нижняя кассета)

| * Относится к стандартной нижней кассете или к дополнительной кассете на 250 листов A3W в зависимости от конфигурации.

| Примечания:

| Если вы выполните установки размера бумаги или установки источника бумаги в своем приложении, эти установки могут подавить установки драйвера принтера.

| Вы можете изменить приоритет очередности через параметр МЦ-режим в меню Лоток режима SelecType. Подробнее см. Меню Лоток.

#### При установленных дополнительных источниках бумаги:

МЦ-лоток
Нижняя кассета 1* (стандартная нижняя кассета)
Нижняя кассета 2** (дополнительная нижняя кассета)
Нижняя кассета 3 ***(дополнительная нижняя кассета)

| * Относится к стандартной нижней кассете или к дополнительной кассете на 250 листов A3W в зависимости от конфигурации.

| ** Относится к дополнительному кассетному блоку на 500 листов или к дополнительному вместительному блоку для бумаги в зависимости от конфигурации.

| *** Относится к дополнительному вместительному кассетному блоку.

| Примечания:

| Если вы выполните установки размера бумаги или установки источника бумаги в своем приложении, эти установки могут подавить установки драйвера принтера.

| Когда вы выбираете конверт в качестве установки параметра Размер бумаги, то конверты можно будет подавать только из МЦ-лотка независимо от установки параметра Источник бумаги.

| Вы можете изменить приоритет очередности через параметр МЦ-режим в меню Лоток режима SelecType. Подробнее см. Меню Лоток

### Ручная загрузка бумаги

Бумагу можно подавать в принтер вручную. Ручная загрузка бумаги полезна, когда вы хотите проверять качество печати после распечатки каждой страницы.

Процедура ручной загрузки бумаги почти аналогична процедуре выбора автоматической подачи бумаги за исключением того, что вы подаете бумагу по одному листу за один раз и нажимаете кнопку On Line, чтобы напечатать очередную страницу.

Выполните следующие шаги по ручной загрузке бумаги:

| Войдите в драйвер принтера любым из следующих путей:

> - Для входа в драйвер принтера из вашего приложения щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл. Вам может потребоваться щелкнуть Настройка Параметры Свойства или комбинацию из этих кнопок.

> - Для входа в драйвер принтера из Windows 95/98, Windows 2000 или Windows NT 4.0 щелкните Пуск , укажите на Настройка и щелкните Принтеры . Затем правой клавишей мыши щелкните значок вашего принтера EPSON и щелкните Свойства (в Windows 95/98), Предпочтения при печати (в Windows 2000) или Стандартные параметры печати (в Windows NT 4.0).

> - Для входа в драйвер принтера из Macintosh выберите Панель Печать в меню Файл.

| Щелкните вкладку Основные установки , затем установите флажок Ручная подача .

| Выберите правильный размер бумаги из списка Размер бумаги.

| Если бумага правильного размера уже загружена в принтер, пропустите этот шаг.

> Либо заложите лист или стопку бумаги правильного размера в заданный источник бумаги. Отрегулируйте положение направляющих на размер бумаги, которую вы загружаете.

|  | Примечания:

> Закладывайте бумагу в МЦ-лоток печатной поверхностью вверх, а в стандартную и дополнительную нижние кассеты печатной поверхностью вниз.

| Пошлите задание печати из вашего приложения. На ЖКД-панели отображено Ручная подача, а также выбранные размер страницы и источник бумаги.

| Нажмите кнопку On Line, чтобы печатать. В принтер загружается лист бумаги и на нем печатается ваше задание.

| Нажмите кнопку On Line вновь, чтобы распечатать следующую страницу, если это необходимо. (Нажимайте кнопку On Line по каждой странице, которую вы хотите напечатать.)

[К началу]

Предыдущая | Далее