Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Блок для двусторонней печати

> Установка блока для двусторонней печати
> Снятие блока для двусторонней печати

Дополнительный блок для двусторонней печати (C813531) позволяет вам автоматически печатать с двух сторон бумаги.

Блок для двусторонней печати состоит из трех частей: выводной направляющей, переворачивающего устройства и основного блока. На рисунке показаны все элементы, упакованные вместе с блоком для двусторонней печати (исключая принтер).

> 1. Выводная направляющая
> 2. Переворачивающее устройство
> 3. Основной блок

Винты (два) | Крышка разъема | Металлическая пластина

## Установка блока для двусторонней печати

Выполните следующие шаги, чтобы установить дополнительный блок для двусторонней печати:

| Проверьте, чтобы принтер был выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите верхнелицевой лоток с принтера.

| Вытяните стандартную нижнюю кассету, чтобы вывернуть два винта крепления крышки слота блока для двусторонней печати к принтеру.

|  | Примечание:

|  | Сохраните винты в надежном месте: они вам потребуются, когда вы снимете блок для двусторонней печати с принтера.

| Снимите крышку слота блока для двусторонней печати и задвиньте стандартную нижнюю кассету обратно в принтер.

|  | Примечание:

|  | Сохраните крышку слота в надежном месте: она вам потребуется, когда вы снимете блок для двусторонней печати с принтера.

| Выньте все элементы, приложенные к блоку для двусторонней печати, из его упаковки.

| Вставьте основной блок до конца в слот над стандартной нижней кассетой.

| Извлеките три небольшие пластиковые детали на левой стороне принтера, пользуясь приложенной металлической пластиной, затем отверните два винта, как показано ниже.

| Снимите крышку.

|  | Примечание:

|  | Сохраните две меньшие пластиковые детали, два винта и крышку в надежном месте: они вам потребуется, когда вы снимете блок для двусторонней печати с принтера.

| Прикрепите переворачивающее устройство приложенными винтами, затем прикрепите большую из пластиковых деталей, снятых на шаге 7, после того, как вы присоедините кабель к разъему.

| Прикрепите выводную направляющую блока для двусторонней печати к принтеру, как показано на рисунке ниже, затем присоедините кабель к разъему. После этого закройте разъем приложенной крышкой.

| Прикрепите верхнелицевой лоток к выводной направляющей блока для двусторонней печати.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы удостовериться в правильности установки блока для двусторонней печати, напечатайте карту состояния. Если блок не будет указан на карте состояния, проверьте надежность сопряжения разъемов, подсоединяющих блок для двусторонней печати к принтеру.

[Top]

## Снятие блока для двусторонней печати

Выполните следующие шаги, чтобы снять блок для двусторонней печати:

| Проверьте, чтобы принтер был выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите верхнелицевой лоток с выводной направляющей блока для двусторонней печати на левой стороне принтера.

| Снимите крышку разъема и отсоедините кабель выводной направляющей блока для двусторонней печати от разъема на принтере. Затем снимите выводную направляющую блока для двусторонней печати.

| Снимите пластиковую деталь и отсоедините кабель переворачивающего устройства от разъема на принтере. Затем отверните два винта, чтобы снять переворачивающее устройство.

| Вновь прикрепите крышку (снята и сохранена во время установки) винтами, после чего прикрепите три небольших пластиковых детали.

| Снимите основной блок блока для двусторонней печати спереди принтера.

| Вновь установите крышку слота блока для двусторонней печати и прикрепите ее винтами, снятыми и сохраненными во время процедуры установки.

|  | Примечание:

|  | Вам придется вытянуть из принтера стандартную нижнюю кассету, чтобы завернуть винт.

| Вновь прикрепите верхнелицевой лоток к левой стороне принтера.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее