Как сделать / Обращение с бумагой

# Доступная бумага

> Специальные носители EPSON
> Бумага общего назначения
> Запрещенная бумага

В этом разделе объясняется, какой бумагой вы можете пользоваться на вашем принтере. Не пользуйтесь бумагой, которая не упоминается в этом разделе.

| Примечание:

| Принтер особо чувствителен к влаге. Храните свою бумагу в сухом помещении.

## Специальные носители EPSON

Фирма EPSON поставляет специальные сорта носителей, которые разработаны именно для данного принтера:

Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Вы можете загружать этот носитель в принтер из МЦ-лотка, стандартной нижней кассеты, дополнительной кассеты на 250 листов A3W, дополнительного кассетного блока на 500 листов или из дополнительного вместительного блока.

> S041215 (A4)
> S041216 (A3)
> S041217 (A3W)
> S041218 (Letter)

Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Вы можете загружать этот носитель в принтер только из МЦ-лотка.

> S041175 (A4)
> S041174 (Letter)

| Предостережения:

| Не пользуйтесь другими носителями EPSON, например специальными носителями EPSON для струйных принтеров, поскольку они могут вызывать заклинивания и порчу принтера.

| Не пользуйтесь перечисленными выше носителями на другими, кроме оговоренных в документации случаев.

Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON специально предназначена для этого принтера. Этот носитель толще, чем бумага для цветных лазерных принтеров, и дает более блестящие и более качественные отпечатки. Для печати на бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON выберите С покрытием или С покрытием (Оборот) в качестве установки параметра Тип бумаги. Эта установка оптимизирована для печати на бумаге с покрытием, однако бумагу можно подавать только из МЦ-лотка. Если вы захотите подавать бумагу из стандартной нижней кассеты, дополнительного кассетного блока на 500 листов или из дополнительного вместительного блока, установите для параметра Тип бумаги значение Простая. Однако эта установка дает отпечатки худшего качества по сравнению с отпечатками на установке С покрытием или С покрытием (Оборот) .

> S041383 (A4)
> S041384 (A3)

| Примечания:

| С покрытием и С покрытием (Оборот) появляются в списке Тип бумаги, когда установлен флажок Добавить С покрытием к установкам параметра Тип бумаги в диалоговом окне Расширенные установки, доступ к которому осуществляется через меню Дополнительные установки из драйвера принтера в Windows. В Macintosh щелкните значок Расширенные установки в меню Основные установки, чтобы открыть диалоговое окно Расширенные установки.

| Двусторонняя печать с использованием дополнительного блока для двусторонней печати невозможна, когда в драйвере принтера выбрано С покрытием или С покрытием (Оборот) в качестве установки параметра Тип бумаги.

[К началу]

## Бумага общего назначения

Вы можете использовать следующую бумагу в дополнение к специальным носителям EPSON, описанным в предыдущем разделе.

Тип бумаги | Описание
Простая бумага | Вторичная бумага приемлема* Плотность: от 64 до 105 г/м2 (от 17 до 28 фунтов)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без пластикового адресного окошка (кроме специально разработанного для лазерных принтеров)
Этикетки | Подложка должна быть полностью закрыта и без зазоров между этикетками**
Толстая бумага | Плотность: от 106 до 220 г/м2
Цветная бумага | Без покрытия

| * Вторичную бумагу можно применять только при нормальных температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, вызывает заклинивания подающего механизма и другие неполадки.

| ** Зазоры между этикетками могут стать причиной отслаивания этикеток внутри принтера и его повреждения.

| Примечания:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на своем принтере.

| Вы можете использовать фирменные бланки при условии, что бумага и типографская краска на них совместимы с лазерными принтерами.

[К началу]

## Запрещенная бумага

На этом принтере нельзя использовать следующую бумагу, которая может вызывать повреждения принтера, его заклинивание и давать отпечатки плохого качества

- Носители, предназначенные для других цветных лазерных принтеров, монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов и струйных принтеров

- Бумага с предварительно напечатанным текстом или графикой на других цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах, струйных принтерах или термографических принтерах

- Копирка, самокопирующая бумага, теплочувствительная бумага, копировальная бумага, чувствительная к давлению, кислотостойкая бумага или бумага для чернил с высокой термостойкостью (порядка 160°C)

- Легко отклеивающиеся этикетки или этикетки, которые полностью не закрывают подложку (основу)

- Бумага с покрытием или специально расцвеченная бумага, кроме бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON

- Бумага с отверстиями или с перфорацией для подшивки

- Бумага с клеем, скобками, скрепками или с накленной липкой лентой

- Бумага, притягивающая электростатические заряды

- Сырая или переувлажненная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Толстая или тонкая оверлейная бумага

- Слишком гладкая или слишком шероховатая бумага

- Бумага с различными лицевой и оборотными сторонами

- Бумага со складками, перегибами, морщинами или надрывами

- Бумага неправильной формы или с непрямыми углами у листов

[К началу]

Предыдущая | Далее