Как сделать / Замена расходных материалов

# Коллектор использованного тонера

Подготовьте новый коллектор использованного тонера для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение. Коллектор использованного тонера продается в составе набора блока формирования изображения, потому что его обычно заменяют одновременно с заменой блока формирования изображения. Однако коллектор использованного тонера продается и отдельно для индивидуальной замены.

### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с коллектором использованного тонера перед его заменой:

- Не используйте повторно тонер из коллектора использованного тонера.

| Предупреждения:

| Не бросайте отработавший коллектор использованного тонера в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

| Храните коллектор использованного тонера в местах, не доступных для детей.

### Замена коллектора использованного тонера

Выполните следующую процедуру по замене коллектора использованного тонера:

| Откройте переднюю крышку.

| Захватите коллектор использованного тонера за ручку и отожмите вниз фиксатор.

| Вытяните коллектор использованного тонера.

| Выньте новый коллектор использованного тонера из упаковки.

| Вставьте новый коллектор использованного тонера в слот с усилием до защелкивания фиксатора на месте посадки.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее