Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Вместительный блок для бумаги

> Установка вместительного блока для бумаги
> Снятие вместительного блока для бумаги

Вы можете увеличить возможность принтера по бесперебойной подаче бумаги, установив под ним дополнительную нижнюю кассету. Двумя дополнительными нижними кассетами, специально разработанными для вашего принтера, являются кассетный блок на 500 листов (C813511) и вместительный блок для бумаги (C813501). Однако вы можете установить одновременно только одно дополнительное устройство.

- Дополнительный кассетный блок на 500 листов содержит одну кассету для бумаги, в которую можно закладывать за один раз до 500 листов.

- Дополнительный вместительный блок для бумаги содержит две кассеты, каждая из которых вмещает 500 листов.

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которыми можно пользоваться при закладке бумаги во вместительный блок и кассетный блок на 500 листов.

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3, A4, B4, B5* Letter (LT), Legal (LG), Executive (EXE)*, Ledger (B) | До 500 листов в каждой кассете (Общая толщина: менее 26 мм в одной кассете)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3, A4, Letter (LT) | До 500 листов в каждой кассете
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON ** | A3, A4 | До 500 листов в каждой кассете

| * Доступность зависит от страны приобретения.

| ** Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве значения параметра Тип бумаги.

| Предостережение:

| Дополнительную кассету на 250 листов A3W нельзя устанавливать в дополнительный вместительный блок для бумаги или в дополнительный кассетный блок на 500 листов. Попытка задвинуть ее в эти блоки с усилием закончится поломкой как самой кассеты, так и блоков.

| Примечания:

| Закладывайте листы форматов A3, B4, Legal, и Ledger (B) узкой стороной вперед.

| Закладывайте листы печатной поверхностью вниз.

### Меры предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед установкой этого дополнительного устройства:

- Вместительный блок для бумаги весит примерно 21,2 кг; его должны поднимать не менее двух человек.

- Кассетный блок на 500 листов весит примерно 14 кг; его должны поднимать двое.

- Перед установкой любого из этих блоков на принтере зафиксируйте ролики под низом блока.

- Принтер весит примерно 71,2 кг без расходных материалов и дополнительного оборудования, поэтому его нельзя поднимать или переносить в одиночку. Принтер должны переносить четыре человека, поднимая его за места, показанные на рисунке ниже.

|  | Предупреждение:

|  | Если вы поднимете принтер неправильно, он может упасть и причинить вам травму.

## Установка вместительного блока для бумаги

Вместительный блок для бумаги содержит две кассеты. Процедура установки дополнительного вместительного блока для бумаги такая же, как для кассетного блока на 500 листов. На рисунках ниже показан дополнительный вместительный блок с двумя кассетами для бумаги.

Выполните следующие действия по установке дополнительного вместительного блока для бумаги или кассетного блока на 500 листов.

| Проверьте, чтобы принтер не был включен и выньте вилку его сетевого шнура из розетки.

| Перед установкой блока зафиксируйте все его ролики под низом.

|  | Предупреждение:

|  | Вы должны зафиксировать все ролики перед установкой блока на принтере. В противном случае блок может сдвинуться и вызвать неприятности.

|  | Предостережение:

|  | Вы должны снять верхнелицевой лоток на левой стороне принтера и сложить МЦ-лоток на правой стороне принтера на время установки, чтобы не повредить эти лотки.

| Поднимите принтер.

|  | Предупреждение:

|  | Четыре человека должны поднимать принтер за места, показанные на рисунке ниже.

| Совместите углы принтера и блока, затем осторожно опустите принтер на блок так, чтобы три шипа на верхней панели блока вошли в три отверстия снизу принтера.

| Вытяните верхнюю кассету и удалите ее, приподнимая, из блока.

| Стяните принтер с блоком двумя винтами, заворачивая их в нише через верхнюю панель блока в днище принтера, используя при этом приложенную металлическую пластину для скрепления принтера с блоком.

| Вставьте верхнюю кассету обратно в блок.

| Снимите левую крышку разъемов сзади принтера, сдвигая ее вниз. Затем откройте под ней правую крышку.

| Имеется два набора кабелей с разъемами на концах. Разъемы отличаются своими размерами. Вначале проверьте размер разъема, а затем подключайте каждый кабель к соответствующему разъему. После этого закройте правую крышку, отодвигая кабели влево.

| Установите на прежнее место левую крышку разъемов.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Для проверки правильности установки вместительного блока для бумаги или кассетного блока на 500 листов распечатайте карту состояния. Если блок не будет указан на карте состояния, проверьте надежность сопряжения электронных соединителей дополнительного устройства и принтера.

[К началу]

## Снятие вместительного блока для бумаги

Процедура снятия вместительного блока для бумаги такая же, как и для кассетного блока на 500 листов. На рисунках ниже показан дополнительный вместительный блок с двумя кассетами для бумаги.

Выполните следующие действия по снятию дополнительного вместительного блока для бумаги или кассетного блока на 500 листов.

| Проверьте, чтобы принтер не был включен и выньте вилку его сетевого шнура из розетки.

| Зафиксируйте все ролики под низом блока.

|  | Предупреждение:

|  | Вы должны зафиксировать все ролики перед снятием блока с принтера. В противном случае блок может сдвинуться и вызвать неприятности.

| Снимите левую крышку разъемов сзади принтера, сдвигая ее вниз. Затем откройте под ней правую крышку.

| Отсоедините два кабеля от разъемов принтера, затем закройте правую крышку и установите на прежнее место левую крышку разъемов.

| Вытяните верхнюю кассету и удалите ее из блока.

| Отверните два винта под верхней панелью блока в нише, чтобы освободить крепление блока к принтеру.

| Вставьте верхнюю кассету обратно в блок.

| Осторожно поднимите принтер, чтобы снять его с шипов на верхней панели блока.

|  | Предупреждение:

|  | Четыре человека должны поднимать принтер за места, показанные на рисунке в подразделе Меры предосторожности.

| Поставьте принтер на устойчивую, ровную и горизонтальную поверхность.

| Вновь присоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее