Как сделать / Обращение с бумагой

# Выходные лотки

> Нижнелицевой лоток
> Верхнелицевой лоток
> Как выбрать выходной лоток

На принтере имеются два выходных лотка для приема стопок отпечатков: нижнелицевой лоток и верхнелицевой лоток.

| Примечание:

| Нижнелицевой лоток - это выходной лоток по умолчанию. Чтобы выбрать верхнелицевой лоток в качестве выходного лотка, см. Как выбрать выходной лоток

## Нижнелицевой лоток

Нижнелицевой лоток расположен на принтере сверху. Если вы воспользуетесь нижнелицевым лотком, то в нем выводимые из принтера отпечатки будут укладываться стопкой с лицевой стороной, обращенной вниз. Раздвиньте задний упор, чтобы отпечатки не падали из принтера.

Вы можете использовать нижнелицевой лоток для накапливания отпечатков на бумаге следующих типов:

Тип бумаги: | Простая бумага (минимальный размер: 210 мм шириной x 182 мм длиной), бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
Вместимость: | До 250 листов

| Предостережения:

| Следующая бумага не может выводиться в нижнелицевой лоток. Для укладки отпечатков на таких носителях используйте верхнелицевой лоток.

| Простая бумага размером менее 210 x 182 мм, например формата A5 или Half-Letter

| Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

| Конверты

| Толстая бумага

| Этикетки

[К началу]

## Верхнелицевой лоток

Верхнелицевой лоток накапливает стопку отпечатков печатной поверхностью, обращенной вверх.

Тип бумаги: | Все типы бумаги, поддерживаемые этим принтером
Вместимость: | До 150 листов (формата A4 или бумага меньшего размера) До 50 листов (формата A4 или бумага большего размера)

Вам необходимо задать установку Обратный порядок в драйвере принтера, чтобы выводить отпечатки на верхнелицевой лоток. Чтобы задать эту установку, щелкните вкладку Основные установки, установите флажок Обратный порядок , затем нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Как выбрать выходной лоток

Возможны два способа указать, какой выходной лоток вы хотите использовать: нижнелицевой лоток или верхнелицевой лоток.

Через драйвер принтера:
Щелкните вкладку Основные установки и выберите Нижнелицевой лоток или Верхнелицевой лоток в качестве установки Выходной лоток. Затем нажмите кнопку OK.

Через панель управления:
Выберите Нижнелицевой (нижнелицевой лоток) или Верхнелицевой (верхнелицевой лоток) в качестве установки Выходной лоток в меню Печать режима SelecType.

[К началу]

Предыдущая | Далее