Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Накопитель на жестком диске

> Установка накопителя на жестком диске
> Переформатирование накопителя на жестком диске
> Снятие накопителя на жестком диске

Дополнительный накопитель на жестком диске (C823771) позволяет вам расширить объем буфера принтера, когда применяется интерфейс Ethernet, для печати сложных и больших заданий с высокой скоростью.

## Установка накопителя на жестком диске

Выполните следующие указания по установке дополнительного накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

| Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Убедитесь в том, что принтер выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Откройте переднюю крышку принтера и вытяните блок проводки бумаги не менее чем на 10 см.

| Выверните винты на правой крышке.

| Сдвиньте правую крышку назад, а затем снимите ее, потянув за верхнюю часть, как показано на рисунке ниже.

| Найдите щиток, расположенный рядом с розеточным гнездом для дополнительного накопителя на жестком диске.

> * Щиток

| Отверните два крепежных винта и снимите щиток.

| Вдавите накопитель на жестком диске, чтобы его контактный соединитель сел в розеточное гнездо на монтажной плате. Затем зафиксируйте накопитель на жестком диске, закрыв его щитком, который вы сняли на шаге 6. Закрепите щиток винтами, как показано ниже.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Для того чтобы установить правую крышку на прежнее место, выровняйте низ крышки с правой стороной принтера, установите верх крышки на принтер и сдвиньте его к передней стороне принтера.

| Закрепите правую крышку винтами, затем закройте переднюю крышку и задвиньте блок проводки бумаги обратно в принтер.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки накопителя на жестком диске, распечатайте карту состояния. Если накопитель не указан в карте состояния, попытайтесь повторно установить его. Обратите внимание на надежность посадки контактного соединителя у накопителя на жестком диске в розеточное гнездо монтажной платы.

[К началу]

## Переформатирование накопителя на жестком диске

Для того чтобы переформатировать накопитель на жестком диске, выполните следующие указания.

| Убедитесь в том, что принтер выключен.

| Придержите нажатой кнопку Value, когда включаете принтер.

| Нажимайте кнопку Value несколько раз, пока на ЖКД-панели не появится HDD format (форматирование НЖД), затем нажмите кнопку Enter для форматирования накопителя на жестком диске.

| Примечания:

| После переформатирования накопителя на жестком диске принтер автоматически перезапустится.

| Если вы хотите стереть только шрифты, установленные из дополнительного модуля Adobe PostScript 3 (PS3), выполните только шаги с 1 по 3, перечисленные выше. Выберите команду PS3 HDD Init , когда установлен дополнительный набор Adobe PostScript 3 Kit.

| Другие шрифты, установленные с PS3, также будут стерты.

| Когда вы устанавливаете накопитель на жестком диске от другого принтера, переформатируйте накопитель с помощью этой функции.

[К началу]

## Снятие накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия по удалению накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

| Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Повторите шаги с 1 по 4 процедуры Установка накопителя на жестком диске , чтобы получить доступ к накопителю на жестком диске.

| Отверните и удалите два крепежных винта крестовой отверткой, затем снимите щиток на накопителе на жестком диске.

| Захватите накопитель на жестком диске с двух сторон и вытяните из гнезда.

| Установите щиток вновь на монтажную плату и закрепите двумя винтами.

| Повторите шаги с 8 по 11 процедуры Установка накопителя на жестком диске, чтобы завершить процедуру.

[К началу]

Предыдущая | Далее