Как сделать / Техобслуживание и перевозка

# Перевозка принтера

### На большие расстояния

Если вам необходимо перевезти принтер на большие расстояния, тщательно упакуйте его, используя сохраненные его коробку и упаковочные материалы.

Соблюдайте следующие правила при упаковке:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите все установленные тонерные картриджи, блок формирования изображения, и коллектор использованного тонера. Затем упакуйте снятые элементы в их оригинальные коробки вместе с защитными материалами, с которыми они были поставлены вам.

| Снимите все установленные дополнительные устройства. Указания по удалению дополнительного оборудования вы найдете в разделе "Пользование дополнительным оборудованием".

| Прикрепите все защитные вкладыши к принтеру, после чего упакуйте принтер в его оригинальную коробку.

### На короткие расстояния

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности, когда перемещаете принтер на короткие расстояния:

- Если вы перемещаете принтер вместе с дополнительным кассетным блоком на 500 листов или вместе с дополнительным вместительным блоком для бумаги, вы можете перекатить его на роликах блока. См. Перемещение принтера вместе с установленной дополнительной нижней кассетой.

- Если вы перемещаете сам принтер, то его должны поднять и перенести четыре человека.

#### Перемещение принтера

Выполните следующую процедуру по перемещению принтера на небольшое расстояние:

| Выключите принтер и удалите следующие элементы:

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

> - Бумагу из МЦ-лотка и кассеты

> - Верхнелицевой лоток

| Поднимайте принтер, захватывая его за места, обозначенные на рисунке ниже.

|  | Предостережение:

|  | Не берите принтер за МЦ-лоток.

| При переносе принтера сохраняйте его горизонтальное положение.

#### Перемещение принтера вместе с установленной дополнительной нижней кассетой

Выполните следующую процедуру по перемещению принтера вместе с дополнительным кассетным блоком на 500 листов или вместе с дополнительным вместительным блоком для бумаги:

| Выключите принтер и удалите следующие элементы:

> - Сетевой шнур

> - Интерфейсный кабель

> - Бумагу из МЦ-лотка и кассеты

> - Верхнелицевой лоток

| Расфиксируйте четыре ролика под низом дополнительного блока для бумаги.

| Перекатите принтер вместе с дополнительным блоком.

| Зафиксируйте четыре ролика на новом месте установки принтера.

|  | Предостережение:

|  | Не перекатывайте принтер по наклонным или неровным поверхностям.

### Выбор места для принтера

Когда вы будете вновь устанавливать принтер, всегда выбирайте для него место с необходимым свободным пространством вокруг для удобства работы и технического обслуживания. Руководствуйтесь нормативами, указанными на следующей схеме размещения.

Если вы оснастите принтер следующим дополнительным оборудованием, вам потребуется дополнительное пространство вокруг принтера.

> Для кассетного блока на 500 листов снизу основания принтера добавьте 176 мм.

> Для вместительного блока для бумаги снизу основания принтера добавьте 264 мм.

> Для блока для двусторонней печати слева от принтера добавьте 92 мм.

Кроме пространственных требований всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера:

- Устанавливайте принтер так, чтобы вы могли легко вынимать вилку его сетевого шнура из розетки.

- Располагайте всю компьютерно-принтерную систему подальше от потенциальных источников помех таких, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Избегайте сетевой розетки, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания сотрет ценную информацию из памяти компьютера и принтера.

| Предостережение:

| Оставляйте вокруг принтера свободное пространство для нормальной вентиляции.

| Избегайте мест, на которые падают прямые солнечные лучи, или мест, подвергаемых чрезмерному нагреву, увлажнению или запылению.

| Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

| Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого шнура принтера. Не пользуйтесь переходником.

| Используйте розетку, которая отвечает электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее