Информация о продукте / Технические характеристики

# Дополнительная оснастка и расходные материалы

> Кассета на 250 листов A3W
> Кассетный блок на 500 листов
> Вместительный блок для бумаги
> Блок для двусторонней печати
> Модуль памяти
> Интерфейс IEEE 1394 (только для Macintosh)
> Накопитель на жестком диске
> Тонерные картриджи
> Блок формирования изображения
> Коллектор использованного тонера

## Кассета на 250 листов A3W

Размер бумаги: | A3W (328 x 453 мм)
Плотность бумаги: | 64 до 105 г/м2 (17 до 28 фунт)
Подача бумаги: | Система автоматической подачи Вместимость кассеты до 250 листов
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
Размеры и вес:
Высота: | 95 мм (3,8 дюйм)
Ширина: | 560 мм (22,4 дюйм)
Глубина: | 547 мм (21,9 дюйм)
Вес: | 2,7 кг (5,9 фунт)

[К началу]

## Кассетный блок на 500 листов

Размер бумаги: | A3, A4, Letter, Legal, B4, B5*, Executive* и Ledger (B)
| *Поставляется не во все страны
Плотность бумаги: | 64 до 105 г/м2 (17 до 28 фунт)
Подача бумаги: | Система автоматической подачи Вместимость кассеты до 500 листов
Скорость подача бумаги (бумага A4): | 3 стр./мин при цветной печати 13,5 стр./мин, только при черно-белой печати
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для цветных лазерных принтеров EPSON и бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги
Электропитание: | 5 В постоянного тока и 24 В от принтера
Размеры и вес: |
Высота: | 206 мм (8,2 дюйм)
Ширина: | 575 мм (23 дюйм)
Глубина: | 602 мм (24,1 дюйм)
Вес: | 14 кг (31 фунт) вместе со всеми кассетами

[К началу]

## Вместительный блок для бумаги

Размер бумаги: | A3, A4, Letter, Legal, B4, B5*, Executive* и Ledger (B)
| *Поставляется не во все страны
Плотность бумаги: | 64 до 105 г/м2 (17 до 28 фунт)
Подача бумаги: | С установленными двумя нижними кассетами Система автоматической подачи Вместимость кассеты до 500 листов (в каждой кассете)
Скорость подачи бумаги (бумага A4): | 3 стр./мин при цветной печати 13,5 стр./мин только при черно-белой печати
Типы бумаги: | Простая бумага, бумага для цветных лазерных принтеров EPSON и бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги
Электропитание: | 5 В постоянного тока и 24 В от принтера
Размеры и вес: |
Высота: Ширина: Глубина: Вес: | 264 мм (10,6 дюйм) 578 мм (23,1 дюйм) 602 мм (24,1 дюйм) 21,2 кг (47 фунт) со всеми кассетами

[К началу]

## Блок для двусторонней печати

Размер бумаги: | A3, A4, B4, B5, Legal, Government Legal (GLG), Letter, Government Letter (GLT), Executive (EXE), Ledger (B), F4
Плотность бумаги: | 64 до 105 г/м2 (17 до 28 фунт)
Электропитание: | 5 В постоянного тока и 24 В от принтера
Вес: | 8,2 кг (18 фунт)

[К началу]

## Модуль памяти

Типа DRAM: | Модуль синхронной динамической памяти типа ОЗУ с двухсторонним расположением контактов (SDRAM DIMM)
Объем памяти: | 32, 64, 128 или 256 Мбайт
Тип: | 168-штырьковый, 64-разрядный, с SPD*
Скорость доступа: | 66,66 МГц или выше (не более 15 нс)

| * SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, скорости выборки и других характеристиках памяти, а также информация производителя, которую может считывать материнская плата через электронные сигналы.

[К началу]

## Интерфейс IEEE 1394 (только для Macintosh)

Основные характеристики |
Способ передачи данных: | Half-duplex Data/Strobe differential serial
Способ синхронизации: | Соответствует стандарту IEEE 1394 - 1995
Кодирование/декодирование: | Соответствует стандарту IEEE 1394 - 1995
Свместимые разъемы: | Соответствует стандарту IEEE 1394 - 1995 на 6-контактный гнездовой разъем

[К началу]

## Накопитель на жестком диске

Фирма поставляет дополнительно Накопитель на жестком диске для расширения памяти принтера.

[К началу]

## Тонерные картриджи

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% (относительная)
Ресурс по печати: (на бумаге формата А4 при непрерывной печати и с коэффициентом заполнения 5%) | Черный: До 5500 изображений
Желтый, пурпурный, голубой: До 6000 изображений

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать тонерными картриджами, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок формирования изображения

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% (относительная)
Ресурс по печати: | 20 000 страниц (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения цветными красками 5%: при соотношении черного и белого цветов = 1:1)

Фактическое число страниц, которое вы можете отпечатать одним формирователем изображения, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Коллектор использованного тонера

Температура хранения: | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% (относительная)
Ресурс по печати: | 20 000 страниц (на бумаге формата А4 при непрерывной печати 4 страниц с коэффициентом заполнения цветными красками 5%: при соотношении черного и белого цветов = 1:1)

Фактическое число страниц, которое вы сможете отпечатать до замены коллектора использованного тонера, зависит от вида печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее