Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Модуль ПЗУ Adobe PostScript 3

> Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3
> Удаление модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

В некоторые страны набор Adobe PostScript 3 (C832431) модуля ПЗУ поставляется в качестве дополнительной оснастки. Этот модуль наделяет ваш принтер возможностью печатать документы в формате управляющего языка PostScript.

| Примечание:

| Модуль ПЗУ Adobe PostScript 3 нельзя использовать в Macintosh с подключением через интерфейсную карту IEEE 1394 Type B.

## Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

Выполните следующие действия по установке дополнительного модуля ПЗУ Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля ПЗУ обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Убедитесь в том, что принтер выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Откройте крышку принтера и вытяните блок проводки бумаги не менее чем на 10 см.

| Отверните крепежные винты на правой крышке.

| Сдвиньте правую крышку назад, а затем снимите ее, потянув за верх, как показано на рисунке.

| Найдите слоты ПЗУ.

> * Слоты ПЗУ

| Вставьте модуль до конца в слот A или B , ориентируя его так, чтобы сторона модуля с позолоченными контактами была обращена кверху. Кнопка X, расположенная в левой части слота, должна приподняться, если модуль вставлен правильно.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль ПЗУ в слот с усилием.

|  | Обязательно вставляйте модуль с правильной ориентацией.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Для того чтобы установить правую крышку на прежнее место, выровняйте низ крышки с правой стороной принтера, установите верх крышки на принтер и сдвиньте его к передней стороне принтера.

| Закрепите правую крышку винтами, затем закройте переднюю крышку и задвиньте блок проводки бумаги обратно в принтер.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки модуля памяти ПЗУ Adobe PostScript 3, распечатайте карту состояния. Если имя модуля PS3 не будет указано на карте состояния как установленная эмуляция, попробуйте повторить установку модуля, обращая внимание на надежность фиксации модуля в ПЗУ-слоте.

[К началу]

## Удаление модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

Выполните следующую процедуру по удалению модуля ПЗУ Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля ПЗУ обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Повторите шаги с 1 по 4 процедуры Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3, чтобы получить доступ к монтажной плате.

| Нажмите кнопку X в левой части ПЗУ-слота A, чтобы освободить модуль ПЗУ в слоте.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Вытяните модуль ПЗУ из слота.

| Повторите шаги с 7 по 10 процедуры Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3, чтобы завершить процедуру.

[К началу]

Предыдущая | Далее