Как сделать / Обращение с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
> Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
> Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага
> Загрузка бумаги нестандартного размера

Вы можете печатать на специальной бумаге, например на бумаге для цветных лазерных принтеров EPSON, бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON, прозрачных пленках для цветных лазерных принтеров EPSON, толстой бумаге, конвертах и этикетках.

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на вашем принтере.

## Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON

Бумагу для цветных лазерных принтеров EPSON можно закладывать в следующие источники:

МЦ-лоток (до 150 листов)
Стандартная нижняя кассета (до 250 листов)
Дополнительная кассета на 250 листов A3W (до 250 листов)
Дополнительный кассетный блок на 500 листов (до 500 листов)
Дополнительный вместительный блок для бумаги (до 500 листов в каждой кассете)

[К началу]

## Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON

Печать на бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON дает отпечатки с повышенным блеском и лучшего качества. Бумагу с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON можно закладывать в следующие источники:

Источники бумаги | Установки параметра Тип бумаги
МЦ-лоток | Простая, с покрытием, или с покрытием (Оборот)
нижняя кассета (стандартная) | Только простая
Кассетный блок на 500 листов (дополнительный) | Только простая
Вместительный блок для бумаги (дополнительный) | Только простая

Для оптимизации печати на этом носителе выберите С покрытием или С покрытием (Оборот) в качестве установки параметра Тип бумаги.

Если вы выберете Простая в качестве такой установки, отпечатки могут уступать по качеству отпечаткам с установкойна as the установка, the printouts may be inferior in quality to those printed with С покрытием или С покрытием (Оборот) .

| Примечания:

| С покрытием и С покрытием (Оборот) появляются в списке Тип бумаги, когда флажок Добавить С покрытием к установкам параметра Тип бумаги в диалоговом окне Расширенные установки, доступ к которому осуществляется из меню Дополнительные установки в драйвере принтера для Windows. В Macintosh щелкните значок Расширенные установки в меню Основные установки, чтобы открыть диалоговое окно Расширенные установки. Подробнее см. Выполнение установки параметра Тип бумаги.

| Для печати на обратной стороне листа с предварительно распечатанной лицевой стороной выберите С покрытием (Оборот).

| Бумагу с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON можно использовать с дополнительным блоком для двусторонней печати, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера.

[К началу]

## Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

Фирма EPSON рекомендует использовать прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON.

| Примечание:

| Двустороннюю печать не применяют на прозрачных пленках.

Ниже в таблице указаны важные установки, которые вам предстоит выполнить, когда вы используете прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 75 листов)
МЦ-лоток Size установка в меню лоток режима SelecType | A4 или LT (Letter)
Установка Тип МЦ в меню Лоток режима SelecType | Прозрачная
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: A4 или Letter Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Прозрачная пленка

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

- Держите каждый лист за края, иначе жир с ваших пальцев будет перенесен на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности появляется логотип EPSON.

- Когда вы закладывайте прозрачные пленки в МЦ-лоток, вставляйте их широкой стороной листа вперед и печатной поверхностью вверх.

- Если вы попытаетесь загружать прозрачные пленки иным способом, принтер выведет пленку наружу без печати на ней, предотвращая поломку.

При ошибках в пользовании прозрачными пленками на ЖКД-панели появляется сообщение Проверьте тип носителя. Загрузите принтер правильным носителем, затем нажмите кнопку Continue .

| Предупреждение:

| Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

| Не пользуйтесь конвертами с прозрачным пластиковым окошком для адреса получателя, если только такие конверты не изготовлены специально для печати адреса отправителя на лазерных принтерах. Пластик у большинства конвертов с окошком для адреса получателя будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

В следующей таблице приведены важные сведения о пользовании конвертами:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 20 конвертов)
Установка Размер МЦ-лотка в меню Лоток в режиме SelecType | Mon, C10, DL, C6
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: Mon, C10, DL, C6 Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Толстая

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

- Загружайте конверты с открытым клапаном, обращенным наружу, как показано ниже.

|  | Предостережения:

|  | Проверьте, чтобы конверты отвечали следующим требованиям к минимальным размерам:

Высота: Ширина: | 143 мм (включая открытый клапан) 90 мм

> 1. Миним. 143 мм
> 2. Миним. 90 мм

- Войдите в драйвер принтера и установите флажок Повернуть на 180 в меню Основные установки в Windows или в меню Параметры страницы в Macintosh.

[К началу]

## Этикетки

В МЦ-лоток можно закладывать за один раз несколько листов с этикетками. Однако вам может потребоваться подавать некоторые этикетки поштучно или загружать их в принтер вручную.

В таблице представлена важная информация о пользовании этикетками:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 75 листов)
Установка Размер МЦ-лотка в меню Лоток в режиме SelecType | (Выберите соответствующий размер)
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: (Выберите соответствующий размер) Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Толстая

|  | Примечания:

|  | Вы должны использовать только этикетки, предназначенные для лазерных принтеров или копировальных аппаратов, работающих на простой бумаге.

|  | Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, которые полностью перекрывают лист основы, при этом между соседними этикетками, наклеенными на лист основы, не должно быть зазоров.

|  | Проверьте лист этикеток на вытекание клея, прижимая к нему сверху лист простой бумаги. При слипании листов не пользуйтесь такими этикетками.

[К началу]

## Толстая бумага

В таблице представлена важная информация о пользовании толстой бумагой.

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 75 листов)
Установка Размер МЦ-лотка в меню Лоток режима SelecType | (Выберите соответствующий размер)
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: (Выберите соответствующий размер) Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Толстая

[К началу]

## Загрузка бумаги нестандартного размера

Чтобы загружать в принтер бумагу нестандартного или пользовательского размера от 90 x 139,7 мм (3,5 x 5,5 дюйма) до 328 x 457 мм (13 x 18 дюймов), используйте МЦ-лоток и задайте установку размера бумаги одним из следующих способов:

- Войдите в драйвер принтера, затем выберите Размер, определяемый пользователем, из списка Размер бумаги. В диалоговом окне Размер, определяемый пользователем , отрегулируйте установки Ширина бумаги, Длина бумаги и Размерность в соответствии с вашей пользовательской бумагой. Затем щелкните кнопку OK, и ваш пользовательский размер бумаги будет сохранен.

- Войдите в меню Печать режима SelecType и задайте установку Размер страницы для параметра CTM (пользовательский).

[К началу]

Предыдущая | Далее